采购需求

重要说明：
1、所有产品均不接受进口产品投标。
[bookmark: _GoBack]2、技术需求条款中带“★”号的条款为实质性响应条款，带“#”号为重要条款，如投标人在《投标文件》中不满足任何一项实质性条款，为不实质性响应《招标文件》，其《投标文件》将被拒绝。
1.1 [bookmark: _Toc26000][bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc21267]采购标的
0. [bookmark: _Toc6645]采购标的（本项目不接受进口产品）
★投标分项报价表中分项合价不得超过下表中各分项限价金额，且投标报价不得超过项目预算金额，否则投标无效。

	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	分项限价金额
（万元）
	备注

	1
	GPU服务器1
	16
	台
	1728
	核心产品

	2
	GPU服务器2
	4
	台
	804
	

	3
	AI参数面交换机
	1
	台
	214
	

	合计
	
	
	2746
	




0. [bookmark: _Toc20943]项目背景/项目概述
为贯彻落实国家关于发展数字经济、建设数字中国的战略部署，推动城市治理体系和治理能力现代化，通过采购高性能GPU服务器及AI参数面交换机，构建智能算力底座，为我市智慧城市底座应用的智能化升级提供支撑。
前期，采购人通过“北京市政务云算扩容项目开发集成与通用算力购置部分”项目，已经采购了智能算力虚拟化软件（算力平台（BMCP）智算）和AI支撑管理平台（百炼专属版），对本次采购的算力资源进行调度管理，满足智能应用需要，因此本项目采购的GPU服务器需接受统一纳管。
1.2 商务要求
1.2.1 [bookmark: _Toc7418]交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付时间：自合同签订之日起至中标人完成本合同项下全部义务之日止。合同签订后1个月完成到货，3个月内完成产品的安装调试。除非采购人另行通知，否则前述期限即为供货、安装调试完成时间。。
交付地点为：采购人指定北京市范围内地点。
1.2.2 [bookmark: _Toc15773]付款条件（进度和方式）
投标人中标后，采购人计划分四笔支付相关费用：
（1）合同签署后，自收到中标人提供的符合要求的发票且财政资金到达中心账户并可实际使用之日起10个工作日内，向中标人支付合同总金额30%的款项；
（2）货物质量验收合格后，自收到中标人提供的符合要求的发票且财政资金到达中心账户并可实际使用之日起10个工作日内，向中标人支付合同总金额35%的款项；
（3）项目初验后，自收到中标人提供的符合要求的发票且财政资金到达中心账户并可实际使用之日起10个工作日内，向中标人支付合同总金额10%的款项；
（4）最终决算完成后，按照实际决算中确认的本项目金额进行最终结算，若采购人已付款少于结算金额的，采购人自收到中标人提供的符合要求的发票且财政资金到达中心账户并可实际使用之日起10个工作日内，向中标人支付合同剩余款项；若采购人已付款超过结算金额的，则中标人自收到采购人结算金额通知之日起7个工作日内，将超付款项退回采购人。
1.2.3 [bookmark: _Toc27231]包装和运输
按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求执行。
1.2.4 [bookmark: _Toc23302]售后服务（质保期）
（一）质保期
★针对所有硬件产品，投标人需提供自货物质量验收合格之日起3年原厂质保服务，质保期内，如出现非人为及不可抗力因素造成的质量问题，投标人负责维修或更换（所涉及费用包含在投标报价中），提供承诺函并加盖投标人公章。
（二）技术服务
投标人能够通过电话、邮件、现场服务等各种方式对采购人提供技术支持。
（三）质保期内售后服务保障
投标人在投标文件中必须明确承诺达到采购人的服务响应要求：
（1）提供7×24小时电话支持服务；
（2）在质保期内根据合同约定，如出现问题，在收到通知后10分钟内响应，平均故障解决时间不超过2小时；不能当场修复的，必须在约定时间内采取提供备品、备件或备机等措施，以保证正常使用；必要时将派遣技术专家前往现场进行故障处理，并在故障处理完毕后出具报告；
（3）投标人负责质保期内设备维修所产生的全部费用。
1.3 [bookmark: _Toc31614]技术要求
1.3.1 [bookmark: _Toc32066]基本要求
1.3.1.1 采购标的需实现的功能或目标
★提供承诺函并加盖投标人公章，内容为：在政务外网区，新增不少于40PFLOPS（FP16半精度浮点运算能力）政务AI算力资源，满足政务领域大模型创新应用需求。
1.3.1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）
《信息技术云计算参考架构》（GB/T32399-2015）
《信息技术云数据存储和管理》（GB/T31916-2015）
《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）
《信息安全技术云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2023）
1.3.2 [bookmark: _Toc24353]服务内容及要求/货物技术要求
1.3.2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
投标人提供的产品需满足业务对IPv4/IPv6的需求。设备中服务器发生硬盘损坏或更换的，更换下的硬盘需交由采购人统一处置。
1.3.2.1.1 服务器技术指标要求
1.3.2.1.1.1 服务器通用参数
★所有服务器其他未列参数按照财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》*项指标要求满足。提供投标人承诺函并加盖公章，承诺函内容:所投产品满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中的“*”项指标参数的要求。否则作无效投标处理。
★指标要求中如有“供应商承诺.....”，“供应商提供供应链稳定承诺书.....”的表述要求的，投标人提供承诺书并加盖投标人公章。
所有服务器均符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》要求。指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。
★注：投标人须提供所投产品CPU的安全可靠测评结果公告截图，否则作无效投标处理。

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	证明材料提供

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	/

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个
	/

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	/

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展（本项目不涉及）
	/

	7
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥4
	/

	8
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	/

	9
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	10
	产品规格
	存储规格
	★硬盘实配容量
	服务器产品至少要配备一款存储设备
a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GB
b)若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于240GB，NVMe SSD容量不小于960GB
	/

	11
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2 块，可实现互为备份；
b)若配备固态盘，实配盘数应不小于1 块
	/

	12
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；
b）机箱高度不大于88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度不大于44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块，机箱高度大于88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于10块
c）存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块（本项目不涉及）
	/

	13
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配备网口数量不少于1 个，且网口速率不少于1GE
	/

	14
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等
	/

	15
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	/

	16
	产品规格
	电源规格
	★电源模块数量
	≥1
	/

	17
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	18
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项目不涉及）；
g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	19
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；
机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	20
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	/

	21
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	/

	22
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB（本项目不涉及）
	/

	23
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；
b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）
	/

	24
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	25
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	/

	26
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	27
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	28
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
	/

	29
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	30
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	/

	31
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	32
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；
2）支持静态IP设置网络功能；
3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4）支持日志信息导出和记录删除功能；
5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15）支持设置口令策略功能；
16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21）应支持固件版本查询、固件升级；
22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	/

	33
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	34
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	35
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	36
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求
	/

	37
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	/

	38
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	39
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	40
	安全要求
	系统安全要求
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	41
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	/

	42
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	43
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	44
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	/

	45
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	46
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	/

	47
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	/

	48
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥1.8GHz
	/

	49
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥4
	/

	50
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	/

	51
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥16GB
	/

	52
	性能要求
	
	★内存速率
	≥2666MT/s
	/

	53
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	/

	54
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	55
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	56
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	57
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	58
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	59
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	/

	60
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	/

	61
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	/

	62
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	/

	63
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	64
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	/

	65
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	66
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	67
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	68
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d）产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	69
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	70
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	71
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	72
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	73
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力（可收费）
	/

	74
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	75
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/



1.3.2.1.1.2 GPU服务器1
在满足服务器通用参数的基础上，GPU服务器1需满足的其他参数要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	CPU规格
	★
	配置整体物理核心数≥128核，支持精简指令集，主频≥2.6GHz。

	2
	GPU规格
	★
	总显存≥512GB HBM

	
	
	★
	整机可提供≥1.96PFLOPS的FP16算力

	3
	卡间互联方式
	#
	卡间Full Mesh全互联，聚合互联带宽≥390GB/s

	4
	GPU安全要求
	#
	GPU芯片满足国密认证，提供国家认可的认证（检测）机构颁发的认证证书

	5
	GPU卡监控能力
	
	支持对GPU卡的使用状态进行监控

	6
	内存规格
	
	配置≥32个内存插槽，内存总容量≥1024GB，内存类型≥DDR4

	7
	硬盘
	
	配置不低于480GB SSD企业级硬盘，数量≥2块；配置不低于3840GBNVME SSD企业级硬盘，数量≥2块。

	8
	磁盘控制器
	
	板载直出或LSI，3008 IT、3108、3008 iMR、3004 iMR、3408 iMR、3216、3316、3508、3516、3416 IT、3408 IT、3416 iMR、3808、3816、3908、3916

	9
	网卡
	
	配置≥2*25GE光口，配置≥8*200GE光口，满配光模块。

	10
	电源
	
	配置≥4块交流电源模块，支持2+2冗余

	11
	散热
	
	配置热拔插风扇模组，支持N+1冗余。

	12
	单台服务器性能
	#
	服务器搭载所有加速卡FP16数据格式的浮点运算性能总值不低于2.2PFLOPS，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	13
	QWEN推理性能
	#
	单台服务器部署Qwen2.5-72B-Instruct模型推理系统，推理服务在1024/1024token输入输出场景下，使用固定请求速率发送请求，响应首token 时延限制小于1s，输出下个token平均时延限制（TPOT）小于100ms，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	14
	
	#
	单台服务器部署Qwen2.5-72B-Instruct模型推理系统，推理服务在2048/2048token输入输出场景下，使用固定请求速率发送请求，响应首token时延限制小于于1s，输出下个token平均时延限制（TPOT）小于100ms，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	15
	DeepSeek推理性能
	#
	16 台服务器部署DeepSeek-R1 W8A8 模型推理系统，推理服务在1024/1024token输入输出场景下，使用固定请求速率发送请求，响应首token时延限制小于1s，输出下个token 平均时延（TPOT）限制小于100ms，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	16
	
	#
	16 台服务器部署DeepSeek-R1 W8A8模型推理系统，推理服务在2048/2048token输入输出场景下，使用固定请求速率发送请求，响应首token时延限制小于1s，输出下个token平均时延（TPOT）限制小于100ms，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	17
	服务
	
	提供原厂安装服务、故障硬盘不返还服务、原厂3年维保服务，投标人提供承诺函并加盖投标人公章

	18
	其他
	
	支持DeepSeek、通义千问等主流大模型的部署实施



1.3.2.1.1.3 GPU服务器2
在满足服务器通用参数的基础上，GPU服务器2需满足的其他参数要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	CPU规格
	★
	配置整体物理核心数≥128核，支持复杂指令集，支持超线程和超频技术，CPU主频≥2.6GHz

	2
	GPU规格
	#
	总显存≥1536GB

	
	
	★
	整机FP或BF16算力≥1.96PFLOPS

	3
	卡间互联方式
	#
	整机内卡间互联带宽≥650GB/s，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	4
	GPU卡监控能力
	#
	支持对GPU卡的使用状态进行监控

	5
	内存
	
	内存容量≥1536GB，内存类型ECC DDR5 RDIMM，内存速率≥4800MT/s 

	6
	硬盘
	
	配置不低于240GB SATA SSD硬盘，数量≥1块；配置不低于3840GB NVME SSD硬盘，数量≥4块 

	7
	网卡
	
	配置≥1个双端口25GE网口，≥4个双端口200GE网口，满配光模块 

	8
	电源
	
	电源数量≥2个，支持热插拔，支持电源冗余，支持主动式PFC

	9
	CUDA兼容性
	#
	支持CUDA生态通用AI相关主流算子的API兼容能力，可通过CUDASamples编译验证测试，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告。


	10
	模型承载能力（单机无精度损失DeepSeek推理） 
	#
	单台GPU服务器可在BF16精度下运行 DeepSeek-V3 671B或DeepSeek-R1 671B 模型推理服务，支持通过API和在线推理服务等方式对外提供调用。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	11
	DeepSeek推理性能
	#
	满配GPU/NPU推理卡运行DeepSeek 671B INT8模型并关闭推理服务端缓存机制，在256/256token输入输出的推理场景统计预填充阶段和解码阶段均未出现排队的有效数据： 输出下个token平均时延（TPOT）≤60ms时，大模型可承载≥85并发，单机生成吞吐≥1400 Tokens/秒，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	12
	
	#
	满配GPU/NPU推理卡运行DeepSeek 671B INT8模型并关闭推理服务端缓存机制，在1024/1024token输入输出的推理场景统计预填充阶段和解码阶段均未出现排队的有效数据：输出下个token平均时延（TPOT）≤60ms时，大模型可承载≥60并发，单机生成吞吐≥1000 Tokens/秒，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	13
	QWEN推理性能
	#
	满配GPU/NPU推理卡运行QWEN3-235B-BF16模型并关闭推理服务端缓存机制，在256/256token输入输出的推理场景统计预填充阶段和解码阶段均未出现排队的有效数据： 输出下个token平均时延（TPOT）≤60ms时，大模型可承载≥120并发，单机生成吞吐≥2300 Tokens/秒，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	14
	
	#
	满配GPU/NPU推理卡运行QWEN3-235B-BF16模型并关闭推理服务端缓存机制，在1024/1024token输入输出的推理场景统计预填充阶段和解码阶段均未出现排队的有效数据： 输出下个token平均时延（TPOT）≤60ms时，大模型可承载≥100并发，单机生成吞吐≥1800 Tokens/秒，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告

	15
	服务
	
	提供原厂安装服务、故障硬盘不返还服务、原厂3年维保服务，投标人提供承诺函并加盖投标人公章

	16
	其他
	
	支持DeepSeek、通义千问等主流大模型的部署实施。



1.3.2.1.2 AI参数面交换机技术指标要求

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	硬件
规格
	
	框式交换机，标准机架式设备

	
	
	
	数据中心级交换机，支持全字节线速转发

	
	
	
	双主控，交换网板槽位数≥7个，业务槽位数≥4个，风扇框冗余设计，风扇框个数≥3个 

	2
	转发
性能
	#
	交换容量≥900 Tbps，包转发率≥230000 Mpps

	3
	实配
	
	主控引擎≥2个

	
	
	
	≥120个400GE以太网光接口

	
	
	
	≥90个400G多模光模块

	
	
	
	交流电源≥5个

	
	
	
	≥90根30m一分二光纤，用于交换机400G光模块和GPU服务器200G光模块之间的连接

	4
	协议
要求
	
	支持IPv4/IPv6双栈

	5
	资质
	
	提供有效的工信部电信设备进网许可证证书复印件

	6
	质保
	
	3年原厂质保，包含安装、连接、调试服务，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。



1.3.2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
在质保期内根据合同约定，如出现问题，在收到通知后10分钟内响应，平均故障解决时间不超过2小时；不能当场修复的，必须在约定时间内采取提供备品、备件或备机等措施，以保证正常使用。
1.3.2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
1.3.2.3.1 建设需求
满足北京智慧城市数字底座对智能算力的需求，设计多种形态的算力服务器，通过采购GPU服务器及AI参数面交换机，构建智能算力底座，为我市智慧城市底座应用的智能化升级提供支撑,提供需求分析和产品选型优势分析方案。
1.3.2.3.1.1 功能需求
形成规模化AI算力供给能力：需提供不低于40PFLOPS（FP16半精度浮点运算能力）的算力，能够支持百亿至千亿参数规模大模型的高效推理任务。
构建高速无损计算网络：通过AI参数面交换机，实现所有算力服务器间的高速互联，构建无阻塞的网络环境。
支撑多样化的政务AI场景：需具备良好的通用性和兼容性，能够稳定支持不同类型的AI技术栈，满足智慧城市底座应用的需求。
1.3.2.3.1.2 兼容性需求
★投标人提供承诺函并加盖投标人公章，内容为：本项目建设完成后，需纳入采购人已建设的智能算力虚拟化软件（算力平台（BMCP）智算）和AI支撑管理平台（百炼专属版）中，实现统一纳管。
1.3.2.3.1.3 安全需求
依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）中第三级安全要求、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）及中央网信办云计算服务安全评估相关要求、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》相关要求，本项目需满足等保三级、商用密码应用安全性评估、中央网信办云计算服务安全评估相关要求，中标人需配合完成等保三级、商用密码应用安全性评估和中央网信办云计算服务安全评估。
1.3.2.3.2 项目实施需求
1.3.2.3.2.1 计划与进度管理
（一）项目计划安排 
1、货物到货 
合同签订后1个月内完成全部设备到货工作，按照采购人要求组织开展货物质量验收。
2、项目初验
合同签订后3个月，完成设备的上架安装、联调测试，开展项目初验工作。
3、上线试运行
初验通过后，上线试运行，制定培训计划，对各类用户进行功能培训、操作培训、运维培训，并达到培训目标。
4、项目终验 
完成项目终验、系统正式上线运行。
以上时间计划以采购人实际要求为准。
（二）进度管理要求
1.采购人有权监督和管理采购项目的测试、安装、调试、验收等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，按要求提供中间过程工作成果。
2.投标人在项目实施过程中应对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。
3.投标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，否则由此导致的进度延迟责任由投标人承担。
1.3.2.3.2.2 项目实施管理
投标人需进行设备安装规划和安装调试方案，详细说明GPU服务器和AI参数面交换机的部署连接，设计最优的集群组网架构，确保性能最大化。同时本项目建设内容需与已建设智能算力虚拟化软件和AI支撑管理平台实现对接，并接受其统一纳管。在项目实施阶段，需安排原厂人员解决设备调试及模型部署使用中遇到的问题。
提供兼容适配方案，包括智能算力虚拟化软件和AI支撑管理平台对接方案、兼容适配方案。提供项目实施方案，包括供货运输方案、安装调试方案、保障措施方案。
1.3.2.3.2.3 质量管理
本项目设立第三方监理机构，投标人应按照监理机构要求，接受采购人及监理机构的质量监督检查，提交各类项目所需文档，接受提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。
1.3.2.3.3 售后服务保障需求
1.3.2.3.3.1 产品售后及技术服务需求
1.3.2.3.3.2 投标人需承诺项目中采购的硬件产品在北京有备品备件库，可满足应急时的替换和维修，对稳定运行有重大影响的关键设备在出现问题后需在12小时内进行更换，其他产品配件出现问题时可在24小时内进行更换，整机产品出现问题时可在48小时内提供备机。提供售后服务方案。培训需求
投标人应针对本项目提供不少于3次培训，投标人应列出详细的培训计划，包括培训要求、培训内容、时间、地点、人数等，制定对应的培训方案，针对采购内容的操作使用和管理维护，必须由具备丰富经验的原厂人员进行授课。
培训对象：培训对象为本项目管理单位相关工作人员，系统设备维护人员以及使用人员。
培训内容：应包括但不限于功能、管理、调度、服务使用等内容。
培训方式：培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。
1.3.2.3.3.3 试运行保障需求
项目进入试运行后，中标人需安排团队进行持续保障优化，进行重点专项保障，保障安全稳定运行,发挥应有能力，对发现的问题进行优化提升，做好重大活动保障。
1.3.2.3.3.4 重点保障需求
建设期内投标人需针对五一、十一、两会等重大活动保障，按照采购人要求增派人员进行24小时值守保障，提供重点保障方案。
1.3.2.3.4 项目团队
投标人应组织不少于11人的实施团队，负责本项目实施工作；团队人员应具备专业技术能力和丰富的相关工作经验，人员配备合理，并遵守建设单位相关管理规定，有能力独立处理和解决出现的各类问题；熟悉GPU服务器、AI参数面交换机和相关系统的操作，有能力独立处理和解决出现的各类问题，必要时提供二线技术支持。
项目经理1名：至少10年及以上类似项目工作经验，具备高级项目管理师证书和高级系统架构师证书。
同时，为保证项目的顺利推动，除项目经理外，需提供至少10名团队成员，团队成员应取得有关技术资格认定证书，至少包含高级系统分析师证书、网络工程师证书（中级或以上）、网络规划设计师证书。
1.3.3 [bookmark: _Toc4596]验收标准
本项目验收工作分5个阶段开展，中标人需根据各阶段要求完成项目整体测试、验收工作：
到货验收：中标人提供的设备抵达采购人现场后，采购人应对货物的型号、规格、数量等方面进行核查签收，设备的外包装应完整、设备表面完好、设备数量需符合本招标文件要求，采购人签署《到货签收单》。
质量验收：中标人对硬件设备通过加电测试进行质量验收并提供《加电测试报告》。货物在交货过程中发生意外事故以及其他原因造成的损失和风险由中标人承担。 
初步验收：项目完成安装调试后申请初步验收。项目初步验收将由采购人或采购人委托监理单位组织专家评审进行。初步验收合格的，双方签署《初验报告》。若项目初步验收未能通过，则中标人应就验收过程中出现的问题和原因进行排查，待问题全部解决后重新申请初步验收。 
试运行：初步验收合格后，项目转入试运行期。试运行期间中标人应有专业技术人员进行技术支持，应由中标人及时处理解决试运行期间的问题，由此产生的费用由中标人承担。 
项目终验：试运行完成后，中标人应配合采购人完成整个项目的最终验收工作，包含最终测试、终验、项目审计等。项目终验程序按照项目要求进行。验收合格的，双方签署《终验报告》。若项目最终验收未能通过，则中标人应就验收过程中出现的问题和原因进行排查，待问题全部解决后重新申请项目最终验收。


