 采购需求
第一包
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	55寸触控一体机
工程投影机
32寸触控一体机


	66.8832
	一项
	北京市香山公园管理处2026年香山（静宜园）文化展示中心——一期展陈项目专用设备采购项目，实施地点位于北京市海淀区香山公园管理处院内。本项目依托香山公园香山配套管理用房（原香山别墅）区域内A、B、C三栋房屋实施建设，总建筑面积约2250平方米。项目核心为打造香山历史文化主题展览空间及配套文创休闲功能区域，通过现代化数字科技与实体空间软装结合的方式，升级场馆展示、体验、服务功能，构建沉浸式、多维度、多层次的文旅参观场景，全方位展示香山历史文化底蕴，优化游客参观体验，完善园区文旅配套服务体系。
本采购项目为货物采购+安装调试一体化服务，主要包含触控一体机、投影机（工程投影机）设备购置、运输、现场安装、系统调试、联调试运行、验收交付及售后保障等全部内容，整体按照市场主流高性价比标准配置，确保设备性能稳定、适配场馆使用场景、贴合文化展览展示需求。
总工期不超过40日历天；质保期两年，此费用包含在投标报价中；本项目的设备必须符合现行国家、行业及所在地地方标准和技术规范的要求。
详见附件1。


备注：本项目不接受进口产品。
2. 项目背景/项目概述
本项目依托香山公园香山配套管理用房（原香山别墅）区域内A、B、C三栋房屋实施建设，总建筑面积约2250平方米。项目核心为打造香山历史文化主题展览空间及配套文创休闲功能区域，通过现代化数字科技与实体空间软装结合的方式，升级场馆展示、体验、服务功能，构建沉浸式、多维度、多层次的文旅参观场景，全方位展示香山历史文化底蕴，优化游客参观体验，完善园区文旅配套服务体系。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付（实施）的时间（期限）：整体项目工期为40日历天，双方合同签订后，中标人收到首笔预付款之日起计算，包含设备采购、运输、进场、安装、调试、整改、验收全部工作内容，中标人需严格按期完成全部项目建设内容并交付使用，无特殊情况不得逾期。
交付地点（范围）：北京市香山公园香山配套管理用房（原香山别墅）A、B、C栋项目现场。全部采购多媒体设备安装调试完毕，施工完成，场地清洁达标，提供完整的产品资料、合格证、检测报告、使用说明书、售后维保清单等全套资料。
2.付款条件（进度和方式）
（1）货物清单内容将按照实际供货数量进行结算。
（2）采购人与中标人签订合同后，中标人提交等额有效增值税普通发票后10日内，采购人支付合同总金额的50%为预付款，用于多媒体设备备货。
（3）项目验收合格后，经由监理单位审核后，中标人提交等额有效增值税普通发票后10日内，采购人一次性向中标人支付合同剩余项目款。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
(1) 投标人所提供的项目设备、材料、物品均为出厂时的原包装。
(2) 投标人所提供的项目设备、材料、物品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲击以及其它原因包装不当引起的破坏。
(3) 项目设备、物品运输中的运输和装卸费用及保险费由投标人承担。运输过程中的一切风险和损失由投标人负担。
4. 售后服务（质保期）
(1) 项目整体提供不少于2年质保期
(2) 项目交付时间：本项目全部多媒体设备按合同约定工期完成现场验收并正式交付，交付以双方签署验收文件为准
(3) 质保缺陷及服务说明：缺陷期自项目整体验收合格、正式交付当日起计算。
1) 质保范围界定：质保期内，设备及系统出现材质缺陷、工艺瑕疵、零部件自然老化、安装调试问题、自身运行故障等非人为损坏情形，供货商提供维修、更换零部件服务。
2) 免责情形：因人为操作失误、私自改装拆解、外力撞击、进水、雷击、自然灾害、供电异常、使用环境不符合要求、第三方擅自维修等人为及外部因素造成的损坏，不在质保范围内。
3) 技术服务保障：提供7×24小时全天候技术咨询服务，故障响应时间不超过2小时，现场故障处置完成时间不超过24小时。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
(1) 文化展示升级：依托多媒体数字设备、定制化场馆配套设施，创新香山历史文化传播形式，突破传统静态展陈局限，通过科技手段拓展历史解读、场景复原、文化科普、互动体验等展示形式，深度挖掘、生动呈现香山历史文化内涵。
(2) 体验场景优化：结合沉浸式、数字化展陈技术，搭配适配文化场馆风格的配套家具，打造兼具文化性、观赏性、互动性、舒适性的展览及文创休闲空间，为观众提供沉浸式、多维度、多层次的参观体验，提升游客游览满意度。
(3) 功能配套完善：完善场馆展示、休闲、服务配套功能，实现历史文化展示、游客休闲休憩、文创体验等多功能融合，提升香山公园文旅服务品质与品牌形象。
(4) 性价比最优落地：结合项目各区域面积、功能布局、使用需求，参照市场主流高性价比设备标准选型配置，在保障质量、性能、使用效果的前提下，实现项目性价比最大化。
(5) 通过该项目，传承了优秀的香山公园历史文脉，提升了香山公园的影响力，预期目标如下：
1) 文化传承目标：保护和传承香山的历史文化遗产，使之成为连接过去与未来的文化纽带。
2) 品牌建设目标：提升香山的文化品牌形象，增强其在国内外文化旅游市场的竞争力。
3) 经济效益目标：通过文化中心的建设带动香山及周边地区的文化旅游经济，促进区域经济发展。
4) 社会效益目标：增强社会对香山文化的认同感和历史文化的自豪感，促进社会和谐与进步。
5) 展览效果目标：确保展览内容丰富、形式多样，能够满足不同年龄层、不同文化背景的游客参观需要。
6) 观众体验目标：提供高质量的参观体验，包括专业的讲解服务、互动体验等，以满足不同游客的需求。
7) 国际交流目标：通过展览促进国际文化交流，提升香山乃至中国文化的国际影响力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目所有货物供货、系统调试、现场安装整体验收交付全过程，须严格遵守国家、行业、地方现行有效标准、规范及规程，所有产品、工艺、安装施工质量不得低于以下标准要求，若新标准发布实施，按最新最高标准执行。
(1) 3C认证：国家强制性产品认证证书符合GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021产品标准和技术要求。
(2) CECP认证：中国节能认证/环保认证符合GB 32028-2015 CQC6102-2016 产品标准和技术要求。
(3) 检测报告：国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
(4) 多媒体设备标准：智慧场馆多媒体运管相关行业规范，所有触控一体机、投影机等多媒体设备选型、安装、调试需符合弱电工程、视听设备、智能展示设备相关国家规范，保障设备运行稳定、操作安全、展示效果清晰流畅。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
(1) 触控一体机专项要求
采用高清工业级显示屏幕，色彩还原度高、画质清晰，可真实还原历史图文、影像资料色彩；触控灵敏精准，支持多点触控、手写操作，响应速度快，无延迟、无漂移、无失灵情况；机身工艺精致，边框简约窄边设计，贴合展馆雅致文化氛围；具备防眩光、防反光、防尘、防静电功能，适配室内不同光线环境观看；内置智能温控、过载保护、漏电保护装置，具备开机自检、故障提示功能，安全性、稳定性满足公共场所高频次使用需求；支持后台内容远程更新、权限管理、运行状态监测，操作简单便捷，适配场馆工作人员日常运维。
(2) 投影机专项要求
采用高清高亮成像配置，亮度均匀、对比度高，成像清晰细腻，色彩饱和度高，可完美适配历史场景复原、影像展播、大屏沉浸式播放需求；具备长效防尘、耐高温、抗老化性能，光源使用寿命长，适配展馆长期固定点位使用；支持多角度精准对焦、梯形校正，画面方正无变形、无模糊；运行噪音低、散热效率高，无强光刺眼问题，符合观展舒适标准；接口丰富，兼容多种播放设备，支持7×24小时待机运行，故障率低、运维便捷，适配沉浸式文化展陈场景。
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
本采购项目为货物采购+安装调试一体化服务，主要包含触控一体机、投影机（工程投影机）设备购置、运输、现场安装、系统调试、联调试运行、验收交付及售后保障等全部内容，整体按照市场主流高性价比标准配置，确保设备性能稳定、适配场馆使用场景、贴合文化展览展示需求。
总工期不超过40日历天；质保期两年；本项目的设备必须符合现行国家、行业及所在地地方标准和技术规范的要求。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
所有设备须符合国家3C强制认证、环保检测标准，具备合格证书、出厂检测报告、质保凭证等全套资料；设备运行稳定、散热良好，支持长时间不间断开机运行，适配展馆全年常态化开放使用；系统运行流畅，无卡顿、无闪退、无花屏故障，支持图片、视频、图文解说、互动程序等多格式内容播放；设备接口齐全，兼容后期内容更新、系统升级、功能拓展，具备良好的通用性与扩展性。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
本项目所有多媒体展示设备（触控一体机、工程投影机等）须适配香山历史文化主题展馆室内长期运行场景，满足高清展陈、人机互动、稳定耐用、统一适配的使用要求，所有设备为全新原厂正品，无翻新、无拆机、无瑕疵。
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
(1) 前期勘测：中标人进场后3个日历天内完成A/B/C三栋展馆现场点位复核、安装环境勘测，出具施工安装排布方案，报请采购人及监理审核通过后开工。
(2) 中标人需安排专职现场项目负责人驻场统筹安装、施工、调试全流程，配合招标人、监理单位现场管控，服从园区场馆施工管理、消防安全管理。
(3) 供货及安装范围：中标供应商负责所有设备送货至指定地点、设备摆放就位、需安装到已固定到位的机架上、线缆连接。本项目安装服务不含投影机吊架、落地支架、固定机架等支撑结构件，上述构件由招标人负责采购、安装与固定。
(4) 单机单点调试：单台设备安装完成后，完成硬件自检、屏幕色彩校准、触控参数调试、投影焦距校正、梯形畸变调试、降噪调试、散热参数调试，确保单台设备性能达标、参数匹配场馆使用环境。
(5) 试运行调试：全部设备安装调试完毕后，开展不少于72小时不间断空载+带载试运行，排查设备死机、花屏、触控失灵、投影偏色、线路故障等问题，完成优化整改调试，出具试运行调试报告。
(6) 交付培训：安装调试验收同步完成场馆运维人员实操培训，包含设备开关机、参数基础设置、内容简易更新、故障自查、基础调试操作，提供纸质+电子版调试手册、运维说明书。
3. 验收标准
 所有设备安装调试完成后，保证各项使用功能全部达标视为验收合格。
·验收不合格，中标人须在招标人规定时限内完成更换、整改、重新调试，直至验收通过。


第二包
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	2
	文创展示柜家具
文创展示柜
文创收银台
配套休闲区定制家具
配套休闲区椅1
配套休闲区茶几1
配套休闲区椅2
配套休闲区茶几2
配套休闲区花坛
配套休闲区展示柜
尾厅案台桌
多功能厅座椅
主席台椅
主席台桌
沙发（副椅）
沙发（主椅）
工作室茶几（主）
工作室茶几（副）
活动室椅
活动室桌
序厅服务台




















	47.34027
	一项
	北京市香山公园管理处2026年香山（静宜园）文化展示中心——一期展陈项目专用设备采购项目，实施地点位于北京市海淀区香山公园管理处院内。本项目依托香山公园香山配套管理用房（原香山别墅）区域内A、B、C三栋房屋实施建设，总建筑面积约2250平方米。项目核心为打造香山历史文化主题展览空间及配套文创休闲功能区域，通过现代化数字科技与实体空间软装结合的方式，升级场馆展示、体验、服务功能，构建沉浸式、多维度、多层次的文旅参观场景，全方位展示香山历史文化底蕴，优化游客参观体验，完善园区文旅配套服务体系。
本采购项目为货物采购及配套安装施工服务，定制场馆配套家具等相关设备购置、运输、安装、调试、验收及售后保障等全部内容，整体按照市场主流高性价比标准配置，确保设备性能稳定、适配场馆使用场景、贴合文化展览展示需求。
总工期不超过40日历天；质保期两年，此费用包含在投标报价中；本项目的设备必须符合现行国家、行业及所在地地方标准和技术规范的要求。
[bookmark: _GoBack]详见附件2。


备注：本项目不接受进口产品。
2. 项目背景/项目概述
本项目依托香山公园香山配套管理用房（原香山别墅）区域内A、B、C三栋房屋实施建设，总建筑面积约2250平方米。项目核心为打造香山历史文化主题展览空间及配套文创休闲功能区域，通过现代化数字科技与实体空间软装结合的方式，升级场馆展示、体验、服务功能，构建沉浸式、多维度、多层次的文旅参观场景，全方位展示香山历史文化底蕴，优化游客参观体验，完善园区文旅配套服务体系。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付（实施）的时间（期限）：整体项目工期为40日历天，双方合同签订后，中标人收到首笔预付款之日起计算，包含采购、运输、进场、安装、调试、验收全部工作内容，中标人需严格按期完成全部项目建设内容并交付使用，无特殊情况不得逾期。
交付地点（范围）：北京市香山公园香山配套管理用房（原香山别墅）A、B、C栋项目现场。全部采购家具安装调试完毕，施工完成，场地清洁达标，提供完整的产品资料、合格证、检测报告、使用说明书、售后维保清单等全套资料。
2. 付款条件（进度和方式）
（1）货物清单内容将按照实际供货数量进行结算。
（2）采购人与中标人签订合同后，中标人提交等额有效增值税普通发票后10日内，采购人支付合同总金额的50%为预付款，用于物资采购及前期制作筹备。
（3）项目验收合格后，经由监理单位审核后，中标人提交等额有效增值税普通发票后10日内，采购人一次性向中标人支付合同剩余项目款。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
(4) 投标人所提供的项目设备、材料、物品均为出厂时的原包装。
(5) 投标人所提供的项目设备、材料、物品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲击以及其它原因包装不当引起的破坏。
(6) 项目设备、物品运输中的运输和装卸费用及保险费由投标人承担。运输过程中的一切风险和损失由投标人负担。
4. 售后服务（质保期）
(4) 项目整体提供不少于2年质保期
(5) 项目交付时间：本项目全部定制服务按合同约定工期完成验收并正式交付，交付以双方签署验收文件为准
(6) 质保缺陷及服务说明：缺陷期自项目整体验收合格、正式交付当日起计算。
4) 质保范围界定：质保期内，设备及系统出现材质缺陷、工艺瑕疵、零部件自然老化、安装调试问题、自身运行故障等非人为损坏情形，供货商提供维修、更换零部件服务。
5) 免责情形：因人为操作失误、私自改装拆解、外力撞击、进水、雷击、自然灾害、供电异常、使用环境不符合要求、第三方擅自维修等人为及外部因素造成的损坏，不在质保范围内。
6) 技术服务保障：提供7×24小时全天候技术咨询服务，故障响应时间不超过2小时，现场故障处置完成时间不超过24小时。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
(6) 展厅配套家具，展陈配套家具，完善主展厅配套服务体系，配齐访客接待、现场值守、参观休憩、资料存放等功能设施，全面匹配展厅日常运营、参观接待、展览运维全流程使用需求。
(7) 通过该项目，传承了优秀的香山公园历史文脉，提升了香山公园的影响力，预期目标如下：
8) 文化传承目标：保护和传承香山的历史文化遗产，使之成为连接过去与未来的文化纽带。
9) 品牌建设目标：提升香山的文化品牌形象，增强其在国内外文化旅游市场的竞争力。
10) 经济效益目标：通过文化中心的建设带动香山及周边地区的文化旅游经济，促进区域经济发展。
11) 社会效益目标：增强社会对香山文化的认同感和历史文化的自豪感，促进社会和谐与进步。
12) 展览效果目标：确保展览内容丰富、形式多样，能够满足不同年龄层、不同文化背景的游客参观需要。
13) 观众体验目标：提供高质量的参观体验，包括专业的讲解服务、互动体验等，以满足不同游客的需求。
14) 国际交流目标：通过展览促进国际文化交流，提升香山乃至中国文化的国际影响力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目所有家具生产、安装、调试、验收全过程，必须严格执行以下现行有效国家标准、行业标准，所有施工工艺、安装精度、结构安全、环保指标、验收规则均不得低于下述标准最低要求，无特殊说明均按最新现行版本执行。
（1）专用国家标准（家具安装验收主依据）
  GB/T 43003-2023《家具 安装验收规范》（2024年4月1日实施，家具安装、调试、质量验收核心专用国标，全覆盖本项目安装精度、缝隙、结构、五金、外观、验收判定要求）
（2）家具通用质量与安全国家标准
1) GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》（规范木质家具结构、外观、工艺、理化性能通用质量要求）
2) GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》（适配本项目多功能厅座椅，规范座椅承重、稳定性、抗晃安全标准）
3) GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（国家强制环保标准，所有定制板材必须合规达标）
4) GB/T 39019-2020《家具组合组装标识技术要求》（规范产品配件、组装标识、出厂合规性要求）
（3）室内装饰装修施工通用国家标准
1) GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》（现场施工、成品保护、收口工艺、文明施工通用规范）
2) GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》（现场安装平整度、垂直度、接缝、固定安装工程验收依据）
（4）林业行业专用标准
 LY/T 3356-2023《定制家居木质部品安装、验收和使用规范》（木质家具安装工艺、节点处理、使用维护、验收细则行业专用标准）
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
(1) 安装前置标准
1) 施工前必须完成现场精准复测，核对墙体垂直度、地面平整度、层高、阴阳角、水电开孔点位等现场基础数据，结合审核确认的深化施工图纸进行定位、放线、开孔标定，严禁凭经验盲目安装。
2) 进场安装前须完成材料、五金、配件、辅材核对，所有进场产品无磕碰、划痕、变形、色差、破损、受潮等质量问题，核对产品款式、材质、规格与样品、图纸一致后方可施工。
3) 进场施工须做好现场成品保护，对地面、墙面、门窗、已完成装修饰面、水电设备进行遮挡防护，杜绝施工污染、划伤、碰撞损坏。
(2) 安装精度尺寸标准
1) 水平度：所有柜体、家具台面、座椅安装水平偏差≤1mm/米，整体无倾斜、高低差，摆放及固定端正平稳。
2) 垂直度：家具立面垂直偏差≤1.5mm/米，整体立面平整、顺直，无前倾、后仰、偏移现象。
3) 缝隙标准：家具与墙体、地面、顶面收口缝隙均匀一致，常规可视缝隙控制在规范允许极小范围，无宽窄不一、大小缝、歪斜缝；因现场土建误差产生的缝隙必须采用专用收口工艺、密封处理，做到美观规整、无明显瑕疵。
4) 拼接精度：多件组合家具拼接平整严密，拼接高低差≤0.5mm，无错台、翘边、鼓缝、松动现象，整体一体化效果良好。
(3) 结构固定安装标准
1) 所有家具结构连接牢固，连接件、固定件齐全、安装到位，无少装、漏装、虚装情况，整体无晃动、异响、松动、变形问题，承重及稳定性满足长期使用要求。
2) 靠墙、落地固定家具必须采用标准固定工艺，贴合基面可靠固定，抗晃、抗震、稳固安全，杜绝松动脱落隐患。
3) 所有拼接榫位、五金连接、层板固定、背板安装规整紧实，受力均匀，结构受力合理，无局部悬空、虚接、受力偏移问题。
(4) 五金功能安装标准
4) 所有铰链、滑轨、拉手、紧固件等五金配件安装端正、对位精准，螺丝齐全紧固，无滑丝、松动、歪斜。
5) 活动部件开合顺畅、推拉轻柔、静音无卡顿、无偏移、无摩擦异响，闭合严密、对位整齐，缝隙均匀一致。
6) 所有可调五金安装完成后必须进行多次微调校准，确保使用手感、开合精度、限位功能完全达标，满足日常高频次使用需求。
(5) 收口与工艺外观标准
1) 所有边角、收口、接缝、开孔位置工艺处理精细，切口平整、封边严密、打磨顺滑，无毛刺、崩边、划痕、掉漆、脱胶等工艺缺陷。
2) 密封胶、收口条安装顺直、宽窄均匀、弧线顺滑，胶面平整干净、无气泡、无断胶、无溢胶污染，整体观感精致整洁。
3) 整体色调、质感、工艺统一，无明显色差、工艺差异，与现场整体装修风格匹配协调，成品美观大方、整洁规整。
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
本采购项目为货物采购及配套安装施工服务，定制场馆配套家具等相关设备购置、运输、安装、调试、验收及售后保障等全部内容，整体按照市场主流高性价比标准配置，确保设备性能稳定、适配场馆使用场景、贴合文化展览展示需求。
总工期不超过40日历天；质保期两年；
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
严格遵守北京市文博场馆、公园景区展览展陈工程管理相关规定、安全生产管理规范、安装施工现场扬尘及降噪管理要求，适配香山公园园区管理标准，做到文明安装施工、合规安装施工，完工后符合文旅场馆运营验收标准。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
(1) 现场文明施工及成品标准
1) 施工全过程规范文明，杜绝野蛮施工，严禁敲打、磕碰、损坏原有建筑及装修成品，严禁私自改动现场水电、墙体结构。
2) 施工垃圾、废料随产随清，每日清理现场，施工结束后全面清洁家具表面、现场地面及周边区域，做到工完、料尽、场地清。
3) 安装全部完成后，对所有家具进行全面自检、微调、紧固、清洁，确保所有功能完好、外观无瑕疵、结构稳定可靠。
(2) 家具结构承重要求
1) 展示类柜，每层层板静态承重≥30kg，整体结构稳固无晃动；
2) 台面类柜子，台面静态承重≥80kg，柜体结构牢固，可承载办公设备（电脑、打印机等）；
3) 沙发承重，整体静态承重单人位承重≥100kg，长期使用不变形；
4) 座椅承重，安全承重 150kg、极限承重 200kg，茶几承重≥150kg。
(3) 单件产品图纸要求：投标人须针对本项目每一款家具、单件成品设备单独出具单件产品图，包含单件产品正面图、侧面图、俯视图、尺寸标注图、材质工艺说明图。做到一货一图、图文对应、参数精准，确保工厂单件独立生产、现场精准安装，杜绝批量生产误差、单件尺寸不符等问题。
2.5需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
本项目所有定制场馆展示家具、文创休闲配套家具，需结合2250㎡展馆整体国风雅致、简约厚重的历史文化调性定制，兼顾观赏性、实用性、环保性、耐用性与安全性，完全适配香山历史文化展馆场景。
4.验收标准
依据GB/T 43003—2023《家具 安装验收规范》，验收标准；
(1) 使用功能完好：家具所有部件应开合顺畅、无卡顿，缓冲装置、锁具等配件使用功能正常。
(2) 结构稳固性：家具整体应无晃动、无异响，连接件牢固无松动，底部调平脚垫调节有效，确保放置平稳。
(3) 承重能力测试：桌面、椅面、层板等承重部件需按设计要求加载规定重量，持续规定时间后无变形、开裂或损坏。
(4) 材料符合性：板材需符合清单要求环保标准；金属部件需经防腐处理，涂层附着力、耐腐蚀性达标。
4. 其他要求
4.1安全要求
(1) 安全指示：在与安全有关的场所和位置，应按GB2894-2025《安全标志及其使用导则》设置安全标志。
(2) 安装施工安全：安装施工期间严格遵守香山公园园区管理规定及安全生产规范，做好现场安全防护、防火、防尘、降噪措施，保护园区原有建筑、绿植、设施不受损坏，安装施工垃圾及时清理，杜绝安全事故、环境污染及园区秩序干扰问题。
(3) 使用安全：所有电气设备符合用电安全标准，具备过载、漏电、短路保护功能；家具无尖锐边角、牢固防滑，满足公共场所安全使用规范，保障游客及工作人员人身安全。
(4) 合规安全：所有产品、安装施工流程均符合消防安全、环保安全、公共安全相关国家及行业标准，验收前需确保无任何安全合规隐患。
4.2环保专项承诺:
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。


	附件1  北京市香山公园管理处2026年香山（静宜园）文化展示中心——一期展陈项目专用设备采购项目（多媒体设备）

	序号
	设备名称
	规格参数
	展项位置
	单位
	数量
	备注

	1
	55寸触控一体机
	1.产品类型：触控一体机
2.#显示屏尺寸：≥55英寸（16：9）
3.#物理分辨率：≥3840*2160
4.#亮度：≤350cd/m2   
5.#机身尺寸：≤1265 *743 *106 (mm)
6.#触摸感应技术：红外感应触摸
7.#定位精度：90%以上触摸区域为±2mm；
8.#系统配置：CPU:频率≥2.4GHz;内存:≥8G;SSD硬盘:≥256G;显卡:集成显卡
	入门导览
	台
	1
	

	2
	工程投影机
	1.#芯片：DLP显示技术，芯片尺寸≥0.67英寸 
2.#分辨率：≥1920×1200
3.#光源：激光光源，光源寿命≥20000小时
4.#亮度：≥8500流明.
5.#亮度均匀性：≥90%
6.#镜头：镜头可选，根据现场投影距离选配镜头、中置镜头设计，支持快速更换、支持垂直水平方向电动镜头位移；
7.#信号接口：输入：HDMI×2
8.#控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制）
9.#功耗：功耗≤550W，待机功耗≤0.5W
10.#3D：支持DLPlink 3D、红外3D
11.#颜色调整：支持RGBYCMW七种色彩调整
12.#7台设备需为同批次生产的产品

	沉浸空间-仙境香山
	台
	7
	

	3
	工程投影机
	1. 芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.67英寸 
2.分辨率：≥1920×1200
3.光源：激光光源，光源寿命≥20000小时
4.亮度：≥8500流明
5.亮度均匀性：≥90%
6.镜头：镜头可选，根据现场投影距离选配镜头、中置镜头设计，支持快速更换、支持垂直水平方向电动镜头位移；
7.信号接口：输入：HDMI×2
8.控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制）
9.功耗：功耗≤550W，待机功耗≤0.5W
10.3D：支持DLPlink 3D、红外3D
11.颜色调整：支持RGBYCMW七种色彩调整
12. #3台设备需为同批次生产的产品

	诗词沉浸空间
	台
	3
	

	4
	55寸触控一体机
	1. 产品类型：触控一体机
2.显示屏尺寸：≥55英寸（16：9）
3.物理分辨率：≥3840*2160
4.亮度：≤350cd/ m2   
5.机身尺寸：≤1265 *743 *106 (mm)
6.触摸感应技术：红外感应触摸
7.定位精度：90%以上触摸区域为±2mm；
8.系统配置：CPU:频率≥2.4GHz;内存:≥8G;SSD硬盘:≥256G;显卡:集成显卡
	钟灵毓秀·天然林泉
	台
	1
	

	5
	32寸触控一体机
	1. 产品类型：触控一体机
2.#显示屏尺寸：≥32英寸（16：9）
3.#物理分辨率：≥1920*1080
4.#亮度：≤350cd/ m2   
5.#机身尺寸：≤739 *434 *78 (mm)
6.#触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（≥10 点）
7.#定位精度：90%以上触摸区域为±2mm；
8.#系统配置：CPU:频率≥2.4GHz;内存:≥8G;SSD硬盘:≥256G;显卡:集成显卡
	香山视频
	台
	1
	

	6
	55寸触控一体机
	1. 产品类型：触控一体机
2.显示屏尺寸：≥55英寸（16：9）
3.物理分辨率：≥3840*2160
4.亮度：≤350cd/ m2   
5.机身尺寸：≤1265 *743 *106 (mm)
6.触摸感应技术：红外感应触摸
7.定位精度：90%以上触摸区域为±2mm；
8.系统配置：CPU:频率≥2.4GHz;内存:≥8G;SSD硬盘:≥256G;显卡:集成显卡
	元明继往·梵天胜境
	台
	1
	

	7
	55寸触控一体机
	1. 产品类型：触控一体机
2.显示屏尺寸：≥55英寸（16：9）
3.物理分辨率：≥3840*2160
4.亮度：≤350cd/ m2   
5.机身尺寸：≤1265 *743 *106 (mm)
6.触摸感应技术：红外感应触摸
7.定位精度：90%以上触摸区域为±2mm；
8.系统配置：CPU:频率≥2.4GHz;内存:≥8G;SSD硬盘:≥256G;显卡:集成显卡
	清朝宫苑·静宜之园
	台
	1
	



	附件2  北京市香山公园管理处2026年香山（静宜园）文化
展示中心——一期展陈项目专用设备采购项目（家具采购）

	序号
	名称
	特征描述
	单位
	工程量
	备注

	1
	文创展示柜 家具
	1.#整体框架采用ENF级板为基材，表面满贴橡木实木木皮，保证质感与结构稳定性。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#尺寸(1)整体尺寸：（2400+1000）*深400*高2600mm，底柜+四层书架组成
（2）底柜：（2400+1000）*760mm，柜门可打开，柜门高度530mm
（3）书架：（2400+1000）*（430+30）mm*4层，每层隔板下安装暗藏灯带
	项
	1
	[image: ]

	2
	文创展示柜
	1.#整体框架采用ENF级板为基材，表面满贴橡木实木木皮，保证质感与结构稳定性。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#尺寸（1）整体尺寸：1800*1200*高度1460mm，三层组成
（2）柜体：1800*1200*620mm
（3）中间柜体：长900*宽300*高420mm，面板：1400*800mm
（4）上层柜体：长600*宽200*高420mm，面板：800*400mm
	个
	2
	[image: ]

	3
	文创收银台
	1.#整体框架采用ENF级板为基材，表面满贴橡木实木木皮，保证质感与结构稳定性。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#台面采用石英石。
4.#尺寸2000*750*高度900mm
	个
	1
	[image: ]

	4
	配套休闲区定制家具
	1．#整体框架采用ENF级板为基材，表面满贴橡木实木木皮，保证质感与结构稳定性。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#尺寸（1）整体尺寸：5690*深400*高3200mm，七层组成
（2）底面柜体：层板25mm，高度300mm，宽度692mm,长度5690MM
（3）横向中间-顶层柜体：长5690*高450mm*进深400mm*6层，层板：25mm
（4）竖向柜体：长692*高3200mm*进深400mm，层板：25mm
	项
	1
	[image: ][image: ]

	5
	配套休闲区椅
	#玻璃钢座椅，560*530*810mmmm
	个
	6
	[image: ]

	6
	配套休闲区茶几
	#304不锈钢茶几直径450mm、高550mm
	个
	2
	[image: ]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	配套休闲区椅
	1.#采用四面粗光实木框架配多层板钉架
2.#浅色科技布
3.#手工切割高密度海绵填充，高回弹不易变形
4.#所用原材料及粘合剂满足国家相关环保标准的要求，直径500mm高400mm
	个
	4
	[image: ]

	8
	配套休闲区茶几
	#三条腿茶几，蜡木600*宽600*高600mm
	个
	2
	[image: ]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	配套休闲区花坛
	1.#整体镀锌管（40*40*1.5mm)框架，外包多层板。
2.#中间花坛采用不钢材质焊接。
3.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
4.#尺寸（1）整体尺寸：4888*1982*750mm
（2）座椅进深450mm
（3）花坛宽度（200+682+200）mm
（4）高度：底座高（370+80）mm，花坛高度300mm
	个
	1
	[image: ]

	10
	配套休闲区展示柜
	1.#整体采用ENF级18厘加25厘颗粒板框架。耐用三合一连接件保证结构牢固。
2.#表面花纹清晰自然无色差，采用PUR封边。
3.#尺寸（1）整体尺寸2600*1140*高950mm
（2）两侧柜子：长400*宽900*高900mm
（3）中间柜子尺寸：1800*1140*950mm（4）木质说明牌：1000*130mm
	个
	1
	[image: ]

	11
	尾厅案台桌
	1.#整体采用榆木框架结构。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#尺寸1800*600*高750mm
	个
	1
	[image: ]

	12
	多功能厅座椅
	1.#椅子整体采用橡木框架结构。
2.#坐垫靠背采用超纤皮软包（30mm厚），确保经久耐用。
3.#尺寸460*460*920mm
	个
	98
	[image: ]

	13
	主席台椅
	1.#椅子整体采用橡木框架结构。
2.#坐垫靠背采用超纤皮软包（30mm厚）。确保经久耐用。
3.#尺寸460*460*920mm
	个
	6
	[image: ]

	14
	主席台桌
	1.#基材采用E1级中密度纤维板，不低于0.3mm厚的橡木木皮贴面
2.#采用耐用五金金属配件
3.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感光滑，无气泡颗粒。
4.#3000*600*高760mm
	个
	2
	[image: ]

	15
	沙发（副椅）
	1.#采用四面粗光实木框架配多层板钉架
2.#浅色科技布
3.#手工切割高密度海绵填充，高回弹不易变形
4.#尺寸900*800*高680mm
	个
	8
	[image: ]

	16
	沙发（主椅）
	1.采用四面粗光实木框架配多层板钉架
2.浅色科技布
3.手工切割高密度海绵填充，高回弹不易变形
4.#尺寸900*800*高680mm
	个
	2
	[image: ]

	17
	工作室茶几（主）
	1.#整体采用榆木框架结构。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#尺寸500*500*高450mm
	个
	1
	[image: ]

	18
	工作室茶几（副）
	1.#整体采用榆木框架结构。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#尺寸500*500*高450mm
	个
	6
	[image: ]

	19
	活动室椅
	1.#弓形软包椅+扶手520*480*高1080mm
	个
	14
	[image: ]

	20
	活动室桌
	2.#基材采用E1 级中密度纤维板，不低于0.3mm厚的橡木木皮贴面
3.#采用耐用五金金属配件
4.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
5.整体结构稳定牢靠
6.#尺寸4200*1500*高750
	个
	1
	[image: ]

	21
	序厅服务台
	1.#整体采用15毫米奥松板框架。
2.#油漆采用半哑光两遍底漆，两遍面漆。表面质感平整光滑，无气泡颗粒。
3.#台面、表面（正面）采用石英石异形粘接，表面打磨光滑。
4.#尺寸2400*500*高850mm
	个
	1
	[image: ][image: ]
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