采购需求
1、 采购标的
1. 项目预算
总预算：106.12万元
2. 采购须知
    本项目专门面向中小型企业采购；投标人所投货物仅限产自中国境内的产品；包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。
3. 本项目所有产品不接受进口产品。
4. 货物需求一览表
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	所属行业

	1
	班椅
	20 
	件
	工业

	2
	办公椅
	78 
	件
	工业

	3
	会议椅
	17 
	件
	工业

	4
	办公椅
	2 
	件
	工业

	5
	会议椅
	110 
	件
	工业

	6
	班台
	8 
	件
	工业

	7
	电脑桌
	2 
	件
	工业

	8
	办公桌
	15 
	件
	工业

	9
	办公桌
	2 
	件
	工业

	10
	直桌屏风工位
	8 
	件
	工业

	11
	转角屏风工位
	2 
	件
	工业

	12
	洽谈桌
	3 
	件
	工业

	13
	洽谈桌
	10 
	件
	工业

	14
	会议桌
	4 
	件
	工业

	15
	圆茶几
	1 
	件
	工业

	16
	长茶几
	2 
	件
	工业

	17
	长茶几
	2 
	件
	工业

	18
	长茶几
	4 
	件
	工业

	19
	休闲沙发
	24 
	件
	工业

	20
	茶几
	6 
	件
	工业

	21
	组合柜
	9 
	件
	工业

	22
	更衣柜
	1 
	件
	工业

	23
	玻璃文件柜
	14 
	件
	工业

	24
	文件柜
	11 
	件
	工业

	25
	四门文件柜
	4 
	件
	工业

	26
	双门文件柜
	2 
	件
	工业

	27
	储物联柜
	2 
	件
	工业

	28
	更衣柜
	10 
	件
	工业

	29
	手机屏蔽柜
	1 
	件
	工业

	30
	茶水柜
	5 
	件
	工业

	31
	鞋柜
	1 
	件
	工业

	32
	双人沙发
	4 
	件
	工业

	33
	双层钢制床
	2 
	件
	工业

	34
	单人床
	1 
	件
	工业

	35
	排衣架
	7 
	件
	工业

	36
	演播台
	1 
	件
	工业

	37
	展览柜
	6 
	件
	工业

	38
	直桌屏风工位
	23 
	件
	工业

	39
	办公椅
	23 
	件
	工业

	40
	文件柜
	12 
	件
	工业

	41
	组合沙发
	1 
	件
	工业

	42
	组合沙发
	1 
	件
	工业

	43
	组合沙发
	1 
	件
	工业

	44
	双人休闲沙发
	2 
	件
	工业

	45
	单人休闲沙发
	1 
	件
	工业

	46
	茶几
	1 
	件
	工业

	47
	茶几
	1 
	件
	工业

	48
	茶几
	2 
	件
	工业

	49
	接待桌
	2 
	件
	工业

	50
	接待椅
	20 
	件
	工业

	51
	休闲沙发
	4 
	件
	工业

	52
	休闲沙发
	10 
	件
	工业

	53
	洽谈桌
	2 
	件
	工业

	54
	茶几
	3 
	件
	工业

	55
	茶几
	3 
	件
	工业

	56
	定制沙发
	1 
	件
	工业

	57
	休闲沙发
	2 
	件
	工业

	58
	茶几
	1 
	件
	工业

	59
	茶几
	1 
	件
	工业

	60
	茶几
	2 
	件
	工业

	61
	休闲沙发
	2 
	件
	工业

	62
	茶几
	3 
	件
	工业

	63
	坐墩
	2 
	件
	工业

	64
	定制手工桌
	6 
	件
	工业

	65
	定制乐高手工桌
	1 
	件
	工业

	66
	手工椅
	40 
	件
	工业

	67
	阅览沙发
	2 
	件
	工业

	68
	豆袋沙发
	10 
	件
	工业

	69
	定制书柜
	9 
	件
	工业

	70
	定制等候桌
	1 
	件
	工业

	71
	等候沙发
	1 
	件
	工业

	合计
	
	597 
	
	



二、项目背景或简况
本项目为北京市城市规划设计研究院新业务楼办公家具采购项目，为满足职工日常工作需求、生活需求、保证北京市城市规划设计研究院的日常运营需求所采购的办公家具，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。
三、技术参数要求或服务要求。如有实质性条款的，须以*标出。
1.投标产品设计应充分考虑以下需求：
（1）人体工程学：产品符合人体工学原理，如办公椅的高度、倾斜角度、靠背支撑等可调，以适应不同体型和坐姿习惯，减少长时间坐姿带来的身体负担。
（2）功能性与多样性：产品应满足不同的工作需求，如办公桌需要有足够的空间放置电脑、文件和其他办公用品。
（3）美观与形象：产品的外观设计应与北京市城市规划设计研究院的整体装修风格及形象相协调。
（4）耐用性：产品应采用高质量、耐用的材料，确保产品能经受日常使用中的磨损，延长使用寿命。
（5）环保与健康：产品应符合绿色环保标准。

2.要求投标人按照采购清单顺序逐项提供单件产品设计效果图、三视图（含节点图）；招标期间，投标人需在规定的时间内统一进行踏勘后按照空间整体设计效果图清单提供各使用空间效果图。中标后须配合采购人根据实际需求进行深化设计。因本次采购属于定制采购，投标人应综合考虑相关深化设计及样式调整所产生的费用。

3.采购产品需满足以下国家相关标准、行业标准、北京市地方标准或者其他标准、规范
GB 18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
GB 18581木器涂料中有害物质限量
GB 18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
GB 18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
GB 33372胶粘剂挥发性有机化合物限量
GB 22792.2办公家具屏风第2部分：安全要求
GB24430.1家用双层床安全第1部分：要求
GB/T3324木家具通用技术条件
GB/T3325金属家具通用技术条件
GB/T13668钢制书柜、资料柜通用技术条件
GB/T28200钢制储物柜（架）技术要求及试验方法
GB/T38597低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
GB/T13667.3钢制书架第3部分：手动密集架
GB/T14532办公家具木制柜、架
GB/T26706软体家具棕纤维弹性床垫
GB/T22792.1办公家具屏风第1部分：尺寸
GB/T3326家具桌、椅、凳类主要尺寸
GB/T3327家具柜类主要尺寸
GB/T3328家具床类主要尺寸
GB/T35607绿色产品评价家具
GB/T5296.6消费品使用说明第6部分：家具
GB/T4893.1~9家具表面漆膜理化性能试验第1部分~第9部分
GB/T10357.1~7家具力学性能试验第1部分~第7部分
GB/T38607办公家具桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法
GB/T38611办公家具办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法
GB/T31106家具中挥发性有机化合物的测定
GB/T1931木材含水率测定方法
GB/T23825人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法
GB/T39600人造板及其制品甲醛释放量分级
GB/T4897刨花板
GB/T11718中密度纤维板
GB/T9846普通胶合板
GB/T13010刨切单板
GB/T15102浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板
GB/T15104装饰单板贴面人造板
GB/T16799家具用皮革
QB/T1242家具五金件安装尺寸
QB/T1952.1软体家具沙发
QB/T2280办公家具办公椅
QB/T2384木制写字桌
QB/T2530木制柜
SB/T10990家具售后服务规范
QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》
QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》
QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
GB/T19367-2009《人造板的尺寸测定》
注：上述标准按照最新版本执行。

4.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（1）投标人所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。
（2）所用人造板采用ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/㎥(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T39600—2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和GB/T39598—2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》要求。
（3）投标人必须在投标文件中书面承诺：中标后生产前，投标人应按采购单位要求进行各个单品的深化设计及确定所供货物的相关事项，经使用单位书面确认是否同意后方可投入生产。否则，由此产生的一切后果由中标供应商负责。
（4）投标人在保证所提供的货物在正确安装、正常运转和保养的条件下，具有符合质量要求的产品说明书。
（5）投标人必须在投标文件中书面承诺：一旦中标，在保证按招标文件中要求提供的产品数量进行供货外，采购人有权组织相关机构对所提供成品在封闭式的环境中进行开放性的检测，相关费用由投标人负责；如经检测家具环保等指标达不到国家以及招标文件中的要求，投标人应按该产品中标价的2倍金额赔偿给采购单位。
（6）需求清单：
	序号
	货物或服务名称
	规格
	数量
	单位
	材质说明

	1
	班椅
	常规
	20 
	件
	1.靠背、坐垫接触面均采用环保、透气背面头层牛皮包裹，面料厚度1.0毫米，三年耐水解，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。
2.靠背骨架采用9层12毫米高强度层压胶合板，填充物为弹性聚酯棉加海绵组合，面料为环保透气背面植皮PU皮（真皮绒），靠背强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。
3.扶手主体采用铝合金一体成型，表面铝合金抛光，扶手面真皮包裹，扶手通过钢板与靠背和坐垫连接，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合BIFMA和QB2280标准。                                       
4.坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料为环保透气皮料，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。
5.4档锁定青蛙底盘，回力安全保护功能，螺母可调节弹簧松紧，3.0MM加厚钢板，倾仰角度13度，承载109公斤倾仰耐久测试30万次，机构运动无干涉，无噪音，强度符合BIFMA和QB2280标准。 
6.气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，德国TUV认证制作，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，符合BIFMA和QB2280标准。
7.采用铝合金材料，压铸一体成型，椅脚直径350mm；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤，符合BIFMA和QB2280标准。
8.采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径60mm。经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，符合BIFMA和QB2280标准，通过负16度低温测试。

	2
	办公椅
	常规
	78 
	件
	1、背架采用PA+30纤材料一次注塑成型，抗UV测试符合GB/T164422.1标准，整椅测试符合GB/T2280/1035标准。
2、座框架采用PA加纤注塑一次成型，结构简单，承重力强。
3、座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡技术，座垫海绵密度应≥55㎏/m3；，该海绵不会因频繁使用而变形、起皱；坐感舒适。
4、座板采用优质夹板经模具压弯成型，厚度应≥12mm。
5、座椅回弹阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音，座垫具备吸音及排气功能，保证良好排气效果。
6、椅背宽大，支撑强，可躺设计，并具有可调节高低的腰靠，适合午间休息，工艺更符合人体工程力学原理，办公人员坐在椅子上腰部紧贴腰靠，支撑力度舒适。
7、椅背的后仰符合人体工学原理，最大后仰可达165°。
8、头枕采用3D技术，三关节调节。
9、底盘采用线控锁功能，优质钢线调控椅座的高度，也可调节椅背的仰度。
10、扶手随着椅背的后仰活动，扶手架采用一次PP加纤的材料，扶手面软硬件适中，手感舒服。
11、面料：座面料采用弹性椅座面料，背面料选用办公椅专用强弹力纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。

	3
	会议椅
	常规
	17 
	件
	中背、带扶手。
1.纳帕牛皮，颜色多选，厚度≥1.80mm，透气性好，耐磨，承受腰背不同受力程度，符合人体工程设计；游离甲醛≤1.5mg/kg，TVOC≤10mg/kg；纹路细致、色泽均匀；撕裂度≥50N，手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；厚薄基本均匀，无油腻感平整、柔软、丰满有弹性不裂面，无管皱，无松面。
2.采用优质环保、高回弹一次成形泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形；   
3.座、背衬板采用优质弯曲胶合板，含水率7-13%，由多层实木单板经过高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学设计，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC为≤0.050mg/㎡.h，胶合强度≥1.0MPa。
4.扶手带与座面同色PU革盖板。
5.弓形钢制椅架，壁厚≥1.8mm，表面电镀处理,带尼龙垫脚。

	4
	办公椅
	常规
	2 
	件
	1.背网采用环保优质高弹性网布，背支架碳纤维皮纹装饰；
2.升降调节腰靠，满足不同身高、体型人群使用需求
3.固定T型扶手，采⽤优质PP材质，对手臂有力支撑
4.坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑
5.弓形脚，宽幅稳重，经久耐用

	5
	会议椅
	常规
	110 
	件
	1.椅背采用PP+玻纤，高弹力透气网布；椅座采用加厚定型海绵，弹力透气坐布。
2.扶手盖板采用同色皮质盖板
3.金属椅架，配尼龙垫脚

	6
	班台
	主台1800mm*900mm*760mm
副台1200mm*450mm*670mm
	8 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板；GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，桌面边缘带起线造型，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.使用环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
6.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
7.配主桌、副桌、三抽屉活动小推柜、主机车；桌面四角倒圆弧设计，副台具有收纳空间，便于放置文件；主、副桌桌面厚度≥25mm,其余部位厚度≥18mm，副台设键盘托；主副桌均有走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫

	7
	电脑桌
	1200mm*450mm*660mm
	2 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板；GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，桌面边缘带起线造型，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.使用环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
6.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
7.桌面四角倒圆弧设计，带收纳空间需含主机位，便于置放文件；桌面厚度≥25mm,其余部位厚度≥18mm，设键盘托；具有走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫

	8
	办公桌
	主台1600mm*800mm*760mm
副台1200mm*450mm*670mm
	15 
	件
	1. 选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
5.配主桌、副桌、三抽屉活动小推柜，金属主机车；副台收纳空间需含主机位，便于置放文件；主、副桌桌面厚度≥25mm,其余部位厚度≥18mm，副台设键盘托；主副桌均有走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫。

	9
	办公桌
	1600mm*800mm*760mm
	2 
	件
	1.选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
5.设固定柜，上部为抽屉柜，下部为单开门柜，设键盘托；带走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫。

	10
	直桌屏风工位
	1500mm*600mm*1200mm
	8 
	件
	1.一字直桌面，桌面选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。
3.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4.屏风厚度≥40mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部为0.8mm厚冷轧钢板，中部为0.8mm厚喷涂冷轧钢板，屏风下部配0.8mm厚冷轧钢板，金属表面喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；可按实际摆放情况，任意方向，独立摆放。
5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级。
6.配钢制薄边三屉推柜（带联锁），钢制主机车，钢板壁厚≥0.8mm，表面喷塑处理。

	11
	转角屏风工位
	1600mm*1600mm*1200mm
	2 
	件
	1.L型桌面，桌面选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。
3.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4.屏风厚度≥40mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部为0.8mm厚冷轧钢板，中部为0.8mm厚喷涂冷轧钢板，屏风下部配0.8mm厚冷轧钢板，金属表面喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；可按实际摆放情况，任意方向，独立摆放。
5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级。
6.配钢制薄边三屉推柜（带联锁），钢制主机车，钢制固定衣柜，带金属挂衣杆，钢板壁厚≥0.8mm，表面喷塑处理。

	12
	洽谈桌
	2000mm*1300mm*760mm
	3 
	件
	1、选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.钢制桌腿，壁厚≥1.8mm,表面喷塑处理，配尼龙套脚。

	13
	洽谈桌
	1600mm*800mm*760mm
	10 
	件
	1、选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.钢制桌腿，壁厚≥1.8mm,表面喷塑处理，配尼龙套脚。

	14
	会议桌
	1300mm*700mm*760mm
	4 
	件
	1、选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.桌面四周倒圆弧；钢制桌腿，壁厚≥1.8mm,表面喷塑处理，配尼龙套脚。

	15
	圆茶几
	φ600mm*760mm
	1 
	件
	1.选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.钢制脚架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。

	16
	长茶几
	1200mm*600mm*450mm
	2 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板；GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
6.胡桃木实木几架，木材含水率8%-12%，榫卯结构。

	17
	长茶几
	1200mm*600mm*450mm
	2 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板；GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
6.胡桃木实木几架，木材含水率8%-12%，榫卯结构；带两个抽屉、一个空格。

	18
	长茶几
	1200mm*600mm*450mm
	4 
	件
	1.采用大理石台面，整体一体裁切成型，无拼接缝；耐磨抗刮，不易渗色。 
2.表面经高精度抛光打磨处理，板面平整顺滑，色泽自然均匀，纹理通透连贯；板面做防渗污防护封闭处理，具备防咖啡、茶水、污渍渗透性能，日常易清洁。
3.耐高温、耐酸碱腐蚀，冷热温差不易开裂。
4.几架采用优质冷轧方形钢管一体折弯焊接成型，管材壁厚≥1.2mm，承重强度高、不易变形弯折，配尼龙脚垫。

	19
	休闲沙发
	常规
	24 
	件
	1.纳帕牛皮，颜色多选，厚度≥1.80mm，透气性好，耐磨，承受腰背不同受力程度，符合人体工程设计；游离甲醛≤1.5mg/kg，TVOC≤10mg/kg；纹路细致、色泽均匀；撕裂度≥50N，手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；厚薄基本均匀，无油腻感平整、柔软、丰满有弹性不裂面，无管皱，无松面。
2.采用优质环保、高回弹一次成形泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形；   
3.座、背衬板采用优质弯曲胶合板，含水率7-13%，由多层实木单板经过高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学设计，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC为≤0.050mg/㎡.h，胶合强度≥1.0MPa。
4.框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率8-16%，木材无腐朽和虫蛀；
5.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
6.实木内框架，榫卯结构，木材含水率8-16%；弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
7.钢制脚架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。

	20
	茶几
	φ600mm*600mm
	6 
	件
	1.选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.钢制脚架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。

	21
	组合柜
	2000mm*500mm*2000mm
	9 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同班台配套。
6.衣柜+文件柜+衣柜；文件柜上下对开门，上柜为钢板内嵌玻璃门（3c标志钢化玻璃），内含可调节层板，下柜为钢质板门，内含可调节层板；左侧及右侧衣柜为单门钢质门板，衣柜内含金属挂衣杆和可调节层板；冰箱合页，锌合金一体扣手锁。
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	更衣柜
	500mm*500mm*2000mm
	1 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同班台配套。
6.衣柜为单门钢质门板，衣柜内含金属挂衣杆和可调节层板；冰箱合页，锌合金一体扣手锁。

	23
	玻璃文件柜
	900mm*400mm*1850mm
	14 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.上部为对开3C玻璃门，下部为对开钢制板门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板，带锁。

	24
	文件柜
	900mm*500mm*2000mm
	11 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.四门柜，上下均为顺开板门，带透气孔，冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。

	25
	四门文件柜
	900mm*400mm*1850mm
	4 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.对开门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。

	26
	双门文件柜
	900mm*500mm*2000mm
	2 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.顺开门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。
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	储物联柜
	3400mm*600mm*1200mm
	2 
	件
	1.选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2，所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等；铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10级。
5.柜体结构满足展示及储物要求。

	28
	更衣柜
	900mm*500mm*2000mm
	10 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同班台配套。
6.对开门衣柜，带金属挂衣杆。

	29
	手机屏蔽柜
	800mm*400mm*1600mm
	1 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.独立分体式屏蔽小仓，单仓尺寸适配常规智能手机（含大屏、折叠手机），仓体六面全封闭电磁屏蔽结构，仓门内置高弹性导电屏蔽胶条，关门后腔体无电磁泄漏缝隙；仓体内部独立分隔，每格配备独立机械钥匙锁，一机一仓、一锁一钥，钥匙唯一不通用，实现单人手机单独管控。

	30
	茶水柜
	900mm*400mm*900mm
	5 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板；GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。
封边：使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
6.二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，铣型扣手；门内设活动搁板一块；柜台面板≥25mm，背板≥18mm；配尼龙脚垫。
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	鞋柜
	800mm*300mm*1200mm
	1 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.双开门柜，带透气孔，柜内配置活动层板。

	32
	双人沙发
	常规
	4 
	件
	1.头层牛皮，厚度≥1.80mm，透气性好，耐磨，承受腰背不同受力程度，符合人体工程设计；游离甲醛≤1.5mg/kg，TVOC≤10mg/kg；纹路细致、色泽均匀；撕裂度≥50N，手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；厚薄基本均匀，无油腻感平整、柔软、丰满有弹性不裂面，无管皱，无松面。
2.采用优质环保、高回弹一次成形泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形；   
3.座、背衬板采用优质弯曲胶合板，含水率7-13%，由多层实木单板经过高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学设计，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC为≤0.050mg/㎡.h，胶合强度≥1.0MPa。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.实木内框架，榫卯结构，木材含水率8-16%；弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
6.靠背可放倒，便于午休；实木垫脚，软包扶手，配防滑脚垫。

	33
	双层钢制床
	2000mm*900mm*1750mm
	2 
	件
	1.采用优质冷轧碳素钢管，管材规格≥75mm×75mm×1.2mm 厚方管；钢管表面无毛刺、无裂纹、无变形，一体裁切折弯成型，焊接处满焊加固，焊点打磨平整无焊渣。 
2.床上下横梁、床底承重横撑主梁及辅助支撑横管采用加厚冷轧矩形钢管，全床多道横向加强支撑。 
3.防护护栏（上床前护栏、床头尾防护栏）护栏立杆采用 Φ22mm 圆管，护栏横杆采用 Φ19mm 圆管，管材均为冷轧钢管，上床正面防护栏高度≥300mm，防护栏间隙≤75mm。
4. 爬梯组件一体式直爬梯，踏步几两侧扶手为 25mm×50mm 矩形冷轧钢管，防滑踏板；踏步间距均匀，满焊固定于床架侧面，承重牢固无晃动。
5.蚊帐杆：≥16mm 圆管*1.0mm 厚度，高度≥800mm。
6、铁床连接方式为卡扣式，须有三个连接卡口，单边尺寸≥30mm，材料厚度为≥2.0mm,床7、立柱顶盖和脚套：采用ABS工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。

	34
	单人床
	2000mm*900mm*800mm
	1 
	件
	1.采用优质冷轧碳素钢管，管材规格≥75mm×75mm×1.2mm 厚方管；钢管表面无毛刺、无裂纹、无变形，一体裁切折弯成型，焊接处满焊加固，焊点打磨平整无焊渣。 
2.床上下横梁、床底承重横撑主梁及辅助支撑横管采用加厚冷轧矩形钢管，全床多道横向加强支撑。 
3.防护护栏（上床前护栏、床头尾防护栏）护栏立杆采用 Φ22mm 圆管，护栏横杆采用 Φ19mm 圆管，管材均为冷轧钢管，上床正面防护栏高度≥300mm，防护栏间隙≤75mm。
5.床面铺板采用环保多层实木板，板材厚度≥18mm；板面平整无开裂、无虫蛀，含水率达标，表面哑光耐磨饰面，防水耐刮擦，边缘封边严密，无溢胶、脱边。
4.床下置物层架采用加厚冷轧钢板冲压成型，分层镂空条状结构，钢板厚度≥1.0mm，整体焊接后统一静电喷塑，承重稳定，不易弯折变形；置物架两侧位两个双开门储物柜。
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	排衣架
	1100mm*450mm*1800mm
	7 
	件
	1.采用实木架体，耐磨性，耐湿热，耐干热1级。
2.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
3.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
4.采用优质五金件。
5.榫卯结构，木材含水率8%～16%，配双排银色金属挂衣钩；配尼龙脚垫。
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	演播台
	3000mm*800mm*760mm
	1 
	件
	1.台身整体采用ENF级优质高密度中密度纤维板，静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板；GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.使用与木皮材质一致的实木封边，桌面边缘带起线造型，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
3.使用环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.柔光环保水性烤漆，耐擦洗、耐黄变、耐消毒液擦拭，抗指纹、不易刮花，无刺鼻异味。
5.台面内侧上部带抽屉柜中空预留容腿区域；台底配置可调节垫脚。
6.直播台正面带磁吸单位全称，区域板材内部预埋冷轧镀锌钢板磁吸基板，钢板厚度≥1.2mm，表面平整无凸起，磁力均匀稳定。

	37
	展览柜
	1600mm*800mm*1000mm
	6 
	件
	1.展览柜底座部分采用优质冷轧钢板；钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件；
2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同现有展览柜相同。
6.展览柜上部玻璃罩选用3C钢化玻璃，透光率≥91%，无绿色畸变，高清还原展品原貌；钢化处理具备抗冲击、防爆裂性能，破碎后呈颗粒状无尖锐碎片。
7.展柜配嵌入式 LED 灯带，无频闪、低眩光；灯带外壳 PVC 阻燃绝缘材质，防水防潮，适配封闭展柜内部环境。
8.展柜所在位置无预设电源点位，配置隐藏式轻触式按键开关，内嵌于柜体侧面隐蔽位置；一键通断控制灯带，仅展示时段开启照明。配置电池仓，可更换电池。
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	直桌屏风工位
	1500mm*600mm*1200mm
	23 
	件
	1.一字直桌面，桌面选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。
3.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4.屏风厚度≥40mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部为0.8mm厚冷轧钢板，中部为0.8mm厚喷涂冷轧钢板，屏风下部配0.8mm厚冷轧钢板，金属表面喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；可按实际摆放情况，任意方向，独立摆放。
5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级。
6.配钢制薄边三屉推柜（带联锁），钢制主机车，钢板壁厚≥0.8mm，表面喷塑处理。
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	办公椅
	常规
	23 
	件
	1、背架采用PA+30纤材料一次注塑成型，抗UV测试符合GB/T164422.1标准，整椅测试符合GB/T2280/1035标准。
2、座框架采用PA加纤注塑一次成型，结构简单，承重力强。
3、座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡技术，座垫海绵密度应≥55㎏/m3；，该海绵不会因频繁使用而变形、起皱；坐感舒适。
4、座板采用优质夹板经模具压弯成型，厚度应≥12mm。
5、座椅回弹阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音，座垫具备吸音及排气功能，保证良好排气效果。
6、椅背宽大，支撑强，可躺设计，并具有可调节高低的腰靠，适合午间休息，工艺更符合人体工程力学原理，办公人员坐在椅子上腰部紧贴腰靠，支撑力度舒适。
7、椅背的后仰符合人体工学原理，最大后仰可达165°。
8、头枕采用3D技术，三关节调节。
9、底盘采用线控锁功能，优质钢线调控椅座的高度，也可调节椅背的仰度。
10、扶手随着椅背的后仰活动，扶手架采用一次PP加纤的材料，扶手面软硬件适中，手感舒服。
11、面料：座面料采用弹性椅座面料，背面料选用办公椅专用强弹力纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。
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	文件柜
	900mm*500mm*2000mm
	12 
	件
	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8㎜。钢板符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。
2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H
3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10级；
4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。
5.顺开门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。
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	组合沙发
	定制W1990mm
沙发+茶几
	1 
	件
	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构； 防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。
2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充；环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物， 高回弹泡棉回弹力≥40%，符合GB/T  10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。
3.采用优质实木框架，木材含水率控制在8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。
4、沙发脚采用不锈钢金属脚；
茶几： 1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度
0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
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	组合沙发
	定制W2050mm
	1 
	件
	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构； 防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。
2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物， 高回弹泡棉回弹力≥40%，符合GB/T  10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。
3.采用优质实木框架，木材含水率控制在8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。
4、沙发脚采用不锈钢金属脚；
茶几： 1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度
0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
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	组合沙发
	定制W2300mm
	1 
	件
	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构； 防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。
2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物， 高回弹泡棉回弹力≥40%，符合GB/T  10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。
3.采用优质实木框架，木材含水率控制在8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。
4、沙发脚采用不锈钢金属脚；
茶几： 1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度
0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
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	双人休闲沙发
	W1800mm*D970mm*H812mm
	2 
	件
	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构； 防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。
2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物， 高回弹泡棉回弹力≥40%，符合GB/T  10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。
3.采用优质实木框架，木材含水率控制在8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。
4、沙发脚采用不锈钢金属脚；
茶几：1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度
0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；

	45
	单人休闲沙发
	W1090mm*D970mm*H812mm
	1 
	件
	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构； 防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。
2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物， 高回弹泡棉回弹力≥40%，符合GB/T  10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。
3.采用优质实木框架，木材含水率控制在8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。
4、沙发脚采用不锈钢金属脚；
茶几：1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度
0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；

	46
	茶几
	直径1200mm*350mm
	1 
	件
	1. 台面采用高档大理石材质，花色清晰， 纹理不乱；
2、不锈钢金属脚， 外表人工造型打磨，表面喷涂金属漆。

	47
	茶几
	直径1000mm*400mm
	1 
	件
	1. 台面采用高档大理石材质，花色清晰， 纹理不乱；
2、不锈钢金属脚， 外表人工造型打磨，表面喷涂金属漆。

	48
	茶几
	直径500mm*450mm
	2 
	件
	1. 台面采用高档大理石材质，花色清晰， 纹理不乱；
2、不锈钢金属脚， 外表人工造型打磨，表面喷涂金属漆。

	49
	接待桌
	W3585mm*D1600mm*H750mm
	2 
	件
	两单元组合一体会议桌， 岩板+实木贴面油漆+不锈钢配饰；
1.定制台面采用高档岩板材质，整体拼纹路， 四周精磨处理
2.岩板下底部基座板及桌架，基座四周采购不锈钢配饰架，镜面处理工艺； 木质基座采用大环保中密度纤维板； 经过防潮、防虫、防腐化学处理,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa； 符合GB/T11718-2021中密度纤维板；GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
3.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
4.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
5.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
6.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；会议桌脚带隐藏式走线系统，会议桌两侧台面基座上各有两个集成插座。

	50
	接待椅
	670mm*665mm*1000mm
	20 
	件
	1.采用超纤皮质覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保 、经久耐用。
2. 采用优质高回弹PU成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25%  kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。
3.环保工艺无异味， 圆润厚实， 软硬适中，表面经防腐、耐老化处理
4. 采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度≥12mm；
3.钢制四脚固定，采用一级冷轧钢板， 均经过镀锌（SECC）处理,再经过全自动隧道式防锈处理涂装工序， 最后进行全封闭式静电喷粉涂装，均采用粉末涂装；

	51
	休闲沙发
	常规
	4 
	件
	1.采用超纤皮覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保 、经久耐用。
2. 采用优质高回弹PU成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25%  kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。
3.环保工艺无异味， 圆润厚实， 软硬适中，表面经防腐、耐老化处理
4. 采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度≥12mm；
3.钢制四脚固定，采用一级冷轧钢板， 均经过镀锌（SECC）处理,再经过全自动隧道式防锈处理涂装工序， 最后进行全封闭式静电喷粉涂装，均采用粉末涂装；

	52
	休闲沙发
	常规
	10 
	件
	实木椅架+布料软包+辅助绳编结构；
1.采用环保布艺覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保、经久耐用。
2.椅架采用优质环保实木打造,木纹理流畅、木质坚硬细密经过防潮、防虫、防腐化学处理,整体比例根据人体工学设计,保证长时间就座充满舒适感；
3.采用优质高回弹PU成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25%  kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。
4.高强度配置绷带， 久坐不易塌陷，绷扎均应牢固。

	53
	洽谈桌
	φ800mm*650mm
	2 
	件
	1.采用优质环保ENF级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。
2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到GB/T3324-2017木家具通用技术条件标准；
3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装，  符合《GB18581-2020木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；
4.金属底盘，采用一级冷轧钢板，均经过镀锌（SECC）处理;稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。

	54
	茶几
	φ800mm*450mm
	3 
	件
	1.采用优质环保ENF级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。
2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到GB/T3324-2017木家具通用技术条件标准；
3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装，符合《GB18581-2020木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；
4.金属几架，稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。

	55
	茶几
	φ500mm*520mm
	3 
	件
	1.采用优质环保ENF级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。
2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到GB/T3324-2017木家具通用技术条件标准；
3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装，符合《GB18581-2020木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；
4.金属几架，稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。

	56
	定制沙发
	W3000mm*D950mm*H725mm
	1 
	件
	1.人体接触面采用优质布料覆面，满包结构； 防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。
2.采用优质高回弹PU成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25%  kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。
3.采用优质实木框架，木材含水率控制在8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。
4、沙发脚采用不锈钢金属脚；

	57
	休闲沙发
	常规
	2 
	件
	1.采用超纤皮覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保 、经久耐用。
2. 采用优质高回弹PU成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25%  kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。
3.环保工艺无异味， 圆润厚实， 软硬适中，表面经防腐、耐老化处理
4. 采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度≥12mm。
3.钢制四脚固定，采用一级冷轧钢板， 均经过镀锌（SECC）处理,再经过全自动隧道式防锈处理涂装工序， 最后进行全封闭式静电喷粉涂装，均采用粉末涂装；

	58
	茶几
	定制直径1000mm
	1 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
6.胡桃木实木几架，木材含水率8%-16%，榫卯结构。

	59
	茶几
	定制直径700mm
	1 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度0.65-
0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
6.胡桃木实木几架，木材含水率8%-16%，榫卯结构。

	60
	茶几
	直径500mm*450mm
	2 
	件
	1.采用ENF级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度0.65-
0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合GB/T11718-2021中密度纤维板； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。
3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。
4.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤ 0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性1级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
6.胡桃木实木几架，木材含水率8%-16%，榫卯结构。
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	休闲沙发
	W420mm*D420mm*H450mm
	2 
	件
	1.采用优质布料， 高密度阻燃泡棉， 泡棉密度≥50kg/m³,回弹力≥35%
2. 内框架： 实木框架配多层夹板装钉而成；带尼龙垫脚。
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	茶几
	W600mm*D600mm*H650mm
	3 
	件
	1.采用优质环保ENF级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。
2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到GB/T3324-2017木家具通用技术条件标准；
3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装，  符合《GB18581-2020木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；
4.金属底盘，采用一级冷轧钢板，均经过镀锌（SECC）处理;稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。
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	坐墩
	400mm*400mm*450mm
	2 
	件
	1.采用优质布料，高密度阻燃泡棉，泡棉密度≥50kg/m³,回弹力≥35%
2. 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；带尼龙垫脚。
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	定制手工桌
	1300mm*1185mm*750mm
	6 
	件
	1.桌面异形，基材选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.钢制桌腿，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。
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	定制乐高手工桌
	800mm*800mm*600mm
	1 
	件
	1.桌台面板、支撑立柱均采用优质实木板材，含水率为 8%～12%，无虫蛀、无结疤、无开裂、无腐朽、无空心缺陷，板材拼接平整牢固，结构稳定性强，承重性能满足儿童日常玩乐使用标准。
2.基材表面采用环保水性漆，漆膜均匀饱满，附着力达标，耐摩擦、耐磕碰、不易掉漆；无刺鼻异味，儿童接触安全无害。
3.桌台四周边缘、立柱上下收口全部圆弧倒处理，无尖锐棱角，打磨光滑圆润，规避磕碰划伤风险。
4.台面全覆盖乐高拼接底板，质地韧性强、不易脆裂、抗老化、耐高低温，长期使用不变形、不翘曲；底板表面均匀排布标准小颗粒凸点，颗粒尺寸、间距符合通用小颗粒乐高积木适配标准，凸点注塑成型完整无缺料、无毛刺，积木插拔松紧适中，拼搭稳固不易散件；
5.中间为储物收纳槽与实木桌台一体成型配套，槽体衬板为同批次实木板材，内壁喷涂环保水性漆，槽体深度、容积满足积木收纳存放需求；槽口边缘圆弧打磨，无毛刺划手。
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	手工椅
	常规
	40 
	件
	1.坐壳采用全新进口PP+35%玻纤，无缺料、无毛刺，不划手。
2.座垫采用定型海绵，优质高弹力坐布，舒适透气。
3.椅子可叠摞。
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	阅览沙发
	540mm*240mm*670mm
	2 
	件
	1.优质麻绒面料覆面，柔软细腻，触感舒适；防污、防静电、阻燃特性；不起球、不褪色。
2.内部填充采用高密度海绵，久坐不塌陷、不易变形；
3.内框架采用实木多层板框架，抗弯强度高，防潮防开裂；整体一体裁切成型，预留储物镂空仓结构，框架边角倒圆角处理，杜绝尖锐棱角。
4.配置一体小茶几，茶几支撑柱采用优质冷轧钢管，壁厚≥1.2mm；表面经脱脂、磷化、静电环氧粉末喷涂处理，涂层附着力 1 级，耐盐雾测试≥500h，防锈耐腐蚀；弯管一体成型无焊接毛刺，茶几固定于坐凳框架预留安装位，结构稳固无晃动。茶几面采用ENF级三聚氰胺板。坐凳底部加装黑色静音防滑橡胶脚垫，耐磨减震，防止挪动刮伤地面，同时增加整体放置稳定性。
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	豆袋沙发
	常规（大）
	10 
	件
	1.优质麻绒面料覆面，柔软细腻，触感舒适。
2.配套独立无纺布内胆袋，100% 聚丙烯全新无纺布，克重≥80g/㎡，防尘、防漏颗粒，阻隔填充物外渗，缝线密实不跑珠。
3.带布带拉手，可轻松拖拉换位置。
4.尼龙隐形拉链，反复开合无卡顿、不易氧化生锈；同面料一体包边工艺，无硬质塑料硬条，久坐无硌感。
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	定制书柜
	1200mm*400mm*1200mm
	9 
	件
	1.选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等；铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10级。
5.柜体结构满足展示及储物要求，展示区域隔板内嵌灯带。
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	定制等候桌
	800mm*800mm*600mm
	1 
	件
	1.选用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2017绿色产品评价家具要求。
2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
3.环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；
4.钢制桌架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。
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	等候沙发
	常规单人位
	1 
	件
	1.优质麻绒面料覆面，柔软细腻，触感舒适。
2.采用优质环保、高回弹阻燃泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，所有内部填充物清洁无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形。
3.衬板采用优质弯曲胶合板。
4.金属椅架，壁厚≥1.8mm，金属表面除油，除锈后喷塑处理。
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5、项目交付时间和地点：
（1） 合同签订生效后90个日历日，完成供货、安装、调试、验收等工作。
（2） 交货地点：采购人指定地点。
（3） 投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

6、采购标的的其他技术、服务等要求
投标文件中须提供牛皮、中密度纤维板、刨花板、胶合板、面料（阻燃）、水性底漆、水性面漆、水基型胶黏剂、激光（ABS）封边条、木皮、实木封边条、转椅底盘、气压棒、静音阻尼铰链、锁具等材料和配件的投标人提供国家认可认证（检测）机构出具的原辅材料的检验报告。
四、售后服务要求
1、质保期自验收合格之日起不少于六年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；投标人应负责更换包括但不限于易损件、五金件和产品日常维护保养。质保期内由于质量问题导致产品无法正常使用，投标人应接到采购人通知后按照售后服务承诺及时免费维修或更换产品，并对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，因此引发的相关风险和产生的费用将由中标人承担。
2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到2小时内电话响应，对采购人提出的保修等质量信息，做到8小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。48小时内未能修复，应提供备用家具应急支持。
3、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置24小时服务热线电话。
4、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。
五、验收服务要求
1、根据招标文件要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。
2、所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
3、所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
4、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
5、所供产品结构牢固，无安全隐患。
6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
7、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
8、本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。
9、采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。
六、付款方式
1、签订服务合同后5个工作日内，中标人以保函形式向采购人支付合同金额的10%作为履约保证金，保函金额为人民币￥         元（大写：       元），履约保函有效期为12个月。
2、采购人在收到履约保函后，10个工作日内支付中标人不少于合同金额的50 %，即人民币￥       （大写：         元），中标人完成全部供货及安装并由采购人组织验收合格后，采购人向中标人支付剩余合同金额，即人民币￥       元（大写：        元），中标人需按采购人要求提供正规发票及相应结算单据。
3、中标人完成全部供货安装、调试、运行并由采购人验收合格之日起履约保证金转为质保金；验收合格之日起12个月后，采购人10个工作日内无息全部返还质保金。
4、履约保函应具备如下内容：1）保证的方式为连带责任保证（独立保函可不注明连带责任）；2）保证的范围包括中标人未按照合同履行而给采购人造成的全部损失，保证金额应不低于合同总金额的5%；3）保证的期间应涵盖合同履行（包括保修期）的全部期间；4）对采购人提出索赔要求的条件应合理设置，即要求采购人提交索赔申请和必要的证明材料即可；5）提供保函人应为银行或保险公司；6）如提供独立保函的，应注明“见索即付”字样；7）独立保函的到期日无论以事件还是以日历天设定，均须涵盖质保期满和采购人主张权利的合理期间；8）独立保函不得设定索赔时需交回保函正本等明显不合理或不符合国际商会保函规则的条款。不具备上述条件的履约保函，采购人不予接受。采购人接受的履约保函作为合同附件。
七、中标人违约责任
1.中标人不能交货的，应向采购人偿付不能交货部分货款的3%作为违约金。
2.中标人逾期交货的，每天按逾期交货部分货款的0.2%向采购人偿付违约金。最高不超过1%。
3.达到1%时，中标人仍未交货的，采购人有权单方通知中标人解除未交货部分的合同，解除自解除书面通知到达中标人时生效。
4.中标人违反本合同第五条第1项内容的，采购人发现后，有权随时退货，并有权解除本合同。中标人除应返还采购人相应货款外，还应承担违约部分货款1%的违约金。
八、采购人违约的责任
1.采购人中途无故退货，应向中标人偿付退货部分货款的2%作为违约金。
2.除非本合同另有约定，采购人逾期付款的，每天按逾期付款部分货款的0.2%向中标人偿付违约金，最高不超过2%。
九、其他相关要求
★《环保专项承诺一》
★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，应在招标文件中明确要求参与政府采购的供应商执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准。本项采购中，木器涂料中有害物质限量（GB18581—2020）、胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372—2020）属于强制性标准，投标人须承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为实质响应条款，未提供该承诺的按照无效投标文件处理。
《环保专项承诺二》
根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597—2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。
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