附件

1、现就改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）学生活动场地建设及实践教学保障项目空调采购项目（项目编号：[BGPC-G26263]）招标文件第四章“评分标准”中的内容进行更正。

原内容为：

	项目实施人员

（10分）
	供应商针对本项目成立服务团队，提供服务团队人员至少包含：高级制冷工资格证书或制冷设备维修工三级证书、低压电工证、高处作业证。

供应商服务团队人员具备高级制冷工资格证书或制冷设备维修工三级的每个得1分，最高得5分。

供应商服务团队人员具备低压电工证、高处作业证，每个得1分，最高得5分。

注：同一人同有多个证书时可重复计分。需提供相关证书复印件。
	10
	客观分


现更正为：

	项目实施人员

（10分）
	供应商针对本项目成立服务团队，提供服务团队人员至少包含：高级制冷工资格证书或制冷设备维修工三级证书、低压电工证、高处作业证。

供应商服务团队人员持有高级制冷工资格证书或制冷设备维修工三级证书或者制冷与空调作业特种作业操作证，以上证书满足其一即可，每提供1个得1分，最高得5分

注：同一人同有多个证书时可重复计分。需提供相关证书复印件。
	10
	客观分


2、现就改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）学生活动场地建设及实践教学保障项目空调采购项目（项目编号：[BGPC-G26263]）招标文件第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；技术参数”表中的内容进行更正

原内容为：

	内置空调控制器
	含4G通信。

控制管理，系统采用B/S架构，具备空调远程控制、温度/时间控制管理，温度阈值管理，调节空调运行模式、设置课程表、故障报修、统计分析等功能。
	1

	联动控制平台
	包含串口服务器2台、协议网关2个；

1、串口服务器：1路工业级串口服务器，传输设备，负责协议网关通信。下行RS-485，上行4G。

2、协议网关：协议信息采集和控制，采用RS-485通信，1路协议网关，集控一套冷媒多联机。支持通过多联机外机对空调室内机运行情况做出控制。
	


现更正为：

	内置空调控制器
	含4G通信。

控制管理，系统采用B/S架构，具备空调远程控制、温度/时间控制管理，温度阈值管理，调节空调运行模式、设置课程表、故障报修、统计分析等功能。
	906

	联动控制平台
	包含串口服务器2台、协议网关2个；

1、串口服务器：1路工业级串口服务器，传输设备，负责协议网关通信。下行RS-485，上行4G。

2、协议网关：协议信息采集和控制，采用RS-485通信，1路协议网关，集控一套冷媒多联机。支持通过多联机外机对空调室内机运行情况做出控制。
	1


