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1包：首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目-第一包
1、 采购标的
1. 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
	单价限价（元）
	单位
	是否接受进口产品
	备注
（核心产品）

	[bookmark: _Hlk210919889][bookmark: _Hlk199025006]1
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]HIS核心数据库服务器
	2 
	200000
	台
	否
	是

	2
	HIS核心数据库灾备服务器
	1 
	225000
	台
	否
	否

	3
	PACS/HIS/EMR应用服务器超融合集群
	15 
	215000
	套
	否
	否

	4
	临床数据中心hadoop集群
	12 
	140000
	套
	否
	否

	5
	其他业务数据库虚拟化服务器
	9 
	210000
	台
	否
	否

	6
	其他业务超融合集群
	9 
	215000
	套
	否
	否

	7
	外网DMZ超融合集群
	5 
	200000
	套
	否
	否

	8
	外网业务超融合集群
	5 
	200000
	套
	否
	否

	9
	内外网交互区超融合集群
	4 
	185000
	套
	否
	否

	10
	医保超融合集群
	4 
	185000
	套
	否
	否

	11
	应用负载均衡
	2 
	286000
	台
	否
	否

	12
	存储管理服务器
	3 
	90000
	台
	否
	否

	13
	安全管理服务器
	4 
	79000
	台
	否
	否

	14
	临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器1
	5 
	136000
	台
	否
	否

	15
	临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器2
	11 
	128000
	台
	否
	否

	16
	其他应用物理服务器
	6 
	115000
	台
	否
	否

	[bookmark: _Hlk204005711]17
	模块化UPS（400KVA)
	2 
	412100
	台
	否
	否

	18
	UPS主机（60KVA)
	1 
	54000
	台
	否
	否

	19
	UPS主机（120KVA)
	1 
	62000
	台
	否
	否

	20
	UPS主机(150KVA）
	1 
	85000
	台
	否
	否

	21
	UPS主机（200KVA)
	2
	130000
	台
	否
	否

	22
	UPS主机（250KVA）
	1
	130000
	台
	否
	否



2. 项目背景/项目概述
目前，朝阳院区开放门诊诊位194个，病床400张。2024年门诊量275万余人次，住院病人4.9万余人次，住院手术量1.3万余人次，日均门诊量7550余人次，现有信息系统长期处于超负荷运行状态。
通州新院区投入使用后，两院区总计门诊诊位数将增加到450个，床位数将增加到1100张。医疗服务能力的提升带来信息系统处理事务量和数据量的急剧增加，需要更多的计算、存储等资源建设信息系统基础设施，满足业务急剧增长的需求。
随着社会发展程度提升，医院服务于社会和病人的要求也在不断提高，医院目前在用的信息系统建设时间长，架构老旧，不能很好的承接剧增的信息系统处理压力，需要配合必要的软件部署结构调整、优化或升级更新。同时上级管理部门的管理要求的增加、信息系统智能化发展的趋势，也对信息基础算力、存储资源提出了更高的要求。
医院对于服务器要求安全性能好、稳定性高，硬件设备服务保证7*24。按照服务器系统设计思路和原则，服务器系统采用虚拟机和物理机混合的方式。针对HIS、PACS、数据中心等系统的不同特点，分区部署服务集群或超融合服集群，按照系统业务类型、数据结构特点等分别进行数据库服务器、存储设备。
服务器系统需要提供计算处理服务、网络应用服务、应用支撑服务和其他服务。服务器是提供网络、数据服务的核心部件，应当实用、先进、可靠、高效、易用、安全、可扩展的要求。需要提供每周7*24小时不间断的访问服务。因此，必须具有强大的处理能力、快速的磁盘访问和高可靠性、高可用性的特点；同时服务器的体系结构应符合开放的标准，具有扩充的余地，最大范围地支持业界各种优秀的操作系统和服务软件，充分满足持续快速的业务发展需要。服务器设备应具有高扩展性，当业务量增加或增加新业务时，服务器能以增加节点、处理器、内存等方式提供更高的性能来满足新的需求，并应能支持节点的平滑扩充。服务器的设计处理能力要求满足所有相关应用和规模的需求，并应考虑全部系统的开销及应用切换时性能余量，且必须考虑性能冗余。

2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
项目建设周期：合同签订之日起，本项目建设周期为18个月。合同签订后30个日历日内完成所有设备到货，到货后30个日历日内安装、调试。
交货地点： 首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区
2. 付款条件（进度和方式）
1.采购人中标人双方约定本合同付款方式为□支票□汇款□财政直接支付□公务卡。
2.合同签订后，在项目财政批复资金到账后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为首付款，即人民币  元整（小写：¥  元）。
3.在合同规定之日内，货物到达采购人指定地点并经采购人到货验收合格后15个工作日内，中标人向采购人提供合同总金额的10%，即人民币      元整（小写：¥  元）的履约保函，履约保函期限要求不低于1年。采购人在收到中标人从银行开具的履约保函后，在财政批复资金到账后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的60%，即人民币  元整（小写：¥  元）。
4.合同终验完成后，在财政批复资金到账后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的10%，即人民币  元整（小写：¥  元）。
5.若合同终验完成前，履约保函已到期并需要续期，中标人需在保函到期前15个工作日内按采购人要求的期限重新提供保函。

3. 包装和运输须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
中标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，中标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点
4. 售后服务（质保期）
提供≥六年的质保服务的货物：HIS核心数据库服务器、HIS核心数据库灾备服务器、PACS/HIS/EMR应用服务器超融合集群、临床数据中心hadoop集群、其他业务数据库虚拟化服务器、其他业务超融合集群、外网DMZ超融合集群、外网业务超融合集群、内外网交互区超融合集群、医保超融合集群、应用负载均衡、存储管理服务器、安全管理服务器、临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器1、临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器2、其他应用物理服务器；
提供≥原厂五年的质保服务：模块化UPS（400KVA)、UPS主机（60KVA)、UPS主机(120KVA）、UPS主机（150KVA)、UPS主机（200KVA）、UPS主机（250KVA)。
中标人负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，提供5人不少于2天的培训，提供原厂工程师培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，场地、交通等培训相关费用均由投标人承担。
★投标人针对此项目，须提供1名技术人员自验收之日起3年驻场服务，负责服务器等设备现场巡检、运维等服务，所涉及费用包含在投标报价中，采购人不再提供额外费用。投标人提供承诺函加盖公章。

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
参照《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》中相关要求执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
技术指标按重要性分为 “★”、“#”两种标示方式。★代表关键指标，#代表重要指标。标示“★”的关键指标有1项不满足即按无效投标处理。
除明确要求外，“#”投标人需提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品功能截图或产品手册等相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按照不满足处理。
指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容
1. [bookmark: _Hlk213787088]HIS核心数据库服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥1个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥12
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR5
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬盘实配容量
	硬盘1：≥1.92T SATA SSD
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：配置≥2块1.92T SATA SSD
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；
b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。
c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；
b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥2个双口
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥4个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE光口独立网卡，独立网卡网口数量≥2
配备1GE电口独立网卡，独立网卡网口数量≥4
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a) 串口数量≥1个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB 母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；
e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；（本项目不涉及）
g）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；
机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；
b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；
b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	★RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；
2）支持静态IP设置网络功能；
3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4）支持日志信息导出和记录删除功能；
5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15）支持设置口令策略功能；
16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21）应支持固件版本查询、固件升级；
22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求（不涉及）
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b）支持可信平台控制模块（TPCM）；
c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；
g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.7GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥64核，≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥64GB
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥5600MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	单端口最大的连接速率≥16Gb/s
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡兼容性
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；
b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能
a）本地的数据备份和还原功能；
b）网络的数据备份和还原功能；
c）服务器操作系统的自动安装功能；
d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	硬盘扩展性
	硬盘扩展性
	#硬盘扩展性
	产品支持≥20块3.5英寸盘位；产品内置支持≥4块3.5英寸盘位，需提供官方产品彩页或技术白皮书
	是

	147
	其它要求
	管理性
	# 管理性
	产品可通过服务器前面板指示灯判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能；产品前后面板均需支持UID状态灯，需提供官方产品彩页或技术白皮书
	是

	148
	其它要求
	散热性
	# 散热性
	产品配置≥6个热插拔高效风扇模块，支持N+1冗余，需提供官方产品彩页或技术白皮书
	是

	149
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料 
	是

	150
	其它要求
	中央处理器
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料 ；
	是



2. HIS核心数据库灾备服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥1个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥12
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR5
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬盘实配容量
	硬盘1：≥1.92T SATA SSD
硬盘2：≥3.84T SATA SSD
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块1.92T SATA SSD
硬盘2：≥4块3.84T SATA SSD
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；
b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。
c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；
b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥4个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE光口独立网卡，独立网卡网口数量≥2
配备1GE电口独立网卡，独立网卡网口数量≥4
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a) 串口数量≥1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；
e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；（本项目不涉及）
g）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；
机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；
b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；
b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	★RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；
2）支持静态IP设置网络功能；
3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4）支持日志信息导出和记录删除功能；
5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15）支持设置口令策略功能；
16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21）应支持固件版本查询、固件升级；
22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求（不涉及）
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b）支持可信平台控制模块（TPCM）；
c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；
g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.7GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥64核，≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥64GB
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥5600MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FC HBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡兼容性
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；
b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能
a）本地的数据备份和还原功能；
b）网络的数据备份和还原功能；
c）服务器操作系统的自动安装功能；
d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	硬盘扩展性
	硬盘扩展性
	产品支持≥20块3.5英寸盘位；产品内置支持≥4块3.5英寸盘位
	否

	147
	其它要求
	管理性
	管理性
	产品可通过服务器前面板指示灯判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能；产品前后面板均需支持UID状态灯
	否

	148
	其它要求
	散热性
	散热性
	产品配置≥6个热插拔高效风扇模块，支持N+1冗余
	否

	149
	其它要求
	中央处理器
	加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。
	否

	150
	其它要求
	中央处理器
	超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术；
	否



3. PACS/HIS/EMR应用服务器超融合集群
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥24
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥480G SATA SSD
硬盘2：≥3.2T NVMe  SSD
硬盘3：≥8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块480G SATA SSD
硬盘2：≥2块3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥6块8T 7.2K SATA；
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.7GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	产品规格
	I/O扩展性
	I/O扩展性
	主板集成≥2个千兆以太网接口（RJ45），采用国产网络芯片；
	否

	147
	产品规格
	磁盘扩展性
	支持的磁盘数量和类型
	机型最大支持≥20块3.5英寸硬盘； 机型最大支持≥24块NVMe SSD硬盘； 机型支持≥2块M.2 SSD硬盘。
	否

	148
	产品规格
	维护性
	易维护性
	配置双UID指示灯（前后面板各1个），可通过BMC或UID按键点亮UID指示灯，快速定位服务器。
	否

	149
	其它要求
	中央处理器
	加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。
	否

	150
	其它要求
	中央处理器
	超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术；
	否

	151
	其它要求
	软件要求
	★授权
	配置软件授权（包含≥2颗物理CPU或≥1台物理服务器授权），具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能；
	否

	152
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	软件的代码自主率大于99%（按行数和文件数统计均不低于99%），同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上；
	否

	153
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分，需提供功能截图；
	是

	154
	其它要求
	软件要求
	★总体要求
	支持物理机的全部功能。如：具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
	否

	155
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板，需提供功能截图；
	是

	156
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作，需提供功能截图；
	是

	157
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，需提供功能截图；
	是

	158
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态，需提供功能截图；
	是

	159
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置，需提供功能截图；
	是

	160
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息，需提供功能截图；
	是

	161
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化；
	否

	162
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级；
	否

	163
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号，需提供功能截图； 
	是

	164
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障用户业务正常运行，需提供功能截图；
	是

	165
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数，需提供功能截图；
	是

	166
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用，需提供功能截图；
	是

	167
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘；
	否

	168
	其它要求
	软件要求
	#存储虚拟化
	支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断，需提供功能截图；
	是

	169
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源；
	否

	170
	其它要求
	软件要求
	#网络虚拟化
	提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式，需提供功能截图；
	是

	171
	其它要求
	软件要求
	#网络虚拟化
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源，需提供功能截图；
	是

	172
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑；
	否



4. 临床数据中心hadoop集群
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥8
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥960G SATA SSD
硬盘2：≥3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥3.84T SATA SSD
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块960G SATA SSD
硬盘2：≥2块3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥8块3.84T SATA SSD
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理）
	是

	146
	产品规格
	I/O扩展性
	I/O扩展性
	主板集成≥2个千兆以太网接口（RJ45），采用国产网络芯片；
	否

	147
	产品规格
	磁盘扩展性
	支持的磁盘数量和类型
	机型最大支持≥20块3.5英寸硬盘； 机型最大支持≥24块NVMe SSD硬盘； 机型支持≥2块M.2 SSD硬盘。
	否

	148
	产品规格
	维护性
	易维护性
	配置双UID指示灯（前后面板各1个），可通过BMC或UID按键点亮UID指示灯，快速定位服务器。
	否

	149
	其它要求
	中央处理器
	加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。
	否

	150
	其它要求
	中央处理器
	超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术；
	否



5. 其他业务数据库虚拟化服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥24
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥960G SATA SSD
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块960G SATA SSD
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥2个双口
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.7GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	单端口最大的连接速率≥16Gb/s
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	#加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料； 
	是

	157
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料 ；
	是



6. 其他业务超融合集群
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥24
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥480G SATA SSD
硬盘2：≥3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块480G SATA SSD
硬盘2：≥2块3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥6块8T 7.2K SATA；
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.7GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	产品规格
	I/O扩展性
	#I/O扩展性
	主板集成≥2个千兆以太网接口（RJ45），采用国产网络芯片，需提供官方产品彩页或技术白皮书；
	是

	147
	产品规格
	磁盘扩展性
	支持的磁盘数量和类型
	机型最大支持≥20块3.5英寸硬盘； 机型最大支持≥24块NVMe SSD硬盘； 机型支持≥2块M.2 SSD硬盘。
	否

	148
	产品规格
	维护性
	易维护性
	配置双UID指示灯（前后面板各1个），可通过BMC或UID按键点亮UID指示灯，快速定位服务器。
	否

	149
	其它要求
	中央处理器
	加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。
	否

	150
	其它要求
	中央处理器
	超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术；
	否

	151
	其它要求
	软件要求
	★授权
	配置软件授权（包含≥2颗物理CPU或≥1台物理服务器授权），具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能；
	否

	152
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	软件的代码自主率大于99%（按行数和文件数统计均不低于99%），同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上；
	否

	153
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分；
	否

	154
	其它要求
	软件要求
	★总体要求
	支持物理机的全部功能。如：具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
	否

	155
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板；
	否

	156
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作；
	否

	157
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，需提供功能截图；
	是

	158
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态，需提供功能截图；
	是

	159
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置，需提供功能截图；
	是

	160
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息；
	否

	161
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化；
	否

	162
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级；
	否

	163
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号； 
	否

	164
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障用户业务正常运行；
	否

	165
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数；
	否

	166
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用；
	否

	167
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘；
	否

	168
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断；
	否

	169
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源；
	否

	170
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式；
	否

	171
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源；
	否

	172
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑；
	否



7. 外网DMZ超融合集群
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥16
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥480G SATA SSD
硬盘2：≥3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块480G SATA SSD
硬盘2：≥2块3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥6块8T 7.2K SATA；
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.7GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。 
	否

	147
	其它要求
	中央处理器
	超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术；
	否

	148
	其它要求
	软件要求
	★授权
	配置软件授权（包含≥2颗物理CPU或≥1台物理服务器授权），具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能；
	否

	149
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	软件的代码自主率大于99%（按行数和文件数统计均不低于99%），同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上；
	否

	150
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分；
	否

	151
	其它要求
	软件要求
	★总体要求
	支持物理机的全部功能。如：具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
	否

	152
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板；
	否

	153
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作；
	否

	154
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作；
	否

	155
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态；
	否

	156
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置；
	否

	157
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息；
	否

	158
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化；
	否

	159
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级；
	否

	160
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号； 
	否

	161
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障用户业务正常运行；
	否

	162
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数；
	否

	163
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用；
	否

	164
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘；
	否

	165
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断；
	否

	166
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源；
	否

	167
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式；
	否

	168
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源；
	否

	169
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑；
	否

	170
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备；
	否



8. 外网业务超融合集群
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥16
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥480G SATA SSD
硬盘2：≥3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块480G SATA SSD
硬盘2：≥2块3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥6块8T 7.2K SATA；
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	配置1块，显存≥24G，单精度≥16.3 TFLOPS
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.7GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。
	否

	147
	其它要求
	中央处理器
	超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术；
	否

	148
	其它要求
	软件要求
	★授权
	配置软件授权（包含≥2颗物理CPU或≥1台物理服务器授权），具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能；
	否

	149
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	软件的代码自主率大于99%（按行数和文件数统计均不低于99%），同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上；
	否

	150
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分；
	否

	151
	其它要求
	软件要求
	★总体要求
	支持物理机的全部功能。如：具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
	否

	152
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板；
	否

	153
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作；
	否

	154
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作；
	否

	155
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态；
	否

	156
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置；
	否

	157
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息；
	否

	158
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化；
	否

	159
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级；
	否

	160
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号； 
	否

	161
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障用户业务正常运行；
	否

	162
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数；
	否

	163
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用；
	否

	164
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘；
	否

	165
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断；
	否

	166
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源；
	否

	167
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式；
	否

	168
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源；
	否

	169
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑；
	否

	170
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备；
	否



9. 内外网交互区超融合集群
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥16
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥480G SATA SSD
硬盘2：≥1.6T SAS SSD
硬盘3：≥2.4T 10K SAS
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块480G SATA SSD
硬盘2：≥2块1.6T SAS SSD
硬盘3：≥10块2.4T 10K SAS
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料
	是

	147
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料 ；
	是

	148
	其它要求
	软件要求
	★授权
	配置软件授权（包含≥2颗物理CPU或≥1台物理服务器授权），具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能；
	否

	149
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	软件的代码自主率大于99%（按行数和文件数统计均不低于99%），同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上；
	否

	150
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分，需提供功能截图；
	是

	151
	其它要求
	软件要求
	★总体要求
	支持物理机的全部功能。如：具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
	否

	152
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板，需提供功能截图；
	是

	153
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作，需提供功能截图；
	是

	154
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，需提供功能截图；
	是

	155
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态；
	否

	156
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置；
	否

	157
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息；
	否

	158
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化；
	否

	159
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级，需提供功能截图；
	是

	160
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号； 
	否

	161
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障用户业务正常运行，需提供功能截图；
	是

	162
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数；
	否

	163
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用，需提供功能截图；
	是

	164
	其它要求
	软件要求
	#存储虚拟化
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘，需提供功能截图；
	是

	165
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断；
	否

	166
	其它要求
	软件要求
	#存储虚拟化
	支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源，需提供功能截图；
	是

	167
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式；
	否

	168
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源；
	否

	169
	其它要求
	软件要求
	#网络虚拟化
	支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑，需提供功能截图；
	是

	170
	其它要求
	软件要求
	#网络虚拟化
	支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，需提供功能截图；
	是
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥16
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥480G SATA SSD
硬盘2：≥1.6T SAS SSD
硬盘3：≥2.4T 10K SAS
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块480G SATA SSD
硬盘2：≥2块1.6T SAS SSD
硬盘3：≥10块2.4T 10K SAS
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	软件要求
	★授权
	配置软件授权（包含≥2颗物理CPU或≥1台物理服务器授权），具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能；
	否

	147
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料
	是

	148
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料；
	是

	149
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	软件的代码自主率大于99%（按行数和文件数统计均不低于99%），同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上；
	否

	150
	其它要求
	软件要求
	#总体要求
	为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分，需提供功能截图；
	是

	151
	其它要求
	软件要求
	★总体要求
	支持物理机的全部功能。如：具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
	否

	152
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板；
	否

	153
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作；
	否

	154
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作；
	否

	155
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态；
	否

	156
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置；
	否

	157
	其它要求
	软件要求
	总体要求
	支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息；
	否

	158
	其它要求
	软件要求
	#计算虚拟化
	支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化，需提供功能截图；
	是

	159
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级；
	否

	160
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号； 
	否

	161
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持精细化的虚拟机迁移控制，可配置虚拟机迁移速度和虚拟机迁移带宽百分比，通过设置虚拟机迁移带宽百分比可调整虚拟机迁移时所占用的管理网带宽，保障用户业务正常运行；
	否

	162
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数；
	否

	163
	其它要求
	软件要求
	计算虚拟化
	支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用；
	否

	164
	其它要求
	软件要求
	存储虚拟化
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘；
	否

	165
	其它要求
	软件要求
	#存储虚拟化
	支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断，需提供功能截图；
	是

	166
	其它要求
	软件要求
	#存储虚拟化
	支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源，需提供功能截图；
	是

	167
	其它要求
	软件要求
	#网络虚拟化
	提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式，需提供功能截图；
	是

	168
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源；
	否

	169
	其它要求
	软件要求
	网络虚拟化
	支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑；
	否

	170
	其它要求
	软件要求
	#网络虚拟化
	支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，需提供功能截图；
	是



11. 应用负载均衡
	序号
	重要性
	指标项
	技术要求
	是否提供证明材料

	1
	
	CPU
	CPU≥4核，8线程多核CPU并行处理技术
	否

	2
	
	内存
	≥32GB
	否

	3
	
	存储介质
	硬盘≥ 1T GB
	否

	4
	
	网络接口
	千兆业务光口≥8个，包含千兆 SFP 短波模块≥2 个；
10G业务光口≥4 个， 包含10GESFP+短波模块≥2 个；
	否

	5
	
	冗余设计
	关键部件冗余设计，支持热插拔冗余电源
	否

	6
	
	吞吐量
	≥20Gbps
	否

	7
	
	最大并发连接
	≥28,000,000
	否

	8
	
	四层处理能力
	≥250,000 CPS
	否

	9
	
	七层处理能力
	≥6500,000 RPS
	否

	10
	
	流量压缩
	6Gbps
	否

	11
	#
	扩展支持
	支持在不更换硬件的情况下，通过license扩展设备性能（需提供官方产品彩页或用户手册）。
	是

	12
	#
	架构体系
	设备采用机架式设计，标准1U设备（投标文件中需提供官方配置截图或者官方彩页）
	是

	13
	#
	系统冗余
	支持≥32台设备基于同一网段和不同网段的N+M集群方式；支持同一集群中的设备支持不同平台，包括硬件平台和虚拟化平台；支持连接信息、会话保持信息和SNAT信息的镜像；支持Active，Standby任意组合冗余方式，如Active-Active-Standby，Active-Active-Active-Standby等，并可以指定设备冗余切换顺序（需提供官方配置截图或者官方彩页）。
	是

	14
	
	可编程流量管理
	管理界面提供基于某种编程语言（如TCL语言）自定义的流量控制方法，支持负载均衡、DNS处理、用户认证、NAT、路由转发、会话保持等功能的可编程控制。支持独立发起旁路（sideband）请求为应用提供应用层流量复制、查询和认证等服务。
	否

	15
	#
	API接口
	同时支持工业标准的SOAP和REST API的全功能接口，实现与第三方管理软件的无缝集成；提供主流编程语言Perl,PHP,Python,Java,Ruby的编程示范代码（需提供官网配置界面截图并附链接）。 
	是

	16
	
	智能故障信息处理系统
	提供基于设备运行事件的可编程自动运维系统，如后台服务器异常时自动收集当前网络数据，设备运行配置，日志等关键排错信息，支持将收集数据自动FTP上传或发送告警邮件。并支持自动登录后台服务器重启进程或关闭设备等运维动作。
	否

	17
	
	健康检测
	支持ICMP的健康检测，支持TCP端口的健康检测，支持UDP端口的健康检测，支持自定义应用协议的健康检测，支持半开连接的健康检测；
	否

	18
	#
	SSL VPN远程管理
	支持SSL VPN功能用于远程管理，提供≥10个并发用户许可（需提供配置界面截图）
	是

	19
	
	可编程官方支持
	提供可编程开发工具的使用指南，命令解释，使用案例，内容涵盖可编程API接口，可编程流量控制工具，私有云、公有云集成工具，容器环境集成工具，可编程攻击对抗工具等。
	否

	20
	#
	基于Node.js环境的可编程控制
	设备自带支持Node.js环境的可编程控制功能，支持Javascript语法。支持如连接Mysql进行数据库查询等功能（请详述实现方式并提供配置截图及代码样例）
	是

	21
	
	Devops自动化运维
	可通过主流的自动化运维工具例如Ansible自动实现日常运维配置；必须支持自动化网络配置、NTP服务、SNMP服务等初始化参数；必须支持自动化创建、修改和删除虚拟服务器、真实服务器等应用交付对象。
	否

	22
	#
	多重引导
	支持四个以上不同软件版本的多重引导，可任意指定启动版本，便于软件版本升级与回退（需提供配置界面截图）。
	是

	23
	
	优化功能
	标配压缩，缓存，多连接复用，SSL卸载等优化加速功能。
	否

	24
	
	智能压缩
	使用工业标准的GZIP和Deflate压缩算法来压缩HTTP流量，缺省提供最大压缩处理能力。
	否

	25
	
	HTTP/2和SPDY协议网关
	支持HTTP/2和SPDY网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至SPDY /(HTTP2.0/)，提升终端用户使用体验和业务安全性。
	否

	26
	#
	支持HTTP3协议网关
	支持负载均衡作为客户端侧的HTTP3协议网关，发布内部的HTTP业务系统（需提供官方功能截图证明）
	是

	27
	
	四/七层带宽管理和流量整形(Qos)
	通过优先级，队列，以及设定基于应用的带宽限制和带宽容许，确保关键应用能够按时交付。
	否

	28
	
	服务器负载均衡
	完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于IP地址、Cookie等信息的会话保持，并可根据特定信息定制会话保持方式。
	否

	29
	
	会话保持功能
	提供基于源IP、URL、SIP、SSL ID、HASH、插入cookie以及自定义字段等多种方式多种场景下的会话保持功能，实现在一段时间内将同一个用户的请求发送给同一台应用服务器。要求提供定制化字段的会话保持，定制化会话保持时长≥10小时；
	否

	30
	
	基于消息的负载均衡(MBLB)
	支持基于消息的负载均衡方式。对于某些应用服务，尤其是外联业务中的长连接服务，可以将连接拆包，识别每个消息后，基于消息分发请求。从而解决前置应用一对一连接的的单点问题，可提供脚本
	否

	31
	
	IPv6地址解析支持
	同时支持IPv6和IPv4解析，支持IPv6到IPv4的地址转换
	否

	32
	
	内置全球地址库
	内置全球 IPv4/IPv6全球地址数据库，官方维护全球地址库定期更新，并支持自定义ISP地址数据库。
	否

	33
	#
	扩展安全防护能力
	可通过license扩展安全防护能力：包括检测和拦截互联网挂号平台等业务的恶意bot，防止其占用服务器资源和网络带宽，有效防止恶意bot造成的流量洪峰，避免服务器过载，保证正常互联网用户的访问体验。同时，扩展后具备避免由于绕过外网安全防护体系而导致的内网HIS等系统被攻破，结合防止数据爬取、账户暴力破解等风险，保护用户隐私和重要数据的安全。（需提供配置界面截图）
	是

	34
	#
	支持Multi-path TCP技术
	支持在多重网络环境下可以通过多种网络环境（WIFI、3G、4G）同时发起请求的Multipath TCP连接方式（需提供配置界面截图）。
	是

	35
	
	基于用户位置的负载均衡
	支持访问客户端IP所在的地理位置、运营商等信息，对应用流量实现智能负载均衡。并可按用户要求生成相关访问日志，发送到指定的日志服务器，供用户统计分析。
	否

	36
	
	部署模式
	支持旁路部署，支持三角传输模式。
	否

	37
	
	超时时间
	支持自定义客户端空闲超时间，时间≥10小时。
	否

	38
	
	TCP应用NAT后的源地址传递功能
	支持TCP应用经过设备SNAT之后能将用户的真实地址插入到TCP包中，以便后台服务器获取客户端源地址。
	否

	39
	#
	支持MQTT协议
	WEB界面支持查看MQTT协议的协议解析与统计，能查看MQTT协议的发布消息，报文订阅等协议成统计信息（需提供配置界面截图）
	是

	40
	#
	支持PQC后量子加密
	支持后量子加密（Post-Quantum Cryptography, PQC）密码套件,保障加密数据的长期安全性（需提供官网截图或配置界面截图）
	是

	41
	#
	提供产品的MCP Server，并且支持MCP Profile，实现AI智能运维
	提供产品的MCP Server，可以通过大模型+产品的MCP Server来实现智能运维。可以利用大模型来配置、查看、修改产品。可以实现智能运维和智能巡检（需提供MCP Server的运行代码或者下载用例）。
	是

	42
	#
	支持基于AI的Token Based 负载均衡算法
	可以实时了解token对于后台GPU的压力变化，动态调整负裁均衡策略，实现TTFT（Time To First Token），TPOT（Time Per Output Token）的优化（需提供官网截图或配置界面截图）
	是

	43
	
	自助巡检
	提供免费的在线自助巡检系统，可以随时对设备的运行状态、日志记录、异常报警、设备配置、性能图表、软件版本等进行检测和分析，生成状态诊断和分析报告。
	否

	44
	#
	液晶面板管理
	提供彩色触摸液晶面板进行管理，支持配置带外管理地址、查看告警、清除告警和显示设备工作状态等功能，便于机房管理人员巡检（提供所投产品的液晶面板照片）。
	是

	45
	#
	基于 OpenTelemetry 的可视化平台
	提供免费的OpenTelemetry 遥测、数据存储、业务请求可视化展示平台。支持通过Telemetry遥测实现监控指标的收集，监控指标包括：
1、业务分析展示平台可直观显示ADC设备运行各系统关键进程的资源消耗，包括但不限于CPU占比、内存等占用情况
2、业务分析展示平台可直观显示每个虚拟服务（每个应用）的当前和历史CPU占用、吞吐量、并发连接、新建连接、7层请求（例如http）速率等信息
3、业务分析展示平台可直观显示各服务端资源当前和历史的可用性比例、服务器群组中各成员的并发连接、请求率和吞吐量等信息
4、业务分析展示平台可直观显示每个开启SSL加速功能的数字证书资产的类型和有效期
（需提供配置界面截图）
	是

	46
	
	抓包工具
	无需利用端口镜像功能，系统自身提供的类似tcpdump的实时抓包工具，可以对通过自身设备的数据包进行抓包分析，可以产生三个以上抓包文件。
	否



12. 存储管理服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥4
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥1.92T SATA SSD
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块1.92T SATA SSD
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥2个双口
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	单端口最大的连接速率≥16Gb/s
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料
	是

	147
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料 ；
	是



13. 安全管理服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥4
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥1.92T SATA SSD
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块1.92T SATA SSD
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料 
	是

	147
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料 ；
	是



14. 临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器1
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥16
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥960G SATA SSD
硬盘2：≥3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块960G SATA SSD
硬盘2：≥2块3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥6块8T 7.2K SATA；
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料
	是

	147
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料 ；
	是



15. 临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器2
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥16
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥960G SATA SSD
硬盘2：≥3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块960G SATA SSD
硬盘2：≥2块3.2T NVMe SSD
硬盘3：≥4块8T 7.2K SATA；
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料
	是

	147
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料 ；
	是



16. 其他应用物理服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商应给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	否

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个
	否

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	否

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b）服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥2个1GE网口
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥8
	否

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘1：≥480G SATA SSD
硬盘2：≥8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	否

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	硬盘1：≥2块480G SATA SSD
硬盘2：≥4块8T 7.2K SATA硬磁盘
	否

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应≥4块。c）存储型服务器可支持硬盘数量应≥24块
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	[image: ]a）机械硬盘准备时间应≤30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其他参数应符合GB/T12628的相关规定；b）若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
	否

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8
	否

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡）
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0
	否

	21
	产品规格
	HBA卡规格（若支HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	≥0
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配置10GE光口≥4个（满配10GE多模光模块）
配置1GE电口≥2个
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服
务器网口
速率和数
量
	存储型服务器1GE 网口数量≥2 个，10GE 以上网口数量≥2个（不涉及）
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备10GE独立网卡，独立网卡网口数量≥2
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等
	否

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	30
	
	
	其他接口
	a）串口数量≥1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b）服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	否

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在技术文件或者技术白皮书中明确具体含义；e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）服务器尺寸具体要求在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位（U）比
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	否

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）;大气压86～106kPa
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	否

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a）具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b）单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入≥2路且支持自动切换；b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	否

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	否

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	否

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	否

	57
	功能要求
	RAID卡功能
	RAID卡配置及RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5；
	否

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b）支持熔断保护与恢复功能
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1）支持DHCP设置网络功能；2）支持静态IP设置网络功能；3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4）支持日志信息导出和记录删除功能；5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15）支持设置口令策略功能；16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18）支持读取设备主板的工作环境温度功能；19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为≤1s
	否

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	否

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常掉电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	否

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	否

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	否

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	否

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	否

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC软件等）都可以查看（需提供加盖投标人公章的承诺书）
	是

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b）支持可信平台控制模块（TPCM）；c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d）支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g）可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	否

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥24核；≥2颗
	否

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	★单内存模块容量
	≥32GB；
	否

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥3200MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB
	否

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率≥8Gb/s（不涉及）
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	端口速率≥10GE
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	端口速率≥1GE
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	否

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	否

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年；b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c）产品停止服务时间应提前1年告知客户；d）产品发布日期需在技术文件或者技术白皮书中明确
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	支持如下功能a）本地的数据备份和还原功能；b）网络的数据备份和还原功能；c）通用服务器操作系统的自动安装功能；d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	否

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	否

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务
	否

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货（需提供加盖投标人公章的承诺书，否则作无效投标处理）
	是

	146
	其它要求
	中央处理器
	# 加解密功能
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料
	是

	147
	其它要求
	中央处理器
	#超线程技术
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，需提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述技术特性的证明材料；
	是



17. [bookmark: _Hlk224820387]模块化UPS（400KVA)
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	★
	容量要求
	模块化UPS电源系统，单个功率模块不低于100kVA，单系统容量不低于400kVA，功率模块，旁路模块及监控模块均支持热插拔。
	否

	2
	
	UPS类型
	投标的UPS应为在线式双转换设备，应采用高频模块化UPS，采用IGBT 整流及三电平逆变技术型的不间断电源设备。
	否

	3
	
	基本要求
	UPS标准内置主输入，旁路输入，输出及维修旁路开关，开关为负荷开关形式。
	否

	4
	
	结构防护等级要求
	需满足IP20防护等级
	否

	5
	#
	输入谐波含量要求
	UPS 在 100%非线性负载时的输入电流谐波成份（正常模式）应小于 3％，请投标人提供具体数据（％），并提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	6
	#
	系统效率
	UPS效率应满足：UPS运行于在线双变换模式：10%负载时，效率不低于95.5%；20%负载时，效率不低于96.5%；30%负载时，效率不低于96.5%；50%负载时，效率不低于96.5%， 100%负载时，效率不低于96%。 投标方需提供以上负载率时UPS在线模式的效率指标，并提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	7
	#
	过载能力要求
	110%负载率：≥60min;125%负载率：≥10min；150%负载率：≥60s；提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	8
	#
	高温带载能力要求
	系统具有过温自动降额运行功能，41-45℃，可降额至0.9长期运行；46-50℃，可降额至0.8长期运行；51-55℃，可降额至0.7长期运行,并提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	9
	
	电容寿命预测
	UPS系统应支持通过负载实际功率、环境温度等参数实时检测电容寿命
	否

	10
	
	动态在线模式
	动态在线模式下输入功率因数100%非线性负载：≥0.99；50%非线性负载：≥0.99；30%非线性负载：≥0.99 
	否

	11
	#
	网络安全认证
	为保证数据中心的安全可信，投标UPS主机需符合《网络安全审查办法》要求，提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书复印件，并可在国家市场监督管理总局相应平台可查询，提供官网链接及截图。
	是

	12
	
	UPS中线
	为减少电池线缆投资，电池需采用无中线设计，如电池需要中线，中线线缆投资所需由厂家自行提供解决。
	否

	13
	#
	控制器要求
	UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元的控制器应采用冗余架构设计，互为备份，避免单点故障；提供原理说明，并提供冗余架构设计以及控制单元热插拔的国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	14
	#
	波形失真度
	阻性负载输出电压波形失真度：≤0.6%
非线性负载输出电压波形失真度：≤0.9%
需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	15
	
	输出稳压精度
	输出稳压精度≤1%
	否

	16
	#
	抗震要求
	通过8、9烈度抗震性能检测。需提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）
	是



18. UPS主机 （60KVA）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	★
	容量要求
	高频UPS电源系统，系统容量不低于60kVA。
	否

	2
	
	系统要求
	UPS主机需具备高集成度，方便快速交付，并自带主旁同源铜排（可现场拆除变为不同源），灵活适配现场配电进线，且自带RS232接口、干接点接口、485接口（支持Modbus协议），组网快捷。
	否

	3
	
	环境条件要求
	在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求。
1.UPS在40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出70%额定功率。
2.海拔高度：0～1500米不降额，1500m～3000m 范围内每升高100m 降额1％。
	否

	4
	
	整流器输入性能
	整流器输入性能应符合YD/T 1095-2018《通信用不间断电源-UPS》中一类UPS标准，满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数≥0.99。
	否

	5
	
	系统效率
	 UPS主机系统30~100%负载时，系统效率：≥95％（即《YDT1095-2018通信用交流不间断电源》效率I类值》）。
	否

	6
	
	过载能力要求
	逆变器过载能力：105%额定电流，持续工作；110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电。
	否

	7
	
	电气性能要求
	输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围满足172-498V（304～498V时，满载工作，304~172V时，可自动线性降容至半载工作）。
	否

	8
	
	电池电压节数动态可调整
	UPS系统的电池组采用32/34/36/38/40节（12V电池）设计，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对UPS系统运行的影响。
	否

	9
	
	功率因数
	UPS输出功率因数为1，且0~40℃不降容。
	否

	10
	
	输出电压相位
	输出电压相位偏差在正常工作及电池逆变两种工作状态下，均需≤0.05°。
	否

	11
	
	旁路逆变切换时间
	旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms。
	否

	12
	
	监控要求
	1.设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理彩屏，且具有智能运维向导软件，为现场人员提供及时高效的检修建议。
2.系统应具备风扇等易损件的智能预告警功能，方便提前运维。
	否

	13
	
	机械性能
	外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生。
	否

	14
	#
	抗震要求
	通过8、9烈度抗震性能检测。需提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）
	是



19. UPS主机(120KVA）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	★
	容量要求
	模块化UPS电源系统，单个功率模块不低于40kVA，单系统容量不低于120kVA。
	否

	2
	
	基本要求
	UPS标准内置输入、输出和维修旁路塑壳断路器开关。
	否

	3
	
	结构防护等级要求
	需满足IP20防护等级。
	否

	4
	
	输入谐波含量要求
	整流器输入性能应符合满足YD/T 2165-2010《通信用模块化不间断电源》标准要求。25%～100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求≤3%。
	否

	5
	#
	系统效率
	市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率如下：
100%负载下，系统效率>96%；50%负载下，系统效率>96.5%；25%负载下，系统效率>95.5%。需提供国家认可的检测机构出具检测报告。
	是

	6
	#
	过载能力要求
	110%负载率：≥60min;125%负载率：≥10min；150%负载率：≥60s；需提供国家认可的检测机构出具检测报告。
	是

	7
	#
	功率模块可靠性要求
	UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用母排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式，请提供UPS电气柜内功率模块背部交/直流端口并联设计实物照片证明。
	是

	8
	
	降额要求
	海拔高度：0～1500米，无需功率降额
	否

	9
	
	输出电压不平衡度
	三相负载不平衡度 100%时，三相输出电压不平衡度满足：
＜±0.1％（平衡负载），＜±2.5％（100％不平衡负载）。 
	否

	10
	
	动态电压瞬变范围
	交流输入电压不变时，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±4％。
	否

	11
	
	电池管理功能
	UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。
	否

	12
	
	控制器要求
	UPS应采用分散控制的逻辑，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。
	否

	13
	
	波形失真度
	输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载 ≤1.5％，非线性负载 ≤2.0％。
	否

	14
	
	输出稳压精度
	逆变器输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±0.1％。
	否



20. UPS主机（150KVA)
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	★
	容量要求
	模块化UPS电源系统，单个功率模块不低于40kVA，单系统容量不低于160kVA。
	否

	2
	
	基本要求
	UPS标准内置主输入，旁路输入，输出及维修旁路开关，开关为负荷开关形式。
	否

	3
	
	结构防护等级要求
	需满足IP20防护等级
	否

	4
	
	输入谐波含量要求
	整流器输入性能应符合满足YD/T 2165-2010《通信用模块化不间断电源》标准要求。25%～100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求≤3%。
	否

	5
	#
	系统效率
	市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率如下：
100%负载下，系统效率>96%；50%负载下，系统效率>96.5%；25%负载下，系统效率>95.5%。需提供国家认可的检测机构出具检测报告
	是

	6
	#
	过载能力要求
	110%负载率：≥60min;125%负载率：≥10min；150%负载率：≥60s；需提供国家认可的检测机构出具检测报告。
	是

	7
	#
	功率模块可靠性要求
	UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用母排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式，请提供UPS电气柜内功率模块背部交/直流端口并联设计实物照片证明。
	是

	8
	
	降额要求
	海拔高度：0～1500米，无需功率降额。
	否

	9
	
	输出电压不平衡度
	三相负载不平衡度 100%时，三相输出电压不平衡度满足：
＜±0.1％（平衡负载），＜±2.5％（100％不平衡负载）。 
	否

	10
	
	动态电压瞬变范围
	交流输入电压不变时，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±4％。
	否

	11
	
	电池管理功能
	UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。
	否

	12
	
	控制器要求
	UPS应采用分散控制的逻辑，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。
	否

	13
	
	波形失真度
	输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载 ≤1.5％，非线性负载 ≤2.0％。
	否

	14
	
	输出稳压精度
	逆变器输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±0.1％。
	否



21. UPS主机（200KVA）

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	★
	容量要求
	模块化UPS电源系统，单个功率模块不低于60kVA，单系统容量为不低于200kVA。
	否

	2
	
	基本要求
	UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性。
	否

	3
	
	结构防护等级要求
	需满足IP20防护等级。
	否

	4
	#
	输入谐波含量要求
	整流器输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准，双变换工作时，输入谐波电流总含量, 满载时＜1.5%,50%负载率时＜2%，30%负载率时＜3%；需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	5
	
	系统效率
	整机运行效率：30%及50%负载时，效率≥97.5%。
	否

	6
	
	过载能力要求
	逆变器过载能力：110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载不小于10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电，其中，125%额定电流，过载不小于10min。
	否

	7
	
	输出电压不平衡度要求
	三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±0.5％（平衡负载），≤±1％（100％不平衡负载）。
	否

	8
	
	旁路逆变切换时间
	从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms。
	否

	9
	
	动态在线模式
	要求所投标设备具备动态在线模式（超级ECO模式），可使静态旁路和逆变器同时在线，此工况下，输入电流谐波应满足，满载时＜2.5%，50%负载时＜5%，30%负载时＜9%；输入功率因数应≥0.99（40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%负载率时均满足）。
	否

	10
	
	高温带载能力
	UPS设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出80%额定功率。
	否

	11
	#
	监控管理和预告警功能
	设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供8英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作。系统应具备电容及风扇等易损件的智能预告警功能，方便运维，需提供官方产品彩页或用户手册。
	是

	12
	#
	电池变换器要求
	UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能力。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。需提供官方产品彩页或用户手册。
	是

	13
	#
	波形失真度
	输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1％，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	14
	
	功率模块独立风道设计
	UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生。
	否



22. UPS主机（250KVA)
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	★
	容量要求
	模块化UPS电源系统，单个功率模块不低于60kVA，单系统容量为不低于250kVA。
	否

	2
	#
	基本要求
	UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性，需提供官方产品彩页或用户手册。
	是

	3
	
	结构防护等级要求
	需满足IP20防护等级。
	否

	4
	
	输入谐波含量要求
	整流器输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准，双变换工作时，输入谐波电流总含量, 满载时＜1.5%,50%负载率时＜2%，30%负载率时＜3%。
	否

	5
	
	系统效率
	整机运行效率：30%及50%负载时，效率≥97.5%。
	否

	6
	
	过载能力要求
	逆变器过载能力：110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载不小于10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电。其中，125%额定电流，过载不小于10min。
	否

	7
	
	输出电压不平衡度要求
	三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±0.5％（平衡负载），≤±1％（100％不平衡负载）。
	否

	8
	
	旁路逆变切换时间
	从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms。
	否

	9
	
	动态在线模式
	要求所投标设备具备动态在线模式（超级ECO模式），可使静态旁路和逆变器同时在线，此工况下，输入电流谐波应满足，满载时＜2.5%，50%负载时＜5%，30%负载时＜9%；输入功率因数应≥0.99（40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%负载率时均满足）。
	否

	10
	
	高温带载能力
	UPS设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出80%额定功率。
	否

	11
	#
	监控管理和预告警功能
	设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供8英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作。系统应具备电容及风扇等易损件的智能预告警功能，方便运维，需提供官方产品彩页或用户手册。
	是

	12
	#
	电池变换器要求
	UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能力。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。需提供官方产品彩页或用户手册。
	是

	13
	#
	波形失真度
	输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1％，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证（检测）报告。
	是

	14
	
	功率模块独立风道设计
	UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生。
	否




四、项目实施管理要求
投标人应重视项目组织及人员管理，给出项目组织结构图并对组织职责及人员分工进行详细说明。必须重视项目实施的质量管理与安全保密管理措施，确保本项目安全实施并确保质量符合要求。必须重视项目计划与进度管理，确保在规定的时间内完成项目所需的全部工作和必须完成的工作各个过程。
在项目实施过程中投标人须加强与采购人多渠道沟通，沟通方式不限于定期会议、文件汇报和专题会议。通过沟通确保在项目实施过程中存在的问题能够及时理解并达成一致，使问题得到有效快速地解决。
为了按时完成项目建设的全部工作，投标人需提供进度计划管理方案，给出本项目实施总体计划、详细进度计划、进度计划控制方法和保障措施，确保能够按照项目时间要求完成项目的实施。
项目建设周期：合同签订后30个日历日内完成所有设备到货，到货后30个日历日内安装、调试。投标人应在规定时间内完成项目所有建设内容完成终验，进入质保期。若因采购人或法律政策等原因导致项目起始时间变化、发生暂停，项目总期限不变，时间相应顺延。
项目实施要求：投标人应结合本项目实际实施需求，提供完整合理的项目实施方案，方案内容包括但不限于实施组织与人员、总体周期计划与各阶段详细计划以及实施质量保障。
项目实施地点及部署要求：采购人指定的地点，部署方式为本地化部署方式。
项目实施人员要求：为确保项目实施质量达到预期目标，投标人应建立分工明确、职责清楚的项目管理组织架构、明确各岗位的职责和任职资格，提供具有类似项目实施和管理经验且稳定的专业化团队。投标人应承诺在项目不同阶段根据项目需求配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。项目建设过程中，投标人可更换采购人认为不合适的人员。
采购人提供必要的场地和部署工作条件，协调组织相关责任人及时配合项目相关实施与验收工作。
五、项目人员培训要求
培训工作是整个项目得以正常运行的关键，除了对系统使用人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：
投标人须为本项目建设的系统管理及使用人员提供培训服务，通过系统化的培训使培训对象能够熟练地掌握系统使用和维护方法，使其能够独立管理、使用和维护项目相关系统。
1.投标人应在投标文件中提出详细的培训计划，计划内容应包括培训项目、培训次数、培训地点、培训讲师要求、培训对象、日程安排及其他相关事项。培训教材包括视频文件、培训PPT资料，培训所使用的语言和教材必须是中文。
2.技术培训的内容必须涵盖软件的日常操作、系统管理维护以及基本的故障诊断与排错。培训教材应由中标人提供，并确保内容全面、易于理解。培训讲师应具备丰富的相关领域经验，能够有效传授知识和技能。培训对象应包括系统管理员、技术支持人员及其他相关操作人员，确保其能够熟练掌握软件的使用与维护。
六、项目售后服务要求
针对本项目的售后服务，投标人须提供完整可行的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务方式、服务响应时间及服务内容。
1、 售后服务质保年限
提供≥六年的质保服务的货物：HIS核心数据库服务器、HIS核心数据库灾备服务器、PACS/HIS/EMR应用服务器超融合集群、临床数据中心hadoop集群、其他业务数据库虚拟化服务器、其他业务超融合集群、外网DMZ超融合集群、外网业务超融合集群、内外网交互区超融合集群、医保超融合集群、应用负载均衡、存储管理服务器、安全管理服务器、临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器1、临床科研基础数据库与儿科专科专病数据库服务器2、其他应用物理服务器；
提供≥原厂五年的质保服务：模块化UPS（400KVA)、UPS主机（60KVA)、UPS主机(120KVA）、UPS主机（150KVA)、UPS主机（200KVA）、UPS主机（250KVA)。
2、售后服务团队
投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。
3、售后服务方式
提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足采购人服务需求。
4、售后服务时间
售后服务时间不低于如下要求：
电话支持服务：投标人需提供每周7X24小时电话服务，随时接受客户对系统操作的技术咨询和技术交流，及时解答客户遇到的问题，并定期电话回访客户进行满意度调查。
远程支持服务：提供多样化线上服务渠道，包括但不限于邮件、微信；采用远程技术方法在2小时内给予排除，若远程方法无法排除，应派遣技术人员提供上门支持服务。
现场支持服务：项目售后期间需安排巡检，对系统运行状态进行监测、管理和维护。质保期间内接到保修后，在24小时内排除普通故障，4小时内排除重大故障。



3包：首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目-第三包
1、 采购标的
1. 采购标的
说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品，表明核心产品。
	序号
	标的名称
	数量
	招标控制单价
（元/台套）
	是否接受进口产品
	核心产品

	1
	后勤UPS（30KVA）
	1套
	25,000.00
	否
	是

	2
	会议平板一体机
	12台
	25,000.00
	否
	否

	3
	75寸显示器
	1台
	5,000.00
	否
	否

	4
	32寸显示器
	2台
	2,000.00
	否
	否

	5
	60寸显示器
	2台
	3,500.00
	否
	否

	6
	98寸显示器
	4台
	14,000.00
	否
	否

	7
	55寸液晶电视
	4台
	3,500.00
	否
	否

	8
	80寸液晶电视
	1台
	5,100.00
	否
	否

	9
	安防UPS（60KVA）
	1套
	54,000.00
	否
	否



2. 项目背景/项目概述
首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。
通过本项目建设的产品需符合产品质量标准，并满足采购人使用需要，完成UPS、会议平板一体机、显示器、液晶电视等系统建设，构建满足未来智慧医院发展需求的信息化基础设施。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
项目建设周期：合同签订之日起，本项目建设周期为18个月。自签订合同之日起30个日历日内到货，现场具备安装条件后90个日历日内完成安装、调试。
采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
（1）合同签订后，在项目财政批复资金到账后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为首付款。
（2）在合同规定之日内，货物到达采购人指定地点并经采购人到货验收合格后15个工作日内，中标人向采购人提供合同总金额的10%的履约保函，履约保函期限要求不低于1年。采购人在收到中标人从银行开具的履约保函后，在财政批复资金到账后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的60%。
（3）合同终验完成后，在财政批复资金到账后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的10%。
（4）若合同终验完成前，履约保函已到期并需要续期，中标人需在保函到期前15个工作日内按采购人要求的期限重新提供保函。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）
★质保期：会议平板一体机、75寸显示器、后勤UPS（30KVA）和安防UPS（60KVA），自验收合格之日起提供不少于三年的质保服务并加盖投标人公章，否则作无效投标处理；32寸显示器、60寸显示器、98寸显示器、55寸液晶电视、80寸液晶电视，自验收合格之日起提供不少于二年的质保服务并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次采购旨在通过购置UPS电源系统、显示设备及会议设备，提升机房运行安全性、关键区域监控可视化水平及会议汇报能力。具体功能与目标如下：
1.1.1 保障核心机房不间断供电
后勤机房（30KVA UPS）：为后勤机房内的服务器、网络设备及存储设备提供稳定的电力环境。在市电波动或中断时，实现零切换时间（在线式）供电，后备时间满足满载30分钟以上（可根据实际情况补充具体分钟数），确保后勤业务系统不因断电导致数据丢失或服务中断。
安防机房（60KVA UPS）：为保卫处安防系统（视频监控、门禁、报警主机等）提供高可靠性供电。确保在突发断电情况下，安防系统持续运行，保障重点区域监控不中断、报警功能有效。
1.1.2 提升会议与报告厅音视频展示能力
会议室设备：部署会议平板一体机（含内置系统及触控功能）与75寸显示器，实现本地/远程视频会议、无线投屏、白板书写、文件演示等功能，满足日常行政会议、技术讨论及跨部门协作需求。
报告厅设备：配置32寸/60寸显示器及98寸存储显示设备，用于大型活动、培训、汇报场景。98寸设备需支持高清视频播放、图文展示及外部信号源接入，并具备本地存储或网络调取功能。
1.1.3 强化关键与敏感区域的可视化监控
洁净区域（80寸液晶电视）：实时显示该区域内的视频图像（如洁净生产区、实验室或手术室等），便于管理人员在不进入洁净区的情况下掌握现场动态，降低污染风险并提高响应效率。
警务工作区域（80寸液晶电视）：集中显示来自各安防子系统（如入侵报警、周界报警、消防报警等）的报警信息及联动视频画面，帮助警务/安保人员快速定位警情、核实事件并启动应急预案。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
GB/T 7260-202x 系列	《不间断电源设备（UPS）》
GB 4943.1-2022	《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
GB/T 14715-2017	《信息技术设备用不间断电源通用规范》
YD/T 1095-2018	《通信用不间断电源（UPS）》
GB 4943.1-2022	《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
GB/T 9254.1-2021	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》
GB 21520-2015	《计算机显示器能效限定值及能效等级》
GB 24850-2020	《平板电视与数字电视接收器能效限定值及能效等级》
SJ/T 11343-2015	《数字电视液晶显示器通用规范》
SJ/T 11694-2017	《交互式电子白板 技术规范》（适用于会议平板一体机）
GB 50348-2018	《安全防范工程技术标准》
GB 50311-2016	《综合布线系统工程设计规范》
GB 50312-2016	《综合布线系统工程验收规范》
GB 50174-2017	《数据中心设计规范》（适用于UPS及机房环境）
GB/T 17626 系列	《电磁兼容 试验和测量技术》
GB 50054-2011	《低压配电设计规范》
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
技术指标按重要性分为 “★”、“#”两种标示方式。★代表关键指标，#代表重要指标。标示“★”的关键指标有1项不满足即按无效投标处理。
2.1.1后勤UPS（30KVA）
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	★
	额定容量：≥30KVA。（提供产品规格书或提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品认证证书）
	是

	2
	
	工作方式：三进三出在线式。配置双DSP控制器。系统采用模块化设计，系统内所有风扇采取冗余设计，配备EPO紧急关机功能。
	否

	3
	
	输入电压范围：覆盖380V/400V/415V，三相四线制，输入功率因数≥0.99，输入谐波电流≤3%，整机效率≥96%，频率范围：覆盖40-70HZ。
	否

	4
	
	输出电压精度：不低于±0.5%，动态电压瞬变：≤2%（0-100%负载变化），电压畸变率：THD＜0.5%（线性负载）/THD＜3%（非线性负载），功率因素：≥0.9，输出频率：50/60HZ，过载能力：105%长期/ 110%60min/125%10min/150%1min。
	否

	5
	
	显示屏：LCD+LED。
	否

	6
	
	防护等级：≥IP20。
	否

	7
	
	通信接口：标配RS232,RS482。
	否

	8
	
	含UPS主机散力架1套：50mm*50mm角钢，100mm*50mm槽钢，采用网格化井字形结构。焊材选择：采用ER50-6镀铜焊丝，配合CO₂气体保护焊工艺，确保焊缝金属韧性及抗裂性，焊缝强度与母材匹配度≥95%以上。焊接规范：严格执行《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011)，包括坡口加工、定位焊、多层多道焊等全流程控制。防锈防腐：所有焊接点需做防锈防腐处理，通常采用静电喷粉烤漆工艺，涂层附着牢固，防氧化，耐酸碱。
	否

	9
	
	含电池连接线：低烟无卤，阻燃BVR线缆。（长度满足现场实际需要）
	否

	10
	
	含输入输出线缆：低烟无卤，阻燃YJV电缆（长度满足现场实际需要）
	否



2.1.2 会议平板一体机
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	#
	尺寸≥98英寸DLED液晶，分辨率≥3840*2160像素，显示区域≥2160.8（H）×1216.4（V）mm； （提供具备资质的第三方检测机构出具的检验报告）
	是

	2
	
	对比度≥4000：1；
	否

	3
	
	支持无线传屏功能；
	否

	4
	
	低书写高精度红外触控，全贴合3-4mm防眩光钢化玻璃；
	否

	5
	
	一键开机：≥20点触控技术，书写精度不低于±2mm；
	否

	6
	#
	整机抗撞抗划抗腐蚀，不低于莫氏七级硬度；（提供具备资质的第三方检测机构出具的检验报告） 
	是

	7
	
	支持一网通、支持Wi-Fi双频2.4G/5G；
	否

	8
	
	内置≥4800万像素AI摄像头HDR功能，≥8颗阵列数字麦克风≥8米有效拾音；
	否

	9
	
	前置全功能Type C接口，整机不低于1路HDMI OUT视频输出接口；
	否

	10
	
	国产处理器≥八核，主频≥2.2GHZ,运行内存≥8G，物理存储≥128G；
	否

	11
	
	待机状态下HDMI/VGA/RS232通道&网络信号输入智能唤醒；
	否

	12
	
	系统配超薄插拔式模块、PC模块；
	否

	13
	
	支持系统：操作系统及国产化操作系统；
	否

	14
	
	白板模式下支持双笔同时书写双色显示；
	否

	15
	
	多分屏应用，任务并行；
	否

	16
	
	侧边栏：在屏幕两侧均有可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、进程管理、批注等最常用的系统操作按键。在屏幕两侧均可通过手势滑动拉出侧拉拦，可实现手机传屏、计时器、截图等常用系统操作。实现录屏等功能；
	否

	17
	
	用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端；
	否

	18
	
	支持移动设备无线投屏≥4投屏，支持反向触控，手机、平板电脑等设备通过无线WIFI进行传输。
	否

	19
	
	色彩度：≥10bit；亮度：中心点≥350 cd/㎡；可视角度：≥178°（H）/178°(V)；背光灯寿命：＞50000小时；音响喇叭：2*≥10W立体高低音音响。
	否

	20
	
	自动光感，远程会议，无线投屏，白板书写，多通道书写、童锁、截图分享、任意批注，手机扫码等。
	否

	21
	
	含现场安装所需壁装支架、HDMI线缆（长度满足现场实际需要）
	否

	22
	#
	具备能效二级及以上证书
	是



2.1.3 75寸显示器
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	#
	尺寸≥75英寸DLED液晶，分辨率≥3840*2160像素，显示区域≥2160.8（H）×1216.4（V）mm。（提供具备资质的第三方检测机构出具的检验报告）
	是

	2
	
	对比度≥4000：1
	否

	3
	
	支持无线传屏功能
	否

	4
	
	低书写高精度红外触控，全贴合3-4mm防眩光钢化玻璃
	否

	5
	
	一键开机：≥20点触控技术，书写精度不低于±2mm
	否

	6
	#
	整机抗撞抗划抗腐蚀，不低于莫氏七级硬度；（提供具备资质的第三方检测机构出具的检验报告）
	是

	7
	
	支持一网通、支持Wi-Fi 双频2.4G/5G
	否

	8
	#
	内置≥4800万像素AI摄像头HDR功能，≥8颗阵列数字麦克风≥8米有效拾音。（提供具备资质的第三方检测机构出具的检验报告）
	是

	9
	
	前置Type C接口，整机≥1路HDMI OUT视频输出接口
	否

	10
	
	国产处理器≥四核、主频≥1.5GHZ、运行内存≥8G，物理存储≥128G
	否

	11
	
	待机状态下，HDMI/VGA/RS232 通道&网络信号输入智能唤醒
	否

	12
	
	系统配超薄插拔式PC 模块
	否

	13
	
	支持系统：操作系统及国产化操作系统
	否

	14
	
	白板模式下支持双笔同时书写双色显示；多分屏应用，任务并行。
	否

	15
	
	侧边栏：在屏幕两侧均有可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、进程管理、批注等最常用的系统操作按键。在屏幕两侧均可通过手势滑动拉出侧拉拦，可实现手机传屏、计时器、截图等常用系统操作。实现录屏等功能。
	否

	16
	
	用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。
	否

	17
	
	支持移动设备无线投屏≥4投屏，支持反向触控，手机、平板电脑通过无线WIFI进行传输。
	否

	18
	
	色彩度：≥10bit；亮度：中心点≥350 cd/㎡；可视角度：≥178°（H）/178°(V)；背光灯寿命：＞50000小时；音响喇叭：2*≥10W立体高低音音响。
	否

	19
	
	产品功能：自动光感，远程会议，无线投屏，白板书写，多通道书写、童锁、截图分享、任意批注，手机扫码等。
	否

	20
	
	含现场安装所需壁装支架、HDMI线缆（长度满足现场实际需要）
	否

	21
	#
	具备能效二级及以上证书
	是



2.1.4 32寸显示器
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	#
	屏幕尺寸：≥32英寸。（需提供生产厂家产品规格书或生产厂家官方网站截图）
	是

	2
	
	分辨率：≥3840×2160像素
	否

	3
	
	对比度：≥5000：1
	否

	4
	
	动态响应：≤6ms
	否

	5
	
	国产处理器：主频≥1.8GHz、核心数≥4核
	否

	6
	
	内存：≥2G；存储：≥32GB
	否

	7
	
	含现场安装所需壁装支架、电源线和HDMI线缆（长度满足现场实际需要）
	否

	8
	#
	具备能效二级及以上证书
	是



2.1.5 60寸显示器
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	#
	屏幕尺寸：≥60英寸。（需提供生产厂家产品规格书或生产厂家官方网站截图）
	是

	2
	
	分辨率：≥3840×2160像素
	否

	3
	
	对比度：≥1200：1
	否

	4
	
	动态响应：≤8ms
	否

	5
	
	国产处理器：主频≥1.8GHz、核心数≥4核
	否

	6
	
	内存：≥2G；存储：≥32GB
	否

	7
	
	含报告厅使用所需移动支架、电源线和HDMI线缆（长度满足现场实际需要）
	否

	8
	#
	具备能效二级及以上证书
	是



2.1.6 98寸显示器
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	#
	屏幕尺寸：≥98英寸。（需提供生产厂家产品规格书或生产厂家官方网站截图）
	是

	2
	
	分辨率：≥3840×2160像素
	否

	3
	
	对比度：≥1200：1
	否

	4
	
	动态响应：≤8ms
	否

	5
	
	国产处理器：主频≥1.5GHz、核心数≥4核
	否

	6
	
	内存：≥4G；存储：≥128GB
	否

	7
	
	含报告厅安装所需壁装支架或吊装支架、电源线和HDMI线缆（长度满足现场实际需要）
	否

	8
	#
	具备能效二级及以上证书
	是



2.1.7 55寸液晶电视
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	#
	屏幕尺寸：≥55英寸。（需提供生产厂家产品规格书或生产厂家官方网站截图）
	是

	2
	
	分辨率：≥3840×2160像素
	否

	3
	
	对比度：≥1200：1
	否

	4
	
	动态响应：≤8ms
	否

	5
	
	国产处理器：主频≥1.8GHz、核心数≥4核
	否

	6
	
	内存：≥2G；存储：≥32GB
	否

	7
	
	含现场安装所需壁装支架、电源线和HDMI线缆（长度满足现场实际需要）
	否

	8
	#
	具备能效二级及以上证书
	是



2.1.8 80寸液晶电视
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	#
	屏幕尺寸：≥80英寸。（需提供生产厂家产品规格书或生产厂家官方网站截图）
	是

	2
	
	分辨率：≥3840×2160像素
	否

	3
	
	对比度：≥1200：1
	否

	4
	
	动态响应：≤8ms
	否

	5
	
	国产处理器：主频≥1.8GHz、核心数≥4核
	否

	6
	
	内存：≥2G；存储：≥32GB
	否

	7
	
	含现场安装所需壁装支架、电源线和HDMI线缆（长度满足现场实际需要）
	否

	8
	#
	具备能效二级及以上证
	是



2.1.9 安防UPS（60KVA）
	序号
	重要性
	具体指标内容
	是否需要证明材料

	1
	★
	额定容量：≥60KVA。（提供产品规格书或提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品认证证书）
	是

	2
	
	工作方式：三进三出在线式。配置双DSP控制器。系统采用模块化设计，系统内所有风扇采取冗余设计，配备EPO紧急关机功能。
	否　

	3
	
	输入电压范围：覆盖380V/400V/415V，三相四线制，输入功率因数≥0.99，输入谐波电流≤3%，整机效率≥96%，频率范围：覆盖40-70HZ。
	否　

	4
	
	输出电压精度：不低于±0.5%，动态电压瞬变：≤2%（0-100%负载变化），电压畸变率：THD＜0.5%（线性负载）/THD＜3%（非线性负载），功率因素：≥0.9，输出频率：50/60HZ，过载能力：105%长期/ 110%60min/ 125%10min/ 150%1min。
	否　

	5
	
	显示屏：LCD+LED。
	否　

	6
	
	防护等级：≥IP20。
	否　

	7
	
	通信接口：标配RS232、RS482。
	否　

	8
	
	含UPS主机散力架1套：50*50mm角钢，100*50mm槽钢，采用网格化井字形结构。焊材选择：采用ER50-6镀铜焊丝，配合CO₂气体保护焊工艺，确保焊缝金属韧性及抗裂性，焊缝强度与母材匹配度≥95%以上。焊接规范：严格执行《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011)，包括坡口加工、定位焊、多层多道焊等全流程控制。防锈防腐：所有焊接点需做防锈防腐处理，通常采用静电喷粉烤漆工艺，涂层附着牢固，防氧化，耐酸碱。
	否　

	9
	
	含电池连接线：低烟无卤，阻燃BVR线缆。（长度满足现场实际需要）
	否　

	10
	
	含输入输出线缆：低烟无卤，阻燃YJV电缆。（长度满足现场实际需要）
	否



2.2项目实施管理要求
投标人应重视项目组织及人员管理，给出项目组织结构图并对组织职责及人员分工进行详细说明。重视项目实施的质量管理与安全保密管理措施，确保本项目安全实施并确保质量符合要求。重视项目计划与进度管理，确保在规定的时间内完成项目所需的全部工作和完成的工作各个过程。
在项目实施过程中投标人须加强与采购人多渠道沟通，沟通方式不限于定期会议、文件汇报和专题会议。通过沟通确保在项目实施过程中存在的问题能够及时理解并达成一致，使问题得到有效快速地解决。
为了按时完成项目建设的全部工作，投标人需提供进度计划管理方案，给出本项目实施总体计划、详细进度计划、进度计划控制方法和保障措施，确保能够按照项目时间要求完成项目的实施。
项目建设周期：合同签订之日起，本项目建设周期为18个月。合同签订后30个日历日内完成所有设备到货，现场具备安装条件后90个日历日内安装、调试。投标人应在规定时间内完成项目所有建设内容完成终验，进入质保期。若因采购人或法律政策等原因导致项目起始时间变化、发生暂停，项目总期限不变，时间相应顺延。
项目实施要求：投标人应结合本项目实际实施需求，提供完整合理的项目实施方案，方案内容包括但不限于实施组织与人员、总体周期计划与各阶段详细计划以及实施质量保障。
项目实施地点及部署要求：采购人指定的地点，部署方式为本地化部署方式。
项目实施人员要求：为确保项目实施质量达到预期目标，投标人应建立分工明确、职责清楚的项目管理组织架构、明确各岗位的职责和任职资格，提供具有类似项目实施和管理经验且稳定的专业化团队。投标人应承诺在项目不同阶段根据项目需求配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。项目建设过程中，投标人可更换采购人认为不合适的人员。
采购人提供必要的场地和部署工作条件，协调组织相关责任人及时配合项目相关实施与验收工作。
2.3 项目人员培训要求
培训工作是整个项目得以正常运行的关键，除了对系统使用人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：
投标人须为本项目建设的系统管理及使用人员提供培训服务，通过系统化的培训使培训对象能够熟练地掌握系统使用和维护方法，使其能够独立管理、使用和维护项目相关系统。
2.3.1投标人应在投标文件中提出详细的培训计划，计划内容应包括培训项目、培训次数、培训地点、培训教材、培训讲师要求、培训对象、日程安排及其他相关事项。培训教材包括视频文件、培训PPT资料，培训所使用的语言和教材应为是中文。
2.3.2技术培训的内容需涵盖软件的日常操作、系统管理维护以及基本的故障诊断与排错。培训教材应由投标人提供，并确保内容全面、易于理解。培训讲师应具备丰富的相关领域经验，能够有效传授知识和技能。培训对象应包括系统管理员、技术支持人员及其他相关操作人员，确保其能够熟练掌握软件的使用与维护。
2.4 项目售后服务要求
针对本项目的售后服务，投标人须提供完整可行的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务方式、服务响应时间及服务内容。
2.4.1售后服务质保年限
会议平板一体机、75寸显示器、后勤UPS（30KVA）和安防UPS（60KVA），自验收合格之日起提供不少于三年的质保服务并加盖投标人公章；
32寸显示器、60寸显示器、98寸显示器、55寸液晶电视、80寸液晶电视，自验收合格之日起提供不少于二年的质保服务并加盖投标人公章。
2.4.2售后服务团队
投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。
2.4.3售后服务方式
提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足采购人服务需求。
2.4.4售后服务时间
售后服务时间不低于如下要求：
投标人需提供每周7X24小时多样化的售后技术支持服务，随时接受用户对系统操作的技术咨询和技术交流，及时解答用户遇到的问题。接到用户报修后，采用远程技术支持方式排查，若无法解决需2小时内派遣技术人员提供现场技术支持服务，并定期电话回访用户进行满意度调查。项目售后期间需安排巡检，要求每季度一次，对系统运行状态进行监测、管理和维护。
3. 验收标准
按招标文件要求对全部设备、材料的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等进行验收，应满足招标文件要求。
投标人提供的各种文件载明的内容真实；
拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理；
设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连接；
硬件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划、内容和方法进行，并做好各项测试记录；
系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿；
本项目启动之日起，系统对接完成，正常使用。
货物经采购人验收合格签字后，并不能免除投标人对货物应承担的责任。
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