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1. 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	货物名称
	数量
	中小企业划分标准所属行业
	备注
	是否接受进口产品投标

	1
	新能源轿车（纯电动）
	34辆
	工业
	核心产品（单车预算18.587611万元，总预算631.978774万元，含购置税。）
	否

	2
	增程式新能源SUV（越野车）
	21辆
	工业
	单车预算24.445841万元，总预算513.362661万元，含购置税。
	否


备注：含购置税、保险、车辆外观制式涂装（警用车辆）等交付采购人使用的一切费用；投标人需提供符合技术要求的车辆且单车报价不得超过单车预算，否则视为无效投标。所有车辆包含不限于上牌、验车、购置税、保险、车辆外观制式涂装（警用车辆）等。须具备警用车辆的喷涂改装能力及资质，该项目为一站式交钥匙工程。
2. 项目背景/项目概述
为提升快速反应和处置能力，及时有效打击各种违法犯罪活动，北京市公安局根据执法执勤工作需要及财政局批复资金情况，对车龄较长、车况较差的公务用车进行报废更新，拟购置更新一批执法执勤用车，确保北京市社会面安全稳定，人民安居乐业。

2. 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1. 1 交货期：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
1.2 交货地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。
1.3 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
1.4 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。

2. 付款条件（进度和方式）
合同签订后20个工作日内，支付首款50%；车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额剩余款项的50%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
3. 售后服务（质保期）
所投车辆整车保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，且三电系统质保期不低于8年，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 报价要求
4.1 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
4.2 验收及相关费用由投标人负责。
3. 技术要求
1. 基本要求
1.1 投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、驾驶辅助功能、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
1.2 投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
具体技术参数要求表
特别说明：标记了“★”的技术参数属于实质性参数，如未响应或响应为负偏离的，按无效投标处理；一般技术指标（即未做“★”标记的指标），是指满足本次采购基本功能的技术指标，如供应商所投产品的一般技术指标出现一项或多项负偏离的，将影响其评审分值,但不作为无效投标处理。技术参数响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或在国家工信部备案可查询的与所投车辆型号一致的《合格证》电子件，或车辆官网截图，全部证明资料均须加盖供应商公章。
（01）新能源轿车（纯电动）
	序号
	项目
	需求

	1. 
	★车身
	4门5座纯电动新能源轿车

	2. 
	★续航里程
	≥700 ㎞

	3. 
	★电池电量
	≥80kWh

	4. 
	★电机最大功率
	≥160 kW

	5. 
	★电机最大扭矩
	≥300 N•m

	6. 
	★轴距
	≥2900mm

	7. 
	★外形尺寸
	4800mm≤长≤4950mm

	8. 
	
	1850mm≤宽≤1950mm

	9. 
	
	1460mm≤高≤1600mm

	10. 
	＃行李箱最小容积
	≥500L

	11. 
	＃头部气囊(气帘)
	前排、后排

	12. 
	＃空调系统
	自动空调

	13. 
	＃驱动形式
	前驱

	14. 
	＃自动驻车
	有

	15. 
	＃电动感应尾门
	有

	16. 
	＃前后驻车雷达
	有

	17. 
	＃车道偏离预警系统
	有

	18. 
	＃车道保持辅助系统
	有

	19. 
	＃陡坡缓降功能
	有

	20. 
	＃前车门隔音夹层玻璃
	有

	21. 
	＃全景影像
	有

	22. 
	＃前排座椅加热
	有

	23. 
	＃无感启动
	有

	24. 
	＃PM2.5和花粉过滤
	有

	25. 
	＃道路应急呼叫功能
	有

	26. 
	＃前排电动座椅调节
	有

	27. 
	★车身颜色
	8辆黑色，26辆警车色。警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范）涂装规范

	28. 
	★充电桩
	数量34个，立柱式或壁挂式充电桩，含至少8个20kW以上快充桩


（02）增程式新能源SUV（越野车）
	序号
	项目
	需求

	1. 
	★车身形式
	5门5座SUV（越野车）

	2. 
	★车身结构
	非承载车身

	3. 
	★排放标准
	国六B

	4. 
	★排量
	1460ml≤排量≤1500ml

	5. 
	★燃油类型
	汽油

	6. 
	★驱动形式
	四驱

	7. 
	★轴距
	≥2800mm

	8. 
	★车身颜色
	5辆黑色，13辆警车色,3辆特警色。警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范，特警色须符合《公安特警专用车辆外观制式涂装规范》GA 923-2011）涂装规范

	9. 
	★外形尺寸
	5000mm≤长≤5080mm

	29. 
	
	1900mm≤宽≤2000mm

	30. 
	
	1750mm≤高≤1950mm

	10. 
	★CLTC纯电续航
	≥180km

	11. 
	＃CLTC综合续航里程
	≥1000km

	12. 
	＃动力电池容量
	≥40kWh

	13. 
	＃增程器进气形式
	自然吸气或机械增压或涡轮增压

	14. 
	＃综合功率
	≥390kW

	15. 
	＃综合扭矩
	≥620 N·m

	16. 
	＃通过性
	接近角≥26°
离去角≥23°

	17. 
	＃前后轮距
	前轮距≥1600mm
后轮距≥1620mm

	18. 
	＃驻车制动方式
	电子驻车

	19. 
	＃油箱容积
	≥80L

	20. 
	＃行李厢最小容积
	≥800L

	21. 
	＃最小离地间隙
	≥210mm

	22. 
	＃轮胎数量
	≥5条（含非全尺寸备胎）

	23. 
	＃头部气囊(气帘)
	前排、后排

	24. 
	＃蠕行模式
	有

	25. 
	＃差速锁（后桥差速锁）
	有

	26. 
	＃上坡辅助系统
	有

	27. 
	＃陡坡缓降控制系统
	有

	28. 
	＃车载冷暖冰箱
	有

	29. 
	＃无钥匙启动
	有

	30. 
	＃全景影像
	有

	31. 
	＃底盘下护板
	有

	32. 
	＃透明底盘
	有

	33. 
	＃电吸尾门
	有

	34. 
	＃哨兵模式
	有

	35. 
	＃盲区监测
	有

	36. 
	★充电桩
	数量21个，立柱式或壁挂式充电桩，含至少1个20kW以上快充


说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
3. 验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
    验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
4.环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
5.其他要求
（一）提供所投全部车辆的车辆安全配置和辅助功能材料，包括但不限于：安全配置、驾驶辅助功能方面的相关说明；
（二）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。








市局直属单位2026年度公务用车购置项目
（集采目录内部分）-02包 采购需求

一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	轿车1
	37辆
	工业
	单车预算13.2万元（单车预算限价），总预算488.4万元，含购置税。


二、技术要求
（一）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（二）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
	序号
	项目
	需求
	备注

	1． 
	★车身
	4门5座三厢轿车
	

	2． 
	★排放标准
	国六B
	

	3． 
	★排量
	1395ml≤排量≤1800ml
	

	4． 
	★发动机进气形式
	涡轮增压
	

	5． 
	★最大功率
	≥110kW
	

	6． 
	★最大扭矩
	≥250 N·m
	

	
	
	
	

	7． 
	★燃油类型
	汽油
	

	8． 
	★变速箱
	自动
	

	9． 
	★轴距
	≥2820mm
	

	10． 
	★车身颜色
	20辆黑色，17辆警车（警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范）涂装规范）
	

	11． 
	★轮胎数
	≥5条（含备胎）
	

	12． 
	★档位数
	≥7
	

	13． 
	★外形尺寸
	4850mm≤长≤4950mm
	

	14． 
	
	1830mm≤宽≤1860mm
	

	15． 
	
	1440mm≤高≤1480mm
	

	16． 
	＃疲劳驾驶提示
	有
	

	17． 
	＃远、近光灯
	LED
	

	18． 
	＃油箱容积
	≥65L
	

	19． 
	＃倒车视频影像
	有
	

	20． 
	＃自动驻车
	有
	

	21． 
	＃前排座椅加热
	有
	

	22． 
	＃超声波雷达数量
	≥8个
	

	23． 
	＃毫米波雷达
	≥1个
	

	24． 
	＃液晶仪表尺寸
	≥8英寸
	

	25． 
	＃转向辅助灯
	有
	

	26． 
	＃大灯延时关闭
	有
	

	27． 
	＃外后视镜锁车自动折叠
	有
	

	28． 
	＃内后视镜自动防炫目
	有
	

	29． 
	＃雨量感应式雨刷
	有
	

	30． 
	＃后排独立空调
	有
	

	31． 
	＃主驾驶位电动调节
	有
	

	32． 
	＃行李厢最大容积
	≥530L
	

	33． 
	＃前、后驻车雷达
	有
	

	34． 
	＃主驾座椅腰部调节
	有
	

	35． 
	＃副驾座椅调节
	不少于高度调节

	


（3） 具体技术参数要求表
说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
三、商务要求
（一）报价要求
1. 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
2. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（三）交货要求
1. 交货期：签订合同之日起40日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点 （特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
（四）付款方式
合同签订后20个工作日内，支付首款50%；车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额剩余款项的50%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
（六）环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
（七）其他要求
（1）提供所投全部车辆的车辆安全配置和辅助功能材料，包括但不限于：安全配置、驾驶辅助功能方面的相关说明；
（2）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。










市局直属单位2026年度公务用车购置项目
（集采目录内部分）-03包 采购需求

一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	轿车2
	8辆
	工业
	单车预算12.6万元，总预算100.8万元，含购置税。


二、技术要求
（一）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（二）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（三）具体技术参数要求表
说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
	序号
	项目
	需求
	备注

	1. 
	★车身
	4门5座三厢轿车
	

	2. 
	★排放标准
	≥国六B
	

	3. 
	★排量
	1495ml≤排量≤1800ml
	

	4. 
	★发动机进气形式
	涡轮增压
	

	5. 
	★最大功率
	≥110kW
	

	6. 
	★最大扭矩
	≥250 N·m
	

	7. 
	★燃油类型
	汽油
	

	8. 
	★变速箱
	自动
	

	9. 
	★轴距
	≥2680mm
	

	10. 
	★外形尺寸
	4700mm≤长≤4800mm
	

	11. 
	
	1750mm≤宽≤1850mm
	

	12. 
	
	1450mm≤高≤1500mm
	

	13. 
	★车身颜色
	2辆浅色（含白色、银色等）6辆深色（含黑色、蓝色等）
	

	14. 
	★轮胎数
	≥5条（含备胎）
	

	15. 
	★远、近光灯
	LED
	

	16. 
	★油箱容积
	≥50L
	

	17. 
	★档位数
	≥7
	

	18. 
	＃前悬挂类型
	麦弗逊式独立悬挂
	

	19. 
	＃后悬挂类型
	多连杆式独立悬挂
	

	20. 
	＃驻车制动类型
	电子驻车
	

	21. 
	＃胎压监测
	有
	

	22. 
	＃毫米波雷达数量
	≥1个
	

	23. 
	＃倒车视频影像
	有
	

	24. 
	＃自适应巡航
	有
	

	25. 
	＃自动驻车
	有
	

	26. 
	＃无钥匙启动
	有
	

	27. 
	＃座椅加热
	有
	

	28. 
	＃超声波雷达数量
	≥8个
	

	29. 
	＃行李厢最大容积
	≥540L
	

	30. 
	＃隐藏式门把手
	否
	

	31. 
	＃前、后驻车雷达
	有
	

	32. 
	＃转向辅助灯
	有
	


三、商务要求
（一）报价要求
1. 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
2. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
所投车辆整车保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（三）交货要求
1. 交货期：签订合同之日起40日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点 （特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
（四）付款方式
合同签订后20个工作日内，支付首款50%；车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额剩余款项的50%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
（六）环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
（七）其他要求
（1）提供所投全部车辆的车辆安全配置和辅助功能材料，包括但不限于：安全配置、驾驶辅助功能方面的相关说明；
（2）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。
（3）投标人应提供投标产品整体性能证明材料，包括但不限于：提供所投车辆①驾驶性能、②舒适性、③安全性能、④造型品质等方面的相关说明。
（4）提供所投车辆关键部件质量证明材料，包括但不限于：提供所投车辆的①车身结构、②动力系统、③变速箱、④底盘制动方面的相关说明。













市局直属单位2026年度公务用车购置项目
（集采目录内部分）-04包 采购需求

一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	多用途乘用车1
	5辆
	工业
	单车预算19.494956万元，总预算97.47478万元，含购置税。


二、技术要求
（一）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（二）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（3） 具体技术参数要求表
	序号
	项目
	需求

	1. 
	★车身
	5门5座轻型客车（多用途乘用车）

	2. 
	★车身形式
	非承载车身

	3. 
	★排放标准
	≥国六B

	4. 
	★排量（ml）
	1800ml≤排量≤2500ml

	5. 
	★最大功率
	≥160kW

	6. 
	★最大扭矩
	≥350 N·m

	7. 
	★燃油类型
	汽油

	8. 
	★变速箱
	自动或手自一体

	9. 
	★轴距
	3050mm≤轴距≤3200mm

	10. 
	★外形尺寸
	5100mm≤长≤5300mm

	11. 
	
	1800mm≤宽≤1900mm

	12. 
	
	1900mm≤高≤2100mm

	13. 
	★驱动形式
	四驱

	14. 
	＃行李厢最小容积
	≥1900L

	15. 
	★车身颜色
	5辆警车色（警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范）涂装规范）

	16. 
	＃最小离地间隙
	≥205mm

	17. 
	＃通过性
	接近角≥33°，离去角≥24°

	18. 
	＃后桥差速器锁
	有

	19. 
	＃胎压监测装置
	有

	20. 
	＃制动
	前后盘刹

	21. 
	＃轮胎数量
	≥5条（含全尺寸备胎）

	22. 
	＃ABS
	电子

	23. 
	＃制动力分配（EBD/TCS等）、刹车辅助（EBA/BAS/BA等）
	有

	24. 
	＃牵引力控制（ASR/TCS等）
	有

	25. 
	＃车身稳定控制（ESP/ESC等）
	有

	26. 
	＃坡道起步辅助功能（HHC等）
	有

	27. 
	＃主/副驾驶座安全气囊：
	主驾驶、副驾驶

	28. 
	＃定速巡航系统
	有

	29. 
	＃空调系统
	冷暖空调

	30. 
	＃360全景影像
	360全景影像

	31. 
	＃灯光
	远近光LED或氙气大灯

	32. 
	＃油箱容积
	≥70

	33. 
	＃无钥匙启动
	有

	34. 
	＃档位数
	≥8挡


说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
三、商务要求
（一）报价要求
1. 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税、验车上牌费等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
2. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（三）交货要求
1. 交货期：签订合同之日起45日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点 （特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
（四）付款方式
合同签订后20个工作日内，支付首款50%；车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额剩余款项的50%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
（六）环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
（七）其他要求
（1）提供所投全部车辆的车辆安全配置和辅助功能材料，包括但不限于：安全配置、驾驶辅助功能方面的相关说明；
（2）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。
（3）投标人应提供投标产品整体性能证明材料，包括但不限于：提供所投车辆①驾驶性能、②舒适性、③安全性能、④造型品质等方面的相关说明。
（4）提供所投车辆关键部件质量证明材料，包括但不限于：提供所投车辆的①车身结构、②动力系统、③变速箱、④底盘制动方面的相关说明。








市局直属单位2026年度公务用车购置项目
（集采目录内部分）-05包 采购需求

1、 采购标的
1、采购需求一览表 
	序号
	货物名称
（即标的名称）
	数量
	采购包预算金额
（万元）
	备注

	1
	小型客车-2
	1辆
	核心产品（单车预算23.990443万元，总预算23.990443万元，含购置税。）
	核心产品（小型客车-2，单车辆预算23.990443元，含车辆购置税。）

	2
	中型客车-1
	4辆
	（单车预算24.545575万元，总预算98.1823万元，含购置税。）
	

	3
	中型客车-2
	2辆
	（单车预算27.030611万元，总预算54.061222万元，含购置税。）
	


2、项目背景/项目概述
为提升快速反应和处置能力，及时有效打击各种违法犯罪活动，北京市公安局根据执法执勤工作需要及财政局批复资金情况，对车龄较长、车况较差的公务用车进行报废更新，拟购置更新一批执法执勤用车，确保北京市社会面安全稳定，人民安居乐业。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1. 1 交货期：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
1.2 交货地点：采购人指定地点 （北京市范围内，特殊情况以合同为准）。
1.3 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
1.4 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订后20个工作日内，支付首款50%；车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额剩余款项的50%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
3. 售后服务（质保期）
 3.1所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
3.2提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 报价要求
4.1 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
4.2 验收及相关费用由投标人负责。
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、驾驶辅助功能、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
1.2 投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
具体技术参数要求表
2.1小型客车-2参数
	序号
	项目
	需求
	备注

	1. 
	★车型要求
	投标车型必须为列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中的多用途乘用车产品
	无

	2. 
	★落户上牌
	承诺北京上牌（须提供承诺加盖投标人公章）
	无

	3. 
	★发动机排量
	1800ml≤排量≤2500ml
	无

	4. 
	★轴距
	2850mm≤轴距≤3300mm
	无

	5. 
	★外形尺寸
	5000mm≤长≤5500mm
1800mm≤宽≤2100mm
2200mm≤高≤2850mm
	无

	6. 
	★额定载客
	6人≤额定载客≤9人
	无

	7. 
	＃发动机进气形式
	涡轮增压
	无

	8. 
	＃最大功率
	≥135kw
	无

	9. 
	＃扭矩
	≥320N·m
	无

	10. 
	＃燃油类型
	汽油
	无

	11. 
	＃变速箱
	自动
	无

	12. 
	＃排放标准
	国六B
	无

	13. 
	＃车身颜色
	警车色（警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范）涂装规范）
	无

	14. 
	＃轮胎数量
	≥5条（含备胎）
	无

	15. 
	＃制动系统
	前后盘式刹车
	无

	16. 
	＃轮胎规格
	≥215/65R16C
	无

	17. 
	＃油箱
	≥80L
	无

	18. 
	＃挡位数
	≥8前进挡
	无

	19. 
	＃最高车速
	≥160km/h
	无

	20. 
	＃总质量
	2600kg≤总质量≤3380kg
	无

	21. 
	＃车身结构
	承载式车身
	无

	22. 
	＃主驾驶气囊
	有
	无

	23. 
	＃空调系统
	冷暖空调
	无

	24. 
	＃警灯警报器
	长度≥1.2m
	无

	25. 
	＃尾门开启方式
	尾门双开
	无

	26. 
	＃中侧拉门
	车身右侧中门为侧拉门
	无

	27. 
	＃整车喷涂
	阴极电泳、烤漆
	无

	28. 
	＃上车桥板材质
	铝合金
	无

	29. 
	＃上车桥板承重
	≥300kg
	无

	30. 
	＃上车桥板尺寸
	1100mm≤宽度≤1300mm
1400mm≤高度≤1700mm
260mm≤厚度≤320mm
	无

	31. 
	＃上车桥板展开长度
	2500mm≤长≤3000mm
	无


2.2、中型客车-1参数
	序号
	项目
	需求
	备注

	1. 
	★车型要求
	投标车型必须为列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中的客车产品
	无

	2. 
	★落户上牌
	承诺北京上牌（须提供承诺加盖投标人公章）
	无

	3. 
	★燃油类型
	汽油
	无

	4. 
	★外形尺寸
	5500mm≤长≤5995mm
1900mm≤宽≤2300mm
2360mm≤高≤2900mm
	无

	5. 
	★警灯警报器数量
	≥4套
	无

	6. 
	＃变速箱
	手动挡
	无

	7. 
	＃轴距
	3300mm≤轴距≤3750mm
	无

	8. 
	＃车身颜色
	警车色
	无

	9. 
	＃轮胎数量
	≥6条
	无

	10. 
	＃制动系统
	前盘后鼓式刹车
	无

	11. 
	＃辅助制动
	排气制动
	无

	12. 
	＃轮胎规格
	≥215/65R16C
	无

	13. 
	＃油箱容积
	≥65L
	无

	14. 
	＃挡位数
	≥6个
	无

	15. 
	＃总质量
	4300kg≤总质量≤6000kg
	无

	16. 
	＃整备质量
	≥2700kg
	无

	17. 
	＃车身形式
	非承载式车身
	无

	18. 
	＃载客人数
	19人
	无

	19. 
	＃钢板弹簧牌片数
	3/3
	无

	20. 
	＃驱动形式
	前置后驱
	无

	21. 
	＃空调系统
	非独立内置式制冷量≥12000W
	无

	22. 
	＃暖风系统
	循环水泵+三只壁挂式散热器
	无

	23. 
	＃发动机仓自动灭火装置
	有
	无

	24. 
	＃警灯警报器
	长度≥1.2m
	无

	25. 
	＃排量
	1996ml≤排量≤2200ml
	无

	26. 
	＃发动机进气形式
	涡轮增压
	无

	27. 
	＃最大功率
	≥140kW
	无

	28. 
	＃最大扭矩
	≥260 N·m
	无

	29. 
	＃倒车视频影像
	有
	无

	30. 
	＃乘客门电动外摆门
	有
	无


2.3中型客车-2参数
	序号
	项目
	需求
	备注

	1. 
	★车型要求
	投标车型必须为列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中的客车产品
	无

	2. 
	★落户上牌
	承诺北京上牌（须提供承诺加盖投标人公章）
	无

	3. 
	★排量
	1880ml≤排量≤2000ml
	无

	4. 
	★外形尺寸
	5300mm≤长≤5700mm
1880mm≤宽≤2100mm
2150mm≤高≤2395mm
	无

	5. 
	★额定载客
	12人≤额定载客≤17人
	无

	6. 
	★警灯警报器数量
	≥2套
	无

	7. 
	＃发动机进气形式
	涡轮增压
	无

	8. 
	＃最大功率
	≥150kW
	无

	9. 
	＃最大扭矩
	≥280N·m
	无

	10. 
	＃燃油类型
	汽油
	无

	11. 
	＃变速箱
	自动
	无

	12. 
	＃轴距
	3150mm≤轴距≤3300mm
	无

	13. 
	＃排放标准
	≥国六b
	无

	14. 
	＃车身颜色
	警车色（警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范）涂装规范）
	无

	15. 
	＃轮胎数量
	≥5条（含备胎）
	无

	16. 
	＃制动系统
	前后盘式刹车
	无

	17. 
	＃油箱
	≥80L
	无

	18. 
	＃挡位数
	≥8挡
	无

	19. 
	＃最高车速
	≥160km/h
	无

	20. 
	＃总质量
	3300kg≤总质量≤3500kg
	无

	21. 
	＃车身结构
	承载式车身
	无

	22. 
	＃主驾驶气囊
	有
	无

	23. 
	＃空调系统
	冷暖空调
	无

	24. 
	＃灯光
	LED大灯
	无

	25. 
	＃接近角
	≥19°
	无

	26. 
	＃离去角
	≥21°
	无

	27. 
	＃警灯警报器
	长度≥1.2m
	无

	28. 
	＃尾门开启方式
	尾门双开
	无

	29. 
	＃中侧拉门
	车身右侧中门为侧拉门
	无

	30. 
	＃整车喷涂
	阴极电泳、烤漆
	无


说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
3. 验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
4.环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
5.其他要求
（1）投标人在投标时应根据采购需求的要求提供应急保证措施；
（2）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。
（3）投标人应提供投标产品整体性能证明材料，包括但不限于：提供所投车辆①驾驶性能、②舒适性、③安全性能、④造型品质等方面的相关说明。
（4）提供所投车辆关键部件质量证明材料，包括但不限于：提供所投车辆的①车身结构、②动力系统、③变速箱、④底盘制动方面的相关说明。





市局直属单位2026年度公务用车购置项目
（集采目录内部分）-06包 采购需求
一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	小型客车
	14辆
	工业
	单车预算27.212389万元，总预算380.973446万元，含购置税。


二、技术要求
（一）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（二）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（三）具体技术参数要求表
	序号
	项目
	需求
	备注

	1
	★车身
	5门7座MPV
	

	2
	★排放标准
	国六B
	

	3
	★排量
	1985ml≤排量≤2995ml
	

	4
	★发动机进气形式
	涡轮增压
	

	5
	★最大功率
	≥174kW
	

	6
	★最大扭矩
	≥350 N·m
	

	7
	★燃油类型
	汽油
	

	8
	★变速箱
	自动
	

	9
	★轴距
	≥3050mm
	

	10
	★外形尺寸
	5200mm≤长≤5250mm
	

	
	
	1870mm≤宽≤2050mm
	

	
	
	1800mm≤高≤1950mm
	

	11
	★车身颜色
	4辆警车（警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范）涂装规范）和10辆深色（含棕色、蓝色等）
	

	12
	＃行李厢最大容积
	≥1600L
	

	13
	＃油箱容积
	≥70L
	

	14
	＃电动侧滑门
	有
	

	15
	＃制动
	前后盘刹
	

	16
	＃主/副驾驶座安全气囊
	主驾驶、副驾驶
	

	17
	＃头部气囊(气帘)
	前排、后排 
	

	18
	＃侧气囊
	前排
	

	19
	＃泊车辅助
	有
	

	20
	＃灯光
	远近光LED大灯
	

	21
	＃无钥匙启动
	有
	

	22
	＃档位数
	≥9挡
	

	23
	＃无钥匙进入
	有
	

	24
	＃全液晶仪表盘
	是
	

	25
	＃液晶仪表尺寸
	≥12.3英寸
	

	26
	＃辅助驾驶等级
	≥L2
	

	27
	＃车道保持辅助系统
	有
	

	28
	＃并线辅助
	有
	

	29
	＃主动刹车/主动安全系统
	有
	

	30
	＃前方碰撞预警
	有
	

	31
	＃360°全景影像
	有

	


说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
三、商务要求
（一）报价要求
1. 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
2. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（三）交货要求
1. 交货期：签订合同之日起45日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点 （特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
（四）付款方式
车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
（六）环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
（七）其他要求
（1）提供所投全部车辆的车辆安全配置和辅助功能材料，包括但不限于：安全配置、驾驶辅助功能方面的相关说明；
（2）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。
（3）投标人应提供投标产品整体性能证明材料，包括但不限于：提供所投车辆①驾驶性能、②舒适性、③安全性能、④造型品质等方面的相关说明。
（4）提供所投车辆关键部件质量证明材料，包括但不限于：提供所投车辆的①车身结构、②动力系统、③变速箱、④底盘制动方面的相关说明。














市局直属单位2026年度公务用车购置项目
（集采目录内部分）-07包 采购需求
一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	越野车（SUV）
	18辆
	工业
	单车预算25.481681万元，总预算458.670258万元，含购置税。


二、技术要求
（一）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（二）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（三）具体技术参数要求表
	序号
	项目
	需求

	1. 
	★车身形式
	非承载车身

	2. 
	★排放标准
	国六B

	3. 
	★排量（ml）
	1960ml≤排量≤2100ml

	4. 
	★燃油类型
	汽油、汽油+轻混系统

	5. 
	★驱动形式
	四驱

	6. 
	★轴距
	≥2800mm

	7. 
	★车身颜色
	6辆警车14辆黑色（警车色须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA524--2004（2004式警车汽车类外观制式涂装规范）涂装规范）

	8. 
	★通过性
	接近角≥30°，离去角≥23°

	9. 
	★最小离地间隙
	≥210mm

	10. 
	★车身
	5门5座越野车（SUV）

	11. 
	★变速箱
	自动

	12. 
	＃外形尺寸
	4970mm≤长≤5040mm

	13. 
	
	1900mm≤宽≤2000mm

	14. 
	
	1900mm≤高≤1985mm

	15. 
	＃最大功率
	≥190kW

	16. 
	＃最大扭矩
	≥400 N·m

	17. 
	＃涉水深度
	最大涉水深度≥750mm

	18. 
	＃油箱容积
	≥85L

	19. 
	＃最高车速
	≥180km/h

	20. 
	＃前悬架类型
	独立悬架

	21. 
	＃后悬架类型
	独立悬架

	22. 
	＃后桥差速器锁
	有

	23. 
	＃胎压监测功能
	有

	24. 
	＃自动驻车
	有

	25. 
	＃上坡辅助
	有

	26. 
	＃陡坡缓降
	有

	27. 
	＃制动器类型
	前后通风盘式

	28. 
	＃备胎规格
	全尺寸备胎

	29. 
	＃头部气囊(气帘)
	前排、后排

	30. 
	＃侧气囊
	前排

	31. 
	＃后座出风口
	有

	32. 
	＃倒车影像
	有

	33. 
	＃灯光
	远近光LED或氙气大灯

	34. 
	＃蠕行模式
	有

	35. 
	＃电动座椅调节
	有

	36. 
	＃防侧翻系统
	有

	37. 
	＃ATS全地形控制系统
	有


说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
三、商务要求
（一）报价要求
1. 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
2. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（三）交货要求
1. 交货期：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点 （特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
（四）付款方式
合同签订后20个工作日内，支付首款50%；车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额剩余款项的50%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
（六）环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
（七）其他要求
（1）提供所投全部车辆的车辆安全配置和辅助功能材料，包括但不限于：安全配置、驾驶辅助功能方面的相关说明；
（2）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。
（3）投标人应提供投标产品整体性能证明材料，包括但不限于：提供所投车辆①驾驶性能、②舒适性、③安全性能、④造型品质等方面的相关说明。
（4）提供所投车辆关键部件质量证明材料，包括但不限于：提供所投车辆的①车身结构、②动力系统、③变速箱、④底盘制动方面的相关说明。














市局直属单位2026年度公务用车购置项目
（集采目录内部分）-08包 采购需求

4. 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	货物名称
	数量
	中小企业划分标准所属行业
	备注
	是否接受进口产品投标

	1
	增程式新能源小型客车
	5辆
	工业
	单车预算26.401935万元，总预算132.009675万元，含购置税。
	否


备注：含购置税、保险、车辆外观制式涂装（警用车辆）等交付采购人使用的一切费用；投标人需提供符合技术要求的车辆且单车报价不得超过单车预算，否则视为无效投标。所有车辆包含不限于上牌、验车、购置税、保险、车辆外观制式涂装（警用车辆）等。须具备警用车辆的喷涂改装能力及资质，该项目为一站式交钥匙工程。
2. 项目背景/项目概述
为提升快速反应和处置能力，及时有效打击各种违法犯罪活动，北京市公安局根据执法执勤工作需要及财政局批复资金情况，对车龄较长、车况较差的公务用车进行报废更新，拟购置更新一批执法执勤用车，确保北京市社会面安全稳定，人民安居乐业。
5. 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1. 1 交货期：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
1.2 交货地点：采购人指定地点 （特殊情况以合同为准）。
1.3 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
1.4 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
2. 付款条件（进度和方式）
车辆上完牌照经查验无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准），采购人付款前中标人需提供相应金额的正式发票、购置税票（或缴税证明）。
3. 售后服务（质保期）
所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 报价要求
4.1 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
4.2 验收及相关费用由投标人负责。
6. 技术要求
1. 基本要求
1.1 投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、驾驶辅助功能、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
1.2 投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
具体技术参数要求表
特别说明：
（1）标记了“★”的技术参数属于实质性参数，如未响应或响应为负偏离的，按无效投标处理。“★”技术参数响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或在国家工信部备案可查询的与所投车辆型号一致的《合格证》电子件，或车辆官网截图，全部证明资料均须加盖供应商公章。
（2）一般技术指标（即未做“★”标记的指标），是指满足本次采购基本功能的技术指标，如供应商所投产品的一般技术指标出现一项或多项负偏离的，将影响其评审分值,但不作为无效投标处理。一般技术指标响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或在国家工信部备案可查询的与所投车辆型号一致的《合格证》电子件，或车辆官网截图，全部证明资料均须加盖供应商公章。
(一）、增程式新能源小型客车
	序号
	项目
	需求

	1
	★车身结构
	5门7座，增程式新能源小型客车

	2
	★ CLTC纯电续航里程(km)
	≥300KM

	3
	★排量(mL)
	≥1495

	4
	＃整车质保
	 ≥ 五年或12万公里

	5
	＃电池类型
	三元锂

	6
	＃最大功率(kW)
	≥220

	7
	＃最大扭矩(N·m)
	≥300

	8
	＃车身长宽高
	5300≤长≤5400(mm)

	
	
	1950≤宽≤2000(mm)

	
	
	1800≤高≤1900(mm)

	9
	★轴距(mm)
	≥3150

	10
	＃车门开启方式
	平开门+侧滑门

	11
	＃驱动方式
	前置后驱

	12
	＃前悬架类型
	双叉臂式独立悬架

	13
	＃后悬架类型
	多连杆式独立悬架

	14
	＃电磁感应悬架
	有

	15
	＃主/副驾驶座安全气囊
	有

	16
	＃前/后排侧气囊
	有

	17
	＃前/后排头部气囊(气帘)
	有

	18
	＃制动力分配(EBD/CBC等)
	有

	19
	＃刹车辅助(EBA/BAS/BA等)
	有

	20
	＃牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)
	有

	21
	＃车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等)
	有

	22
	＃车道保持辅助系统
	有

	23
	＃主动刹车/主动安全系统
	有

	24
	＃并线辅助
	有

	25
	＃车道偏离预警系统
	有

	26
	＃电动后备厢
	有

	27
	＃座椅材质
	 皮质

	28
	＃前排座椅功能
	加热/通风/按摩/

	29
	＃第二排座椅功能
	 加热/通风/按摩/

	30
	＃第三排座椅前后调节
	有


说明：标注★的项目为必须实质满足项，不满足视为未实质响应，视为投标无效
3. 验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
验收标准：所供车辆符合招标文件要求，且在本地登记注册上牌后，一次性到货交付验收。
4.环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。
5.其他要求
（1）提供所投全部车辆的车辆安全配置和辅助功能材料，包括但不限于：安全配置、驾驶辅助功能方面的相关说明；
（2）投标人应提供售后服务方案，包含但不限于：供货商售后服务能力、保修及售后服务方案、售后服务方案、应急保障方案等内容。
（3）投标人应提供投标产品整体性能证明材料，包括但不限于：提供所投车辆①驾驶性能、②舒适性、③安全性能、④造型品质等方面的相关说明。
（4）提供所投车辆关键部件质量证明材料，包括但不限于：提供所投车辆的①车身结构、②动力系统、③变速箱、④底盘制动方面的相关说明。
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