 采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位

	1
	越野车
	6
	辆


备注：所有价格包含不限于上牌、验车、购置税、车辆运输等费用。
2. 项目背景/项目概述
根据工作需要，北京市监狱管理局清河分局2026年采购各类执法执勤、应急保障、特种专业技术用车，购置的车辆应符合北京市排放标准，车型必须列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1. 1 交货期：自合同签订之日起两个月内完成交付和上户手续。
1.2 交货地点：采购人指定地点 （特殊情况以合同为准）。
1.3 提供制造商完整的随车资料、随车工具，包括完整的使用和维修手册等。
1.4 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书。
2. 付款条件（进度和方式）
    以签订合同为准。
3. 售后服务（质保期）
所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程120,000公里，以先到者为准；三电系统（电池、电机、电控）保修8年或15万公里。所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 报价要求
4.1 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含装具费用、机动车保险费用。投标人所报价格为最终优惠价格。
4.2 验收及相关费用由投标人负责。
三、技术要求
1、基本要求
1.1 投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、驾驶辅助功能、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
1.2 投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
具体技术参数要求表
特别说明：
   （1）标记了“★”的技术参数属于实质性参数，如未响应或响应为负偏离的，按无效投标处理。“★”技术参数响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或在国家工信部备案可查询的与所投车辆型号一致的《合格证》电子件，或车辆官网截图，全部证明资料均须加盖供应商公章。
   （2）标记了“▲”的技术参数代表关键指标项，如供应商所投产品的关键技术指标出现一项或多项负偏离的，将影响其评审分值，但不作为无效投标处理。“▲”技术参数响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或在国家工信部备案可查询的与所投车辆型号一致的《合格证》电子件，或车辆官网截图，全部证明资料均须加盖供应商公章。
   （3）标记了“#”的技术参数代表一般性技术指标，是指满足本次采购基本功能的技术指标，如供应商所投产品的一般技术指标出现一项或多项负偏离的，将影响其评审分值，但不作为无效投标处理。一般技术指标响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或在国家工信部备案可查询的与所投车辆型号一致的《合格证》电子件，或车辆官网截图，或相关车辆公众网站截图，全部证明资料均须加盖供应商公章。
车辆技术参数指标
	具体技术需求

	▲1.能源类型：增程式

	★2.轴距（mm）：2700≤轴距≤2800

	#3.CLTC综合续航里程：≥1200km

	#4.系统综合扭矩（N·m）：≥600

	▲5.系统综合功率（kW）：≥390

	#6.整备质量(kg)：≥2500

	#7.额定载客人：5

	★8.外形尺寸长（mm）：4750≤长≤5000

	★9.外形尺寸宽（mm）：1900≤宽≤2010

	★10.外形尺寸高（mm）：1840≤高≤1990

	#11.驱动方式：双电机四驱

	▲12.电池类型：磷酸铁锂电池

	▲13.电池能量：≥40kWh

	▲14.CLTC纯电续航里程：≥180km       

	▲15.油箱容积（L）：≥80         

	▲16.车身形式：非承载式

	▲17.最小离地间隙：≥215mm

	#18.后悬挂类型：多连杆式独立悬架

	#19.主副驾安全气囊：有

	▲20.接近角：≥36°

	▲21.离去角：≥34°

	▲22.车身稳定控制系统：有

	#23.倒车影像：有

	#24.后驻车雷达：有

	#25.发动机电子防盗系统：有

	#26.液晶仪表屏：有

	#27.高清触控屏+多媒体娱乐系统:有

	#28.蓝牙功能：有

	#29.定速巡航：有

	#30.后座出风口：有

	#31.上坡辅助：有

	#32.陡坡缓降：有

	#33.备胎：有

	#34.后桥差速锁：有

	★35.涂装：警车（警车色须符合《中华人民共和国公

	共安全行业标准》GA524--2004（2004 式警车汽车类

	外观制式涂装规范；特警色须符合 GA 923-2011《公

	安特警专用车辆外观制式涂装规范》标准涂装规范）

	#36.随车工具：安全警示牌，反光背心


3. 验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。投标产品应为符合国家产品质量标准及厂家该型号汽车质量标准的新下线的未曾经过维修的崭新车辆，符合国家安全及环保要求，可以在北京地区上牌的合法车辆。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
4. 其他要求
4.1投标人的报价应包括：车辆及附件货款、装具费用、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、车辆购置税等。不包含机动车保险费用。
4.2验收及相关费用由投标人负责。
 4.3 ★投标人须承诺所投车型为列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中的产品，能够在北京市登记注册上牌行驶；如目前未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，投标人须承诺保证在改装后交付使用前完成车辆公告，能够在北京市登记注册上牌行驶，提供承诺函加盖投标人电子签章。
4.4 不接受进口产品
5.环保专项承诺
[bookmark: _GoBack]（一）★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。



