[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
一、采购标的（不接受进口产品）
	序号
	产品名称
	规格
	备注
	单位
	数量

	1
	办公桌（核心产品）
	1400*700*760
	1、基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造 板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2025《建筑材料可燃性试验方法》，其中板内密度偏差检测在±1.0% 之内，密度0.76g/cm³，含水率4.1%，静曲强度37.5MPa，弹性模量3450MPa， 内胶合强度1MPa，表面胶合强度1.80MPa，吸水厚度膨胀率5.0%。总挥发性有机物(TVOC)未检出。苯、甲苯、二甲苯未检出。甲醛释放量甲醛释放量未检出 2、面材：采用0.6mm厚天然胡桃木皮饰面，符合GB/T29894-2013木材鉴别方法通则 GB/T3324-2024材料要求（木材含水率）
测试方法GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能实验方法 GB/T13010-2020刨切单板 标准，木材含水率8%，甲醛释放量未检出，木皮纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理。 3、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木木皮封边，厚度0.6mm。4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆涂饰,保证漆面的光泽度、耐磨性、硬度（擦伤）达到行业标准，各项指标符合国际环保要求。5底3面工艺，依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T21866-2025《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》，其中VOC含量(涂料)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，苯系物总和含量未检出，游离甲醛未检出。5、五金件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件。6、工艺：人造板部件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或密封处理，板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。
	件
	150

	2
	文件柜
	900*420*2000
	1、基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造 板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2025《建筑材料可燃性试验方法》，其中板内密度偏差检测在±1.0% 之内，密度0.76g/cm³，含水率4.1%，静曲强度24.4MPa，弹性模量3000MPa， 内胶合强度0.70MPa，表面胶合强度1.26MPa，吸水厚度膨胀率5.0%。。总挥发性有机物(TVOC)未检出。苯、甲苯、二甲苯未检出。甲醛释放量甲醛释放量未检出。面材：采用0.6mm厚天然胡桃木皮饰面，符合GB/T29894-2013木材鉴别方法通则 GB/T1931-2009木材含水率测试方法GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能实验方法 GB/T13010-2020刨切单板 标准，木材含水率8%，甲醛释放量未检出，木皮纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理。3、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，厚度0.6mm。4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆涂饰,保证漆面的光泽度、耐磨性、硬度（擦伤）达到行业标准，各项指标符合国际环保要求。5底3面工艺，依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》，其中VOC含量(涂料)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，苯系物总和含量未检出，游离甲醛未检出。5、五金件：阻尼铰链以及连接件，配尼龙脚垫。6、工艺：人造板部件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或密封处理，板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。
	件
	150

	3
	办公椅
	标准
	饰面：高弹性透气聚酯网状面料，透气性能和散热性能佳。海棉：内衬高回弹PU泡棉，泡棉密度座面≥31kg/m3，背≥30kg/ m3，回弹性40%，理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。机构：实现椅背与座位同步倾仰，满足不同倾仰状态的使用。气 压 棒：确保气压室密闭强度，提高安全性。五星脚：工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成脚轮。可午休。
	件
	150

	4
	会议条桌
	1200*500*760
	1.基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC含量≤100μg/m³，苯≤10μg/m³，甲苯、二甲苯含量≤20μg/m³，木材含水率3%-13%，2h吸水膨胀率≤8.0%；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB/T 4897-2015《刨花板》，GB/T 35601-2024《绿色产品评价造板和木质地板》；2.面材：饰面采用ENF级三聚氰胺板饰面，环保等级ENF级，甲醛释放量未检出，产品总挥发性有机化合物(TVOC)释放率(72h)未检出，木材含水率3%-13%，2h吸水膨胀率≤3.3%，耐磨，耐划痕，耐冷热循环，耐污染腐蚀；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；3.封边：采用PVC封边，封边厚度≥1.8mm，耐龟裂性≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出；符合QB/T4463-2025家具用封边条技术要求；4.桌架：采用铝型材脚架，无裂痕、无伤痕；采用去油、去锈及喷塑处理工艺，外观光彩一致，塑面平均光滑、无划伤；5.五金：采用优质连接件，金属涂层耐腐蚀中性盐雾试验、乙酸盐雾试验均达到10级，符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法。6.配置：板式前挡板，钢制书网。
	件
	24

	5
	会议桌
	10000*2400*760
	1、基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造 板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2025《建筑材料可燃性试验方法》，其中板内密度偏差检测在±1.0% 之内，密度0.76g/cm³，含水率4.1%，静曲强度24.4MPa，弹性模量3000MPa， 内胶合强度0.70MPa，表面胶合强度1.26MPa，吸水厚度膨胀率5.0%。。总挥发性有机物(TVOC)未检出。苯、甲苯、二甲苯未检出。甲醛释放量甲醛释放量未检出。面材：采用0.6mm厚天然胡桃木皮饰面，符合GB/T29894-2013木材鉴别方法通则 GB/T1931-2009木材含水率测试方法GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能实验方法 GB/T13010-2020刨切单板 标准，木材含水率8%，甲醛释放量未检出，木皮纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理。3、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，厚度0.6mm。4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆涂饰,保证漆面的光泽度、耐磨性、硬度（擦伤）达到行业标准，各项指标符合国际环保要求。5底3面工艺，依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》，其中VOC含量(涂料)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，苯系物总和含量未检出，游离甲醛未检出。5、五金配件：连接件，配尼龙脚垫。。6、工艺：人造板部件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或密封处理，板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。
	件
	1

	6
	会议椅
	标准
	1.面料: 一级牛皮覆面，厚度≥0.8mm，摩擦色牢度4-5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥110N，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，符合GB20400-2006《皮革和皮毛有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》；2.海绵:采用聚氨酯冷发泡高回弹海绵，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤4.7%，拉伸强度≥105kPa，撕裂强度≥2.5N/cm，软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥40kg/m²，TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.005mg/m²h，表面有保护面,可防氧化,防碎；符合GB17927.2-2011软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰、GB/T 10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016办公家具办公椅；3.椅架扶手：采用实木扶手，水性环保油漆工艺，挥发性有机化合物(VOC)未检出，甲醛含量未检出，面漆耐干热性无变化1级，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，丰满度好、附着力强、硬度高、耐磨、涂层亮度均匀不褪色；经无尘五底三面八道循环工艺处理，符合HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料；GB/T23999-2009室内装饰装修水性木器涂料；GB18581-2020器涂料中害物质限量；
	件
	54

	7
	茶水柜
	1200*400*900
	1、基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造 板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2025《建筑材料可燃性试验方法》，其中板内密度偏差检测在±1.0% 之内，密度0.76g/cm³，含水率4.1%，静曲强度24.4MPa，弹性模量3000MPa， 内胶合强度0.70MPa，表面胶合强度1.26MPa，吸水厚度膨胀率5.0%。。总挥发性有机物(TVOC)未检出。苯、甲苯、二甲苯未检出。甲醛释放量甲醛释放量未检出。2、面材：采用0.6mm厚天然胡桃木皮饰面，符合GB/T29894-2013木材鉴别方法通则 GB/T1931-2009木材含水率测试方法GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能实验方法 GB/T13010-2020刨切单板 标准，木材含水率8%，甲醛释放量未检出，木皮纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理。3、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，厚度0.6mm。4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆涂饰,保证漆面的光泽度、耐磨性、硬度（擦伤）达到行业标准，各项指标符合国际环保要求。5底3面工艺，依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T21866-2025《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》，其中VOC含量(涂料)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，苯系物总和含量未检出，游离甲醛未检出。5、五金件：阻尼铰链以及连接件，配尼龙脚垫。6、工艺：人造板部件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或密封处理，板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。
	件
	2

	8
	排椅
	中-中560
	1.座椅基本中心距为560mm。2.下藏式写字板：写字板连接铝头、托板采用铝合金材料经模具一体压铸成型，表面环氧聚酯粉末静电喷涂；写字板面板采用ABS复合材料经模具一体注塑成型，写字板固定方式为机械原理高强度螺栓，使写字板连接部位越用越结实，不会出现松弛现象，写字板打开回收时需带消音功能，不可有反弹力与噪音出现。3.面料采用高档麻绒、平绒，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无皱褶、断裂、起球、褪色现象，4.扶手采用橡木实木，曲线造型，不变形、不开裂，表面环保水性油漆涂饰。7.座、背板采用实木多层板经模具压弯成型。下脚采用铝合金材料，铝合金扶手宽≥50mm。扶手抛光面采取带弧面设计，以保证产品的满饱美观性。8.海棉：采用高密度回弹定形发泡海棉。椅背海棉密度不小于45kg/m3，座海棉密度不小于50kg/m3。
	件
	782

	9
	主席台桌
	1400*500*760
	1、基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造 板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2025《建筑材料可燃性试验方法》，其中板内密度偏差检测在±1.0% 之内，密度0.76g/cm³，含水率4.1%，静曲强度24.4MPa，弹性模量3000MPa， 内胶合强度0.70MPa，表面胶合强度1.26MPa，吸水厚度膨胀率5.0%。。总挥发性有机物(TVOC)未检出。苯、甲苯、二甲苯未检出。甲醛释放量甲醛释放量未检出。 2、面材：采用0.6mm厚天然胡桃木皮饰面，符合GB/T29894-2013木材鉴别方法通则 GB/T1931-2009木材含水率测试方法GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能实验方法 GB/T13010-2020刨切单板 标准，木材含水率8%，甲醛释放量未检出，木皮纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理。 3、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，厚度0.6mm。4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆涂饰,保证漆面的光泽度、耐磨性、硬度（擦伤）达到行业标准，各项指标符合国际环保要求。5底3面工艺，依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》，其中VOC含量(涂料)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，苯系物总和含量未检出，游离甲醛未检出。5、五金件：连接件，配尼龙脚垫。6、工艺：人造板部件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或密封处理，板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。
	件
	14

	10
	主席台椅
	标准
	1.面料: 一级牛皮覆面，厚度≥0.8mm，摩擦色牢度4-5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥110N，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，符合GB20400-2006《皮革和皮毛有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》；2.海绵:采用聚氨酯冷发泡高回弹海绵，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤4.7%，拉伸强度≥105kPa，撕裂强度≥2.5N/cm，软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥40kg/m²，TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.005mg/m²h，表面有保护面,可防氧化,防碎；符合GB17927.2-2011软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰、GB/T 10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016办公家具办公椅；3.椅架扶手：采用实木扶手，水性环保油漆工艺，挥发性有机化合物(VOC)未检出，甲醛含量未检出，面漆耐干热性无变化1级，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，丰满度好、附着力强、硬度高、耐磨、涂层亮度均匀不褪色；经无尘五底三面八道循环工艺处理，符合HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料；GB/T23999-2009室内装饰装修水性木器涂料；GB18581-2020器涂料中害物质限量；
	件
	28

	11
	演讲台
	标准
	1、基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造 板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2025《建筑材料可燃性试验方法》，其中板内密度偏差检测在±1.0% 之内，密度0.76g/cm³，含水率4.1%，静曲强度24.4MPa，弹性模量3000MPa， 内胶合强度0.70MPa，表面胶合强度1.26MPa，吸水厚度膨胀率5.0%。。总挥发性有机物(TVOC)未检出。苯、甲苯、二甲苯未检出。甲醛释放量甲醛释放量未检出。 2、面材：采用0.6mm厚天然胡桃木皮饰面，符合GB/T29894-2013木材鉴别方法通则 GB/T1931-2009木材含水率测试方法GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能实验方法 GB/T13010-2020刨切单板 标准，木材含水率8%，甲醛释放量未检出，木皮纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理。 3、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，厚度0.6mm。4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆涂饰,保证漆面的光泽度、耐磨性、硬度（擦伤）达到行业标准，各项指标符合国际环保要求。5底3面工艺，依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》，其中VOC含量(涂料)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，苯系物总和含量未检出，游离甲醛未检出。5、五金件：连接件，配尼龙脚垫。6、工艺：人造板部件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或密封处理，板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。
	件
	1

	12
	培训椅
	常规
	主体支架：采用封闭性钢材，经二氧化碳保护焊接、打磨、抛丸、硅烷处理后静电喷塑，前脚≥40*25*1.2mm钢管，整体椅架前脚宽度＜后脚宽度80-100mm,以便收纳扶手：长度160-200mm,扶手面≥100mm，脚轮：无刹车、静音、万向脚轮，直径≥60mm，座靠：椅面;PP材料一体注塑成型，座板深450±20mm,靠背高度380±20mm,座面宽度450±10mm，靠背宽度450±10mm，整体厚度10±1mm，坐垫:采用高回弹海绵，表面耐污布料软包，内芯采用PP材料，弯曲度与椅面相同，产品美观、工艺细致，软垫厚度≥20mm，椅面与坐垫的连接采用KT自攻螺丝件，不少与8颗，以获得较高的贴合度与牢度，不得采用卡扣或胶黏的方式，椅面翻转功能：椅面底部配置手动开关，拉动时椅面整体前倾翻转45度±2度，与主体支架前脚平行，用于椅子收纳，椅面底部翻转机构需采用PP塑料件覆盖，确保使用安全及使用寿命
	件
	48

	13
	货架
	1000*600*2000
	基材：一级冷轧钢板，三折弯工艺处理，钢板厚度1.8mm。
结构：设4块搁板（设加强筋），侧面及背面设斜拉梁，防倾倒设计。
五金件：五金件表面处理：金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈，粉末静电喷塑处理。
	件
	30



二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
(1)交货时间：自采购人签字确认产品图纸后35天。
(2)交货地点：北京市采购人指定地点。
(3)中标人负责对家具进行安装调试。采购人在签订本合同后，尽量不对该设计图纸再进行更改，如确实需要更改，需由双方协商后进行变更。
(4)中标人安装调试完毕后，由采购人按照国家相关标准3日内验收完毕，采购人在验收期限内未提出书面异议或无故拖延推迟验收，视为验收合格。
2. 付款条件（进度和方式）：
(1)自合同签订之日起14日内，采购人应以银行转账方式向中标人支付合同总价30%的预付款，即人民币（大写）：         元整（RMB          元）。
(2)家具全部安装完毕且经采购人验收合格之日起7日内，中标人应向采购人提交质量保函。采购人在收到有效质量保函后14日内，支付合同总价70% 的剩余货款，即人民币（大写）：____________元整（RMB ____________元）。
（3）合同约定的付款金额及付款日期以本项目财政资金到位情况为准，若财政资金未按合同约定时间拨付，发包人不承担违约责任。
3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
3.1	、商品包装环保要求
3.1.1.	商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
3.1.2.	商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.1.3.	商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
3.1.4.	商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
3.1.5.	塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
3.1.6.	纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
3.1.7.	木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
3.2 商品的运输
中标人负责产品的全程运输，采用防潮、防压、防撞包装，确保产品完好无损送达指定地点，中标人向采购人供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与“合同货物”有关的费用均由中标人负担，运输过程中造成产品损坏、丢失的，由中标人负责修复或更换，相关费用自行承担，包装物由中标人清理收回。

4. 售后服务
本项目所有货物质量保证期要求不低于3年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人最终运行验收合格后开始计算。售后服务每年两次定期巡检，产品出现问题和损坏时中标人应在1小时内响应，对需上门服务的情况，接到采购人通知后应在4小时内派技术人员赶到现场解决问题，无法维修时应替换故障产品。

三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范           
GB 18580—2017	室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量
GB 18581—2020	室内装饰装修材料  溶剂型木器涂料中有害物质限量
GB 18583—2008	室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量
GB 18584—2024	室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量
GB/T 39600—2021	人造板及其制品甲醛释放量分级
GB/T 35607—2024	绿色产品评价 家具
GB/T 3324—2024	木家具通用技术条件
GB/T 3325—2024	金属家具通用技术条件
GB/T 3326-2016	家具 桌、椅、凳类主要尺寸
GB/T 3327-2016	家具 柜类主要尺寸
GB/T 3328—2016	家具 床类主要尺寸
GB/T 4897—2015	刨花板
GB/T 11718—2009	中密度纤维板
GB/T 9846—2021	普通胶合板
GB/T 15102—2017	浸渍胶膜纸饰面人造板
GB/T 7911—2024	热固性树脂浸渍纸高压装饰层级板
GB/T 16799—2018	家具用皮革
QB/T 2280-2016	办公椅
QB/T 2384-2021	木制写字桌
QB/T 2530-2023	木制柜
QB/T 1952.1-2023	软体家具  沙发
QB/T 1952.2-2023	软体家具  弹簧软床垫
GB/T 26706-2025	软体家具  棕纤维弹性床垫
QB/T 4462-2023	软体家具  手动折叠沙发
QB/T 4460-2023	折叠会议桌
QB/T 4455-2013	衣帽架
QB/T 4467-2013	茶几
GB/T 24821-2024	餐桌椅
GB/T 13668—2015	钢制文件柜、资料柜通用技术条件
GB/T 11253—2019	碳素结构钢 冷轧薄钢板和钢带
GB/T 37652-2019 家具售后服务要求
本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准，上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本，按其中最高的要求或最严格的标准执行。
2、验收标准
（1）环保强制：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB 18580-2025《人造板甲醛释放限量》、GB 18401《纺织品安全规范》；
（2）安全强制：GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》；
（3）产品通用：GB/T 3324 木家具、GB/T 3325 金属家具、QB/T 2280 办公椅；
（4）供方提供带 CMA 资质的成品型式检测报告。
3.其他要求：
投标人进行安装以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在投标报价内。

环保专项承诺:
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。 

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。
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