采购需求


1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	是否接受进口

	1
	台式计算机（含正版操作系统）
	175
	台
	是
	否

	2
	台式一体计算机（含正版操作系统）
	45
	台
	否
	否

	3
	版式软件
	220
	点
	否
	否

	4
	流式软件
	220
	点
	否
	否

	5
	安全软件
	220
	点
	否
	否

	6
	桌面管理软件
	220
	点
	否
	否


说明：1.不接受进口产品
[bookmark: _GoBack]2.台式计算机、台式一体计算机产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中标★强制采购品目，依据 GB 28380《微型计算机能效限定值及能效等级》。投标人所投台式计算机、台式一体计算机，必须提供国家确定的认证机构出具、在有效期内的节能产品认证证书，证书型号须与投标产品型号一致；未提供或证书无效的，按投标无效处理

2、 [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]1.1 交付期限：自合同签订之日起30日内完成交付、送货、安装、调试。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]1.2 交付地点：北京市域内采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]采购人于收到全部货物并经验收合格后15日内支付全部货款，付款前中标人需向采购人出具同等金额的正规发票。
3. 包装和运输
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK58]3.1 须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的有关规定。
3.2 供应商应保证产品为原厂包装。
3.3 产品须装置于适合运送及气候变化的坚固木箱或纸箱内，且妥善防潮、防震、防锈、不可野蛮装卸、倾斜或倒置。
3.4 运输费用由供应商承担。
4. 售后服务（质保期）
4.1 采购的货物整体质量保证期为验收合格之后第二日起36个月。
4.2 在质量保证期内如果货物出现故障，供应商应自负费用提供质保期服务，对相关货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。
4.3 供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供应商应在收到采购人通知后24小时内做出响应，如需供应商到货物现场，供应商应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后2日内解决货物的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决货物的故障，供应商应承担由此发生的全部费用。
4.4 如供应商技术人员需到货物现场进行质保期服务，则采购人应免费为供应商技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。供应商技术人员的交通、食宿费用自行承担。供应商技术人员应遵守采购人现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。供应商应对其工作人员的人身损害和财产损失问题自行负责，采购人对此不承担任何责任。若采购人先行承担前述责任的，有权向供应商追偿。
5. 保险
5.1 货物的运输等保险费用包含在货物的供应价格中。
5.2 ★计算机的CPU和操作系统等关键部件须提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心发布的“安全可靠测评结果”或相关证书，且所投产品型号须在列。


3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本项目为北京行政学院学员宿舍信息化配套建设，全部采购国产产品，不接受进口产品，台式计算机为本项目核心产品。配置台式计算机175台、台式一体计算机45台，配套版式软件220点、流式软件220点、安全软件220点、桌面管理软件220点。搭建220套学员宿舍终端学习办公环境，满足学员理论学习查阅、文档编辑撰写、版式文件阅览处理、在线教学学习等使用需求；实现学员终端集中安全管控、病毒安全防护、设备统一运维管理，防范各类网络安全风险，保障学院教学学习环境安全可控、运行稳定，支撑学员日常教学研修、资料查阅、作业文稿处理等工作开展。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.2.1 计算机硬件满足国家电气安全、电磁兼容强制性标准，符合党政机关信息化设备相关技术要求；
1.2.2 版式软件执行GB/T 33190《电子文件存储与交换格式 版式文档》国家标准；
1.2.3 安全软件、桌面管理软件须符合网络安全法、数据安全相关法规，满足党政机关内网终端安全管控规范，适配北京行政学院网络安全管理要求；
1.2.4 办公软件满足国产文档格式兼容相关技术规范；
1.2.5 全部软硬件产品应当符合政府采购、党政干部院校信息化建设现行有效的国家、行业相关标准与规范。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2. 服务内容及要求/货物技术要求
	[bookmark: _Hlk240967865]序号
	产品名称
	重要性
	功能项
	参数

	1
	台式计算机（含正版操作系统）
	详见附件一

	2
	台式一体计算机（含正版操作系统）
	详见附件二

	3
	版式软件
	
	
	

	
	
	△
	文件操作
	提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。

	
	
	#
	多格式支持
	可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。

	
	
	△
	文档打印
	支持打印预览和打印复印件功能，可进行装订成册打印，支持打印内容设置。需提供功能截图证明。

	
	
	△
	阅读操作
	支持翻页、跳转、缩放、全屏阅览，支持缩略图、大纲、语义、书签、数字签名、附件等导览功能。

	
	
	#
	内容操作
	支持文本内容选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入流式文档中。需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。

	
	
	△
	文档编辑
	支持正文文本编辑和图像编辑功能，可在文档页面任意位置添加文本，可设置文本字体、字号、颜色等属性。需提供功能截图证明。

	
	
	△
	修订注释
	支持批注、删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体等修订标记；支持图形注释、文本注释、文本框注释功能。

	
	
	△
	文档水印
	支持图文水印和动态水印功能。

	
	
	△
	手写签批
	支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。

	
	
	△
	页面处理
	支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。

	
	
	△
	电子签章
	支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。

	
	
	△
	安全性
	提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。需提供功能截图和国家级第三方测试机构提供的测试报告。

	
	
	#
	兼容中文编码标准
	所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现，应提供国家认可第三方机构出具的证明材料。

	
	
	△
	应用集成
	支持B/S和C/S集成模式，具有完善的二次开发接口。

	
	
	△
	服务
	投标人提供本项目的三年服务售后承诺函，提供证明文件加盖投标人公章

	4
	流式软件
	△
	适配要求
	支持Loonarch、ARM、c86、ZX86等技术路线CPU。

	
	
	△
	
	适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。

	
	
	△
	兼容性
	操作习惯兼容：支持多组件/整合双重模式，且两种模式可以任意切换。

	
	
	△
	
	文件格式兼容：各模块无缝打开微软各对应模块的文档格式，全面兼容微软办公软件历史格式和最新格式，

	
	
	△
	
	二次开发兼容：支持二次开发功能，支持JSAPI即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。

	
	
	△
	通用功能
	文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。

	
	
	△
	
	智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。

	
	
	△
	
	支持强大的图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。

	
	
	△
	
	支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开

	
	
	△
	
	支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。

	
	
	△
	
	文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。

	
	
	△
	
	文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过"备份管理"查看备份文件、清除备份文件操作。"实时备份"功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。

	
	
	△
	文字模块
	支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。

	
	
	△
	
	支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。

	
	
	△
	表格模块
	支持数据对比。可以对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取，能更直观的进行数据分析。

	
	
	△
	
	支持“文件瘦身”。该功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。

	
	
	△
	
	支持公式计算过程支持多线程。有助于加快公式计算速度，尤其当使用大量数据、复杂公式时，可以更快地获得计算结果。

	
	
	△
	
	支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。

	
	
	△
	演示模块
	支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

	
	
	△
	
	支持动画刷的功能，方便用户快速将指定的对话延用到其他对象上，节省添加动画时间。

	
	
	△
	
	普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。

	
	
	△
	
	支持版式公文语义树展示，公文结构一目了然，按版头、主体和版记大类展示该公文中的所有已排要素，点击语义树对应要素可快速对应到文档位置，同时可直接编辑该要素内容，可规避因文档误操作，导致格式要素不规范。

	
	
	△
	服务
	投标人提供本项目的三年服务售后承诺函，提供证明文件加盖投标人公章

	5
	安全软件
	△
	License授权
	提供防病毒软件PC版License授权，授权数量不少于220个PC节点，特征库升级服务不少于1年。

	
	
	△
	适配芯片及操作系统
	防病毒客户端与服务端均应支持主流国产处理器；客户端与服务端均应支持主流操作系统及国产操作系统，至少包括：麒麟操作系统、统信UOS操作系统或同等国产操作系统。

	
	
	△
	病毒检测
	提供对恶意代码有效检测与识别能力，对已知、未知病毒、病毒变种的全面检测、拦截和清除能力。支持不少于三个杀毒引擎混合使用，包括云检测引擎、机器学习引擎、启发式引擎等，提供多引擎检测能力。

	
	
	△
	处置措施
	支持手动/实时/立即/预设扫描配置不同处置措施；支持针对不同病毒类型针对性设置处置措施，处置措施包括隔离、清除、删除、重命名、或不予处理等; 支持设置病毒清除动作前备份文件。

	
	
	△
	可信程序
	支持配置可信程序，可通过配置可信程序，防病毒模块实时扫描和恶意行为监控不会对可信进程及可信进程操作的文件进行扫描，提升终端上执行扫描的性能与用户体验，同时避免因误拦截导致的业务中断。

	
	
	△
	资源占用级别配置
	系统应支持扫描资源占用级别配置，包括高、中、低三个级别，满足在手动与预设扫描时低配置终端扫描防护性能要求，不影响生产办公，动态调整CPU占用以保证控制在CPU占用上限内，不影响生产办公。

	6
	桌面管理软件
	△
	架构
	采用B/S架构，基于Web管理方式提供全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理，跨网段、跨路由场景中无需增加任何硬件设备和调整网络设置。

	
	
	△
	管理模式
	采用中央服务器管理模式，服务端支持主流国产硬件平台和国产操作系统（UOS、Kylin等），可通过单台服务器管理不同品牌、不同架构的终端。

	
	
	△
	可管理客户端数量
	满足高负载管理要求，单台主流PC可管理客户端数量≥500台。

	
	
	△
	融合功能
	支持软、硬件异构融合功能，相同硬件架构、不同配置的终端可使用同一镜像完成下发部署。

	
	
	#
	服务端管理模块
	系统主页可统计展示终端用户数量、终端数量、镜像数量、虚拟磁盘数量等业务信息，同时同步展示服务器CPU、内存及硬盘使用率等运行状态信息。（提供相关功能截图并加盖生产投标人公章）

	
	
	#
	应用工具
	服务端集成不同硬件架构的底层系统、客户端程序及数据库导入导出工具，可直接从服务端下载使用，无需查找原始安装文件光盘，部署方式灵活便捷。（提供相关功能截图并加盖生产投标人公章）

	
	
	#
	部署与网络模块
	采用自主可控的底层维护通道技术，部署过程不受网络架构及网络环境限制，支持有线、无线、4G、5G 等多种部署方式。（提供无线部署功能截图并加盖生产投标人公章）

	
	
	△
	IP地址
	终端操作系统网络地址支持自动获取IP、指定IP、用户自定义IP等多种配置模式，适配灵活多样的IP使用环境，满足不同实验教学需求。（提供自动、指定、终端自定义 IP 功能截图并加盖生产投标人公章）

	
	
	△
	外设管控模块
	支持精细化USB设备管理策略，可针对音频设备、图像设备、视频设备、打印机、通信设备、内容安全设备、智能卡、大容量存储、非标准设备等各类 USB 设备执行禁用管理，满足特殊环境的安全管控要求。（提供禁用多种设备的功能截图并加盖投标人公章）

	
	
	#
	镜像还原模块
	提供本地快照功能，支持用户自主创建还原点，也可将终端系统恢复至指定还原点，满足个性化管理与运维需求。（提供截图证明并加盖生产投标人公章）

	
	
	#
	还原策略
	系统支持多种还原策略：自动还原、不还原、周期还原、自定义还原；其中周期还原支持每天、每周、每月、每季、每年维度，可精确到时分；自定义还原可设置重启指定次数后执行还原。（c

	
	
	△
	服务
	投标人提供本项目的三年服务售后承诺函，提供证明文件加盖投标人公章




附件一：台式机计算机
指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。
技术需求中“★”的指标为采购文件中的实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
	序号
	指标分类
	二级指标 1
	指标要求

	1
	产品规格
	★CPU 信息
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	★内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型

	4
	产品规格
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5
	产品规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	★主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量

	7
	产品规格
	主板内置
PCIe 插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于 3个

	8
	产品规格
	★主板其他内置接口
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态

	9
	产品规格
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB

	10
	产品规格
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB

	11
	产品规格
	★固态盘数量
	≥1 个

	12
	产品规格
	★固态存储容量
	≥512GB

	13
	产品规格
	★机械硬盘数量
	本项目不需要

	14
	产品规格
	★机械硬盘总容量
	本项目不需要

	15
	产品规格
	★机械硬盘转速
	本项目不需要

	16
	产品规格
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口

	17
	产品规格
	★机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	18
	产品规格
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	19
	产品规格
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合
M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

	20
	产品规格
	存储设备扩展盘位
	≥1

	21
	产品规格
	★存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；
其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定

	22
	产品规格
	★显卡类型
	独立显卡

	23
	产品规格
	★独立显卡显存类型
	≥DDR4

	24
	产品规格
	★独立显卡显存位宽
	≥64 位

	25
	产品规格
	★独立显卡显存容量
	≥2GB

	26
	产品规格
	独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	27
	产品规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	28
	产品规格
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	29
	产品规格
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	30
	产品规格
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	31
	产品规格
	★显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	32
	产品规格
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10 等

	33
	产品规格
	★显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	34
	产品规格
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	35
	产品规格
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	36
	产品规格
	★显示屏防眩目
	显示屏镜面反射率≤10%

	37
	产品规格
	传声器数量
	≥0

	38
	产品规格
	扬声器数量
	≥0

	39
	产品规格
	★鼠标数量
	≥1 个

	40
	产品规格
	★键盘数量
	≥1 个

	41
	产品规格
	摄像头数量
	本项目不需要

	42
	产品规格
	光驱数量
	≥0 个

	43
	产品规格
	★键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	44
	产品规格
	摄像头像素
	本项目不需要

	45
	产品规格
	摄像头分辨率
	本项目不需要

	46
	产品规格
	扬声器功率
	本项目不需要

	47
	产品规格
	扬声器频率范围
	本项目不需要

	48
	产品规格
	扬声器总谐波失真
	本项目不需要

	49
	产品规格
	扬声器最大声压级
	本项目不需要

	50
	产品规格
	★键盘连接方式
	有线

	51
	产品规格
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	52
	产品规格
	★键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	53
	产品规格
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米

	54
	产品规格
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	55
	产品规格
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T
14081 的相关规定

	56
	产品规格
	★鼠标连接方式
	无线

	57
	产品规格
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	58
	产品规格
	★鼠标 DPI分辨率
	800~1600

	59
	产品规格
	★鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	60
	产品规格
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	61
	产品规格
	内置光驱
	本项目不需要

	62
	产品规格
	★有线网卡数量
	≥1

	63
	产品规格
	无线网卡及天线数量
	≥0

	64
	产品规格
	单无线网卡天线数量
	≥0

	65
	产品规格
	★USB 接口数量
	前置USB3.2接口≥4个；后置USB3.2接口≥4个，USB2.0接口≥2个（提供产品彩页并加盖公章）

	66
	产品规格
	USB 母座接口要求
	本项目不需要

	67
	产品规格
	★视频接口数量
	≥1

	68
	产品规格
	★音频接口数量
	≥1

	69
	产品规格
	存储卡接口数量
	≥0

	70
	产品规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、
标志，应清晰、端正、牢固

	71
	产品规格
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	72
	产品规格
	★整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，
撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	73
	产品规格
	★机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	74
	产品规格
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	75
	产品规格
	★整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于
38℃，显示屏上下灯带位置温度（如
涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	76
	产品规格
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012
标准中能效等级 2 级及以上

	77
	产品规格
	★机身材质
	金属

	78
	产品规格
	★机身颜色
	黑色

	79
	产品规格
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于 13.6L

	80
	性能要求
	★CPU 物理核数
	≥4

	81
	性能要求
	★CPU 主频
	≥2.5GHz

	82
	性能要求
	★CPU 末级缓存容量
	≥16MB

	83
	性能要求
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥3200MT/s

	84
	性能要求
	★内存读写速率
	≥3200MT/s

	85
	性能要求
	★显示分辨率
	≥1920x1080

	86
	性能要求
	★显卡显示芯片核
心频率
	≥300MHz

	87
	性能要求
	★显存等效频率
	≥1000MT/s

	88
	性能要求
	★显卡可支持多屏同时显示
数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨
率应不低于 1920×1080

	89
	性能要求
	★显示屏刷新率
	≥100Hz

	90
	性能要求
	★显示屏位深
	≥8 位

	91
	性能要求
	★显示屏色域
	≥99% sRGB

	92
	性能要求
	★显示屏色准
	△E ≤ 4

	93
	性能要求
	★显示屏响应时间
	≤8ms

	94
	性能要求
	★显示屏亮度
	≥250 尼特

	95
	性能要求
	★显示屏亮度一致性
	≥70%

	96
	性能要求
	★显示屏对比度
	≥500：1

	97
	性能要求
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	98
	性能要求
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持
10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	99
	性能要求
	支持无线网络通信技术协议
	本项目不需要

	100
	性能要求
	无线网卡频宽
	本项目不需要

	101
	功能要求
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个

	102
	功能要求
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2
等类型接口

	103
	功能要求
	★主板 USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	104
	功能要求
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	105
	功能要求
	★I/O 接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	106
	功能要求
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

	107
	功能要求
	独立显卡数量
	≥1

	108
	功能要求
	★显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	109
	功能要求
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等

	110
	功能要求
	★显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	111
	功能要求
	摄像头物理隐私保护开关
	本项目不需要

	112
	功能要求
	传声器降噪
	本项目不需要

	113
	功能要求
	键盘背光
	本项目不需要

	114
	功能要求
	光驱功能
	本项目不需要

	115
	功能要求
	★存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储
/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	116
	功能要求
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	117
	功能要求
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能要求
	无线网卡频段
	本项目不需要

	119
	功能要求
	物理开关
	本项目不需要

	120
	功能要求
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能要求
	蓝牙协议
	本项目不需要

	122
	功能要求
	★有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	123
	功能要求
	无线网卡标准
	本项目不需要

	124
	功能要求
	★网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装

	125
	功能要求
	★音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	126
	功能要求
	★视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口

	127
	功能要求
	★HDMI、
DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	128
	功能要求
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；
b) 支持并行接口，可实现 GB/T
18235.1 的功能

	129
	功能要求
	存储卡接口类型
	本项目不需要

	130
	功能要求
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T
15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	131
	功能要求
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	132
	功能要求
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	137
	功能要求
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	141
	功能要求
	指纹识别
	本项目不需要

	142
	功能要求
	人脸识别
	本项目不需要

	143
	功能要求
	静脉识别
	本项目不需要

	144
	功能要求
	NPU/GPU
等AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	145
	功能要求
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	146
	功能要求
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	147
	可靠性要求
	★固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	148
	可靠性要求
	★机械硬盘寿命
	本项目不需要

	149
	可靠性要求
	★显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	150
	可靠性要求
	★键盘按键寿命
	≥1000 万次

	151
	可靠性要求
	★鼠标按键寿命
	≥500 万次

	152
	可靠性要求
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	153
	可靠性要求
	★风扇寿命
	≥4 万小时

	154
	可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	155
	可靠性要求
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	156
	可靠性要求
	★环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100 万小时，（需提供由具
备CNAS标志的权威第三方检测机构出
具的可靠证明文件（加盖公章）予以佐
证。

	161
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容要求
	★数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容要求
	★中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容要求
	★平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	165
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	167
	服务要求
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件
和升级服务

	168
	服务要求
	★服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于
6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	169
	服务要求
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	170
	服务要求
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	173
	服务要求
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年

	174
	服务要求
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	177
	服务要求
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道
（光盘、网站）

	178
	服务要求
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	179
	供应保障要求
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应保障要求
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应保障要求
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	182
	安全要求
	★关键部件安全要求3
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	183
	安全要求
	★密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	184
	安全要求
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控

	185
	安全要求
	安全物理锁
	支持侧板挂环锁、Kensington锁

	186
	安全要求
	★信息安全基本要求
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、
接口

	187
	安全要求
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	★限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定







附件二 ：台式一体计算机
指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。
技术需求中“★”的指标为采购文件中的实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
	序号
	指标分类
	二级指标 1
	指标要求

	1
	产品规格
	★CPU 信息
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	★内存类型
	支持 DDR4

	4
	产品规格
	★内存条配置数量
（板载内存
不涉及）
	≥1

	5
	产品规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	★主板支持的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU、内存型号和数量

	7
	产品规格
	主板内置 PCIe 插槽数量
	≥0

	8
	产品规格
	特殊孔位及接口
	本项目不需要

	9
	产品规格
	★单内存插槽最大可支持容量
（板载内存
不涉及）
	≥8GB

	10
	产品规格
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB

	11
	产品规格
	★固态盘数量
	≥1 个

	12
	产品规格
	★固态存储容量
	≥512GB

	13
	产品规格
	机械硬盘数量
	本项目不需要

	14
	产品规格
	机械硬盘总容量
	本项目不需要

	15
	产品规格
	机械硬盘转速
	本项目不需要

	16
	产品规格
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口

	17
	产品规格
	机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	18
	产品规格
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	19
	产品规格
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用
M.2 或 mSATA 等标准的插卡形态

	20
	产品规格
	★存储设备扩展盘位
	≥0

	21
	产品规格
	★存储设备其他参与要求
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;
b）机械硬盘准备时间应不大于
30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4
孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T
12628 的相关规定

	22
	产品规格
	★显卡类型
	集成显卡

	23
	产品规格
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	24
	产品规格
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位

	25
	产品规格
	独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥ 128MB

	26
	产品规格
	独立显卡接口协议
	产品支持 PCIe 协议版本大于等于
2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	27
	产品规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	28
	产品规格
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	29
	产品规格
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	30
	产品规格
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	31
	产品规格
	★显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	32
	产品规格
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10 等

	33
	产品规格
	★显示器边框颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	34
	产品规格
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	35
	产品规格
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	36
	产品规格
	★显示屏防炫目
	显示器镜面反射率≤10%

	37
	产品规格
	★传声器数量
	≥1 个

	38
	产品规格
	★扬声器数量
	≥1 个

	39
	产品规格
	★鼠标数量
	≥1 个

	40
	产品规格
	★键盘数量
	≥1 个

	41
	产品规格
	★摄像头数
量
	≥1 个

	42
	产品规格
	光驱数量
	≥0 个

	43
	产品规格
	★键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	44
	产品规格
	★摄像头像素
	≥500 万（提供产品彩页并加盖公章）

	45
	产品规格
	★摄像头分辨率
	≥1280x720

	46
	产品规格
	★扬声器功率
	≥1 瓦/个

	47
	产品规格
	★扬声器频率范围
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：
35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上

	48
	产品规格
	扬声器总谐波失真
	总谐波失真在 300Hz-7kHz 频率范围内宜不高于 5%

	49
	产品规格
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于 70dB

	50
	产品规格
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	51
	产品规格
	★键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	52
	产品规格
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	53
	产品规格
	★键盘连接方式
	有线或无线

	54
	产品规格
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米

	55
	产品规格
	★键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081 的相关规定

	56
	产品规格
	★鼠标连接方式
	有线或无线

	57
	产品规格
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	58
	产品规格
	★鼠标 DPI分辨率
	800~1600

	59
	产品规格
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	60
	产品规格
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	61
	产品规格
	内置光驱
	本项目不需要

	62
	产品规格
	★有线网卡数量
	≥1（可通过扩展坞支持）

	63
	产品规格
	无线网卡及天线数量
	≥1

	64
	产品规格
	单无线网卡天线数量
	≥1

	65
	产品规格
	★USB 接口数量
	USB 接口数量应不少于4个，至少包含1 个 USB Type-C

	66
	产品规格
	★视频接口数量
	≥1

	67
	产品规格
	★音频接口数量
	≥1

	68
	产品规格
	存储卡接口数量
	本项目不需要

	69
	产品规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损 伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详
细参数

	70
	产品规格
	★整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T
26246 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局
应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合 理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1
的相关规定

	71
	产品规格
	★机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	72
	产品规格
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	73
	产品规格
	★整机散热
	在环境温度为 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 可触及面温度范围内小于 45℃；
b) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风
口温度不高于 55℃

	74
	产品规格
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB
28380-2012 标准中能效等级2 级及以上

	75
	产品规格
	机身材质
	金属

	76
	产品规格
	★机身颜色
	黑色

	77
	产品规格
	★机箱尺寸容量
	供应商给出物理尺寸（长度、宽度和高度）信息

	78
	性能要求
	★CPU 物理核数
	≥8

	79
	性能要求
	★CPU 主频
	≥2.7GHz

	80
	性能要求
	★CPU 末级缓存容量
	≥8MB

	81
	性能要求
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥2666MT/s

	82
	性能要求
	★内存读写速率
	≥2666MT/s

	83
	性能要求
	★显示分辨率
	≥1920x1080

	84
	性能要求
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	85
	性能要求
	★显存等效频率
	≥1000MT/s

	86
	性能要求
	★显卡可同时支持多屏显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分
辨率应不低于 1920×1080

	87
	性能要求
	★显示屏刷新率
	≥60Hz

	88
	性能要求
	★显示屏位深
	≥8 位

	89
	性能要求
	★显示屏色域
	≥99% sRGB

	90
	性能要求
	★显示屏色准
	△E ≤ 4

	91
	性能要求
	★显示屏响应时间
	≤22ms

	92
	性能要求
	★显示屏亮度
	≥250 尼特

	93
	性能要求
	★显示屏亮度一致性
	≥70%

	94
	性能要求
	★显示屏对比度
	≥1000：1

	95
	性能要求
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	96
	性能要求
	★有线网卡速率
	最高速率宜不低于 1000Mbps，宜支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	97
	性能要求
	支持无线网络通信技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议

	98
	性能要求
	无线网卡频宽
	≥20MHz

	99
	性能要求
	★电源适配器电源效率
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%

	100
	功能要求
	★内存扩展接口
(板载内存
不涉及)
	≥0

	101
	功能要求
	存储扩展接口
(板载存储
不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、
SAS3.0、M.2 等类型接口

	102
	功能要求
	★主板 USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	103
	功能要求
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	104
	功能要求
	★I/O 接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输 接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口，应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力

	105
	功能要求
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口

	106
	功能要求
	独立显卡数量
	≥0

	107
	功能要求
	★显示器支架
	提供显示器支架

	108
	功能要求
	显示屏参数调节
	支持色温、亮度、对比度等显示参数调节

	109
	功能要求
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	110
	功能要求
	传声器降噪
	支持降噪功能

	111
	功能要求
	键盘背光
	支持键盘背光

	112
	功能要求
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24× 150KB/s；
最大读取速度 DVD 不低于 8× 1358KB/s；
最大刻录速度 CD 不低于 24× 150KB/s；
最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；
应兼容光盘类型包含只读光盘、可
读写光盘、可擦写光盘等

	113
	功能要求
	★存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互

	114
	功能要求
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭；
b)支持访问网络和数据交换功能

	115
	功能要求
	★无线网卡频段
	支持双频段

	116
	功能要求
	物理开关
	支持网络物理开关功能

	117
	功能要求
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	118
	功能要求
	蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于
5.0 版本

	119
	功能要求
	★有线网卡接口类型
	配备有线网络通信模块 ,宜支持
RJ45 接口

	120
	功能要求
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合 GB
15629.11 所有部分

	121
	功能要求
	★网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括：无线网卡、蓝牙模块等

	122
	功能要求
	★音频接口类型
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的
3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及
切换功能

	123
	功能要求
	★视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口

	124
	功能要求
	★HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 接口应同时支持视频和音频输出

	125
	功能要求
	其他接口
	PS/2 接口等

	126
	功能要求
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF 等存储卡接口

	127
	功能要求
	★电源线适配能力
	符合 GB 15934-2008
对于可拆线插头 GB15934 不做要求

	128
	功能要求
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	129
	功能要求
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	130
	功能要求
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	131
	功能要求
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	132
	功能要求
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	133
	功能要求
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	134
	功能要求
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	135
	功能要求
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	136
	功能要求
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	137
	功能要求
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	138
	功能要求
	指纹识别
	本项目不需要

	139
	功能要求
	人脸识别
	本项目不需要

	140
	功能要求
	静脉识别
	本项目不需要

	141
	功能要求
	NPU/GPU 等
AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	142
	功能要求
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	143
	功能要求
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	144
	可靠性要求
	★固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	145
	可靠性要求
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	146
	可靠性要求
	★显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	147
	可靠性要求
	★键盘按键寿命
	≥1000 万次

	148
	可靠性要求
	★鼠标按键寿命
	≥500 万次

	149
	可靠性要求
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	150
	可靠性要求
	★风扇寿命
	≥4 万小时

	151
	可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	152
	可靠性要求
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	153
	可靠性要求
	★环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	154
	可靠性要求
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	155
	可靠性要求
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	156
	可靠性要求
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	158
	兼容要求
	★常用软件兼容
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	159
	兼容要求
	★数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	160
	兼容要求
	★中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	161
	兼容要求
	★平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	162
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	163
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	164
	服务要求
	★服务响应
	a）提供产品 3 年维保及上门服务
（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7★24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%

	165
	服务要求
	★服务周期
	支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6 年（自购买
之日起）

	166
	服务要求
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	167
	服务要求
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	168
	服务要求
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	169
	服务要求
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件软件的增值服务

	170
	服务要求
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年

	171
	服务要求
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	172
	服务要求
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	173
	服务要求
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	174
	服务要求
	★兼容适配
软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	175
	服务要求
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行

	176
	供应保障要求
	★产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代 产品

	177
	供应保障要求
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	178
	供应保障要求
	★供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	179
	安全要求
	★关键部件安全要求3
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	180
	安全要求
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控

	181
	安全要求
	★密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T
37092 或 GM/T 0028 的相关规定

	182
	安全要求
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	183
	安全要求
	★信息安全基础要求
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 不得包含已知的恶意代码或漏
洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	184
	安全要求
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	185
	安全要求
	★限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定
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