采购需求
一、采购标的
（一）采购标的
	包号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	超融合一体机
	3
	台
	否


（二）项目背景/项目概述
近年来我院数据总量快速增长，新增数据因云上存储空间不足无法入库，现有网络环境存在两大问题：一是海量原始数据跨端传输慢，影响业务所调用分析，难以发挥数据价值；二是数据传输存在安全隐患，云服务租用成本持续攀升，现有配置难以承载大规模数据处理应用，制约平台效能。据此，特采购基于互联网环境下的规划大数据IT资源，完成本地化部署。
二、商务要求
[bookmark: _GoBack]（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：整个项目需在签订合同1个月内按照采购人的技术和功能要求进行完整交付。
2、交付地点：
（二）付款条件（进度和方式）
合同签订后，采购人预付合同总价款的50%，采购人支付该笔款项前，中标人需向采购人提供同等金额的增值税专用发票；
中标人把全部货物发送至采购人指定地点，经采购人验收后，采购人支付合同款的50%，采购人支付该笔款项前，中标人需向采购人提供同等金额的增值税专用发票；
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、服务网络标准：所投设备的原厂需在项目运行地点有服务能力。
2、集成标准：符合国家及行业等相关建设标准，同时还应满足国家相关的法律法规。方案中应体现高性能、高标准、高安全和技术先进性。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购 3 台超融合一体机，建设一体化虚拟化基础平台，整合计算、存储、网络虚拟化资源，替代传统服务器 + 独立存储架构，为本单位业务系统、虚拟机业务、数据存储提供稳定、高效、可靠的底层 IT 基础设施支撑。
(1)资源整合目标：通过超融合架构，将 3 台一体机的计算、存储、网络资源池化，实现资源统一调度、统一管理，支持虚拟机快速部署、弹性分配 CPU、内存、存储资源，提升硬件资源利用率，降低运维复杂度。
(2)业务高可用目标：平台具备故障自愈能力，单台节点硬件故障时，业务虚拟机自动漂移，保障业务连续运行；支持数据多副本机制，避免数据丢失，满足单位核心业务运行可靠性要求。
(3)数据存储与安全目标：实现业务数据集中存储管理，支持数据快照、备份、恢复能力；满足网络安全、数据安全相关规范要求，具备权限管控、日志审计能力，保障业务数据安全。
(4)运维管理目标：提供统一可视化管理界面，实现对计算节点、存储、虚拟机、告警、性能监控集中运维管理，简化日常运维工作，降低运维成本。
(5)扩展兼容目标：平台架构支持后续横向扩容，可新增节点平滑扩展计算与存储能力；兼容现有业务操作系统，保障现有业务平滑迁移部署。
总体建设目标：建成一套稳定可靠、易于运维、可平滑扩展的虚拟化基础设施平台，满足当前业务承载需求，兼顾未来业务增长，保障单位业务系统安全、稳定、持续运行。
2、 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合国家相关要求及规定
GB/T 45399‑2025《信息技术 云计算 超融合系统通用技术要求》
GB/T 32399‑2024《信息技术 云计算 参考架构》
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.1、通用超融合一体机

	序号
	重要性
	指标项
	技术要求
	证明文件

	1
	★
	基础指标要求
	投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》(财库〔2023〕33号》中所有*指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函。
	是

	2
	★
	
	投标人须提供所投服务器的CPU和操作系统的安全可靠测评结果公告截图。
	是

	3
	★
	
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽。
	否

	4
	★
	
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量。
	否

	5
	★
	
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格。
	否

	6
	★
	
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。
	否

	7
	★
	
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息。
	否

	8
	★
	
	供应商给出CPU 个数与机柜高度。
	否

	9
	★
	
	供应商给出长度、高度和深度。
	否

	10
	★
	
	投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》(财库〔2023〕33号》中所有*指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函。
	是

	11
	★
	数量（台/套）
	1套（≥3节点）
	否

	12
	★
	节点总体要求
	适用于通用机房环境，支持标准机柜；
节点CPU应当符合安全可靠测评要求。
	否

	13
	#
	
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料 （加盖公章）。
	是

	14
	★
	单节点基础配置要求
	2U机架式设备；配置≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.5GHz,三级缓存≥64MB；配置≥512GB DDR5内存；配置独立RAID卡；配置≥2块480G SSD硬盘；配置≥2块7.68T SSD硬盘；配置≥1块1.92T NVMe SSD硬盘；配置≥9块16T SATA硬盘；配置≥2块双口万兆网卡（含多模模块）；配置≥4个千兆网络端口（RJ45）；配置冗余电源；配置导轨。
	否

	15
	#
	硬件要求
	处理器
	产品所配备的CPU（中央处理器）需支持且配置超线程技术，提供设备技术承诺函，加盖公章。
	是

	16
	
	
	内存扩展性
	机型支持扩展≥16个内存插槽；支持ECC，支持RDIMM。
	否

	17
	#
	
	硬盘扩展性
	机型最大支持≥12块3.5英寸硬盘；
机型最大支持≥16块NVMe SSD硬盘；
机型支持≥2块M.2 SSD硬盘，提供截图证明并加盖公章。
	是

	18
	#
	
	I/O扩展性
	机型最大支持≥10个标准PCIe 5.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽），提供截图证明并加盖公章。
	是

	19
	#
	
	
	机型支持≥2个OCP 3.0网络插槽，提供截图证明并加盖公章。
	是

	20
	
	
	安全性
	支持固件数字签名更新机制（更新时进行数字签名校验），防止非授权固件的更新；
支持TPM和TCM可信模块；支持BIOS分级密码保护；
增强安全性，需实现机箱入侵检测。
	否

	21
	#
	
	能源与散热性
	配置冗余电源（机型支持交直流一体电源）；配置≥6组热插拔风扇模块，支持N+1冗余，提供截图证明并加盖公章。
	是

	22
	★
	软件要求
	授权
	配置软件授权（包含≥6颗物理CPU或≥3台物理服务器授权），具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能。
	否

	23
	#
	
	超融合管理
	为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分，提供产品界面截图并支持标后验证。
	是

	
	
	
	
	
	

	24
	#
	
	
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作（提供有关界面截图并加盖公章，并支持标后验证）。
	是

	25
	
	
	
	支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将源站点的虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，本次提供不少于100个跨云在线迁移授权（提供有关界面截图并加盖公章，并支持标后验证）。
	是

	26
	
	
	
	提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态，提供截图证明并加盖公章，并支持标后验证。
	是

	27
	
	
	
	提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置，提供截图证明并加盖公章。
	是

	28
	#
	
	
	提供100个无代理虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻，提供截图证明，提供授权承诺函，并加盖公章。
	是

	29
	
	
	计算虚拟化
	支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化；被嵌套虚拟化平台包括但不限于Hyper-V、VMware、投标虚拟化平台等，提供界面截图并支持标后验证。
	是

	30
	
	
	
	为保障业务系统运行连续性，平台应分别支持主机级、虚拟机级、应用级HA功能，可批量配置虚拟机HA开关，可配置HA接入控制策略、尝试次数、预留资源、预留主机等设置，达到故障隔离的效果；支持应用的无代理状态检测和故障HA，包括但不限于Apache、MariaDB、Nginx、kafka、rabbitMQ等，支持用户自定义脚本进行应用恢复，提供截图证明并加盖公章,并支持标后验证。
	是

	31
	
	
	
	针对计划维护、机房搬迁、硬件维修等运维场景，平台应支持一键安全下电功能，支持针对虚拟机、主机、集群、数据中心等类型资源的一键下电，提供截图证明并加盖公章。
	是

	32
	
	
	存储虚拟化
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等，存储策略的颗粒度可以具体到存储卷、虚拟机磁盘等，可配置2~6副本策略，提供截图证明并加盖公章。
	是

	33
	#
	
	
	超融合支持同时对接本地分布式存储池和外挂阵列存储资源池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE协议对接超融合本地分布式存储池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外挂阵列存储资源池，提供兼容至少三家国产主流的阵列存储厂商（华为、浪潮、宏杉等）基于NoF协议的阵列产品的相关证明，加盖公章。
	是

	34
	#
	
	
	为支持分布式存储全局RDMA互联，存储网络支持开启PFC无损网络协议，支持设置PFC优先级并配置优先信任模式，大幅降低存储IO时延及丢包率（提供有关界面截图并加盖公章,并支持标后验证）。
	是

	35
	
	
	
	支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换。
	否

	36
	#
	
	
	支持磁盘双活功能，不依赖分布式存储多副本技术，超融合支持异构不同品牌存储双活功能，可利旧存储设备与超融合建立双活存储池，当分布式存储全局损坏时，不影响业务连续性（提供有关界面截图并加盖公章,并支持标后验证）。
	是

	37
	#
	
	网络虚拟化
	平台支持全栈RDMA网络智能加速功能，支持将平台管理、存储、迁移、备份、容灾等流量使用RDMA协议进行传输加速，提供产品界面截图加盖公章，并支持标后验证。
	是

	38
	
	
	
	根据国家关于深入推进IPv6规模部署的要求，平台应支持IPv4/IPv6双栈网络，要求平台管理平面和业务平面可以同时支持设置IPv4/IPv6地址，提供截图证明并加盖公章。
	是

	39
	
	
	
	提供网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，提供组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式，提供分布式DNS服务功能，提供截图证明并加盖公章。
	是

	40
	
	
	
	支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换，提供截图证明并加盖公章。
	是

	41
	#
	
	性能保障
	支持虚拟机内存快照，支持带快照虚拟机的跨存储热迁移功能，支持快照的瞬时创建及批量快照删除功能，批量删除虚拟机快照，虚拟机读写性能无损耗，支持在30秒内完成≥100 台云主机快照(快照大小≥2T)批量删除，支持标后验证（提供相关证明材料并加盖公章,并支持标后验证）
	是

	42
	#
	
	
	支持选择多种虚拟机克隆方式，包括普通克隆和快速全量克隆，可设置虚拟机克隆速度及初始化虚拟机 SID 操作，快速全量克隆支持在 100 秒内完成≥100 台的虚拟机(磁盘规格:厚置备>2T)的批量部署，删除云主机模板后不影响新克隆虚拟机正常运行，（提供相关证明材料并加盖投标人公章,并支持标后验证）。
	是

	43
	
	
	
	为保证业务系统的运行流畅度，超融合集群需能够提供超高性能，超融合在NVMe混闪、集群多虚拟机配置下，三个物理节点能够提供的随机IOPS性能≥200万（提供相关证明并加盖公章,并支持标后验证）。
	

	44
	#
	
	
	支持配置PTP精确时间协议，满足核心生产业务系统对高精度时钟源的低时延同步及故障切换需求，虚拟化支持与PTP时钟源直接同步并锁定。在虚拟机的CPU和内存的资源使用率≥90%以上的高压力负载下，PTP时钟同步精度≤1μs（提供相关证明材料并加盖公章,并支持标后验证）。
	是



1.2、服务要求
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	投标人样机测试承诺
	针对以下内容，投标人须提供样机测试承诺函并加盖投标人公章）：
·  中标人在收到中标通知书之日起 7 个日历天内，提供 3 台超融合一体机样机送达采购人指定现场，配合采购人完成招标文件载明全部技术参数的现场实测验证工作。
·  现场测试结果如与中标人投标文件所应答技术参数存在不一致，即认定为中标人虚假应答。采购人有权据此终止合同签订程序。
· 中标人因投标应答不实所产生的一切损失，包括但不限于采购人项目延误、人力成本、二次招标等相关损失，均由中标人全额承担并予以赔偿。
	是

	2
	#
	售后服务
	针对以下内容，投标人提供售后服务承诺函并加盖投标人公章：
1. 提供3年维保服务（包含：7*24小时电话支持服务、软件迭代补丁和安全修复补丁升级服务等）；
2. 根据采购人的需求进行定期技术巡检，巡检内容包括但不限于资源使用率、系统健康度、数据的完整性和可恢复性，并出具巡检报告；
3. 实行项目经理负责制，当系统故障时，保证采购人可直接联系项目经理，对系统故障作出响应；
4. 对于不能明确是否是硬件或软件出现故障时，投标人尽力配合采购人或软件商进行检查，在必要时，能在采购人要求的响应时间内到达现场协助排除问题
5. 根据采购人需要提供现场随工培训与集中培训
	是

	3
	#
	硬件、软件制造商服务标准
	提供原厂实施服务，完成所投设备的软硬件安装配置等工作，提供承诺函并加盖投标人公章。
	是



①指标按重要性分为“★”、“#”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标/响应被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或国家认可的认证（检测）机构出具的检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、实施要求
2.1.1、项目实施过程控制: 整体实施过程中，需包含但不限于项目组织管理控制、供货进度控制、设备质量控制、项目安全风险控制等过程控制标准。
2.1.2、项目实施过程文档管理: 系统开通后中标人应及时把项目执行过程中产生的各种文档、资料等全部移交给采购人，包括本次项目包含硬件设备技术文件和软件系统文件、安装测试文件、维护和操作文件等，如果出现软、硬件系统的修改而导致文件的任何修改，中标人应提供修改更正或补充文件。
2.1.3、项目实施组织架构: 为保障项目的顺利实施，中标人应组建专业的技术服务队伍，负责提供产品所需的所有服务。这支队伍需由经验丰富的项目经理及实施工程师组成实施团队，开展系统安装调试、培训和售后服务，其中项目经理应具有项目经理资质。
2.2、系统集成配套要求
项目实施进度要求：要求中标人根据项目建设单位的实际情况，科学合理的定出集成实施的时间表。
对项目实施的各个阶段：需求分析阶段、系统配置方案、系统实施准备、系统部署、系统测试、系统试运行、系统终验阶段的进度做出详细的计划。
对项目实施的进度计划及控制中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排。
要求中标人对本项目的工程实施进行风险控制。
2.3、进度要求
由于本项目建设涉及的系统和设备众多，如果要在短期内见到建设效果，需要制定科学、周密的实施计划，系统实施要求不同的主线同时展开，中标人在项目实施前，必须向采购人提交详细的项目实施计划，待采购人确认后方可开始实施。中标人应建立完善的实施组织体系，各角色分工职责明确，并能有机协同进度安排与项目整体进度及各子项建设进度的协调，原厂商进入项目的先后顺序、时间安排互相协调，关键路径应明确。前期阶段、提供详细供货及服务方案、实施阶段、调试验收阶段。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、投标人需要提供投标产品支持资料（或证明材料），并需要加盖投标人或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中产品支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或国家认可的认证（检测）机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与产品支持资料（或证明材料）不一致，将以产品支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
投保人应提供技术方案、实施方案以及售后及培训服务方案。
（三）验收标准
在项目所有设备全部上线，稳定运行1个月后，中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知招标人以声明整个系统完毕，并进行逐项验收，最后由采购人项目负责人员和其他相关人员签字认可，确定工程完成，系统工作转入维护阶段，该部分费用包含在投标报价中。
项目验收，是项目建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，采取以下的方法： 
对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及项目实施方案相一致。
对项目中所涉及的所有硬件软件一一登记，系统运维手册、使用手册等各种技术文档登记、造册和整理完整，并妥善保存。对项目建设中双方共同根据实际进展情况修订的合同条款、协调开发建设中的问题和变更以及执行情况进行记录。
系统实际操作和功能方面，是否在实际环境中正常运行，是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。
（四）其他要求
投标人应负责使用人员的培训。培训对象包括信息部门系统管理员、日常维护人员、技术层面人员。
投标人需指定培训方案，为培训对象提供针对本次项目所涉及到的设备已经系统软件的使用、日常维护、故障处理流程，注意事项等进行详细培训。培训人数不低于2人，培训时间不低于2日。


