采购需求

1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表）

	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	台式计算机（包含操作系统、机械硬盘、光驱等加装配套）
	306.6
	438
	见采购需求 


注：本项目不接受进口产品
2. 项目背景/项目概述
本项目按照相关部门信息化建设的要求 ，利用先进技术和产品 ，为业务系统提供基础底层硬件资源 ，使全院办公信息化能力得到充分提升和优化。
2、 商务要求
[bookmark: _GoBack]1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
自合同签订后 180日历天内送达北京市朝阳区，具体地点供货时由采购人指定。2. 付款条件（进度和方式）
2.1采购人应于本合同生效后 5 个工作日内向中标人支付合同总价款的 30%作为预付款；
2.2全部货物验收合格后 5 个工作日内，采购人向中标人支付剩余价款。
详见 “拟签订的合同文本 ”
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
 满足《关于印发 〈商品包装政府采购需求标准 （试行） 〉 、  〈快递包装政府采购需求标准 （试行） 〉 的通知》 （财办库 ﹝ 2020 ﹞ 123 号）。
4. 售后服务（质保期）
所有产品提供不少于 3 年的原厂保修和原厂认证工程师上门维修服务
3、 技术要求
指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容；技术需求中“★”的指标为采购文件中的实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
规格参数要求
	序号
	指标 分类
	指标名称 
	指标要求

	1
	产品 规格
	★CPU信息
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品 规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品 规格
	★内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型

	4
	产品 规格
	★内存条配置数量
（板载内存不涉及）
	≥1

	5
	产品 规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品 规格
	★主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量

	7
	产品 规格
	主板内置PCIe插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个

	8
	产品 规格
	特殊孔位及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔 位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	产品 规格
	★主板其他内置接口
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口 数量及占用状态

	10
	产品 规格
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB

	11
	产品 规格
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB

	12
	产品 规格
	★固态盘数量
	≥1个

	13
	产品 规格
	★固态存储容量
	≥512GB

	14
	产品 规格
	★机械硬盘数量
	≥1个

	15
	产品 规格
	★机械硬盘总容量
	≥1TB

	16
	产品 规格
	★机械硬盘转速
	≥5400rpm

	17
	产品 规格
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上 接口

	18
	产品 规格
	★机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等

	19
	产品 规格
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	20
	产品 规格
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合
M.2 或 2.5寸 SATA 或 mSATA 等标准的 插卡形态

	21
	产品 规格
	存储设备扩展盘位
	≥0

	22
	产品 规格
	★存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧 面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定

	23
	产品 规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡

	24
	产品 规格
	★独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25
	产品 规格
	★独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位

	26
	产品 规格
	★独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB

	27
	产品 规格
	独立显卡接口协议
	若配置独立显卡，支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT
（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	28
	产品 规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	29
	产品 规格
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30
	产品 规格
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	31
	产品 规格
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	32
	产品 规格
	★显示屏尺寸
	≥23 英寸

	33
	产品 规格
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10 等

	34
	产品 规格
	★显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	35
	产品 规格
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度）

	36
	产品 规格
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品 规格
	★显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	产品 规格
	传声器数量
	≥0

	39
	产品 规格
	扬声器数量
	≥0

	40
	产品 规格
	★鼠标数量
	≥1 个

	41
	产品 规格
	★键盘数量
	≥1 个

	42
	产品 规格
	摄像头数量
	≥0个

	43
	产品 规格
	光驱数量
	≥1 个

	44
	产品 规格
	★键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品 规格
	摄像头像素
	≥50 万

	46
	产品 规格
	摄像头分辨率
	≥800*600

	47
	产品 规格
	扬声器功率
	≥1 瓦/个

	48
	产品 规格
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品 规格
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在100Hz-7kHz频率范围内不高于10%

	50
	产品 规格
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB

	51
	产品 规格
	★键盘连接方式
	有线或无线

	52
	产品 规格
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品 规格
	★键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品 规格
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米

	55
	产品 规格
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	56
	产品 规格
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、
安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081 的相关规定

	57
	产品 规格
	★鼠标连接方式
	有线或无线

	58
	产品 规格
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	59
	产品 规格
	★鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	产品 规格
	★鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	61
	产品 规格
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	62
	产品 规格
	内置光驱
	支持内置光驱

	63
	产品 规格
	★有线网卡数量
	≥1

	64
	产品 规格
	无线网卡及天线数量
	≥0

	65
	产品 规格
	单无线网卡天线数量
	≥0

	66
	产品 规格
	★USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于3个USB 接 口（含2个USB3.0及以上接口）

	67
	产品 规格
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm

	68
	产品 规格
	★视频接口数量
	≥1

	69
	产品规格
	★音频接口数量
	≥1

	70
	产品 规格
	存储卡接口数量
	≥0

	71
	产品 规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部
件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品 规格
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参 数

	73
	产品 规格
	★整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证
安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	74
	产品 规格
	★机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	75
	产品 规格
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	76
	产品 规格
	★整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	77
	产品 规格
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012
标准中能效等级 2 级及以上

	78
	产品 规格
	★机身材质
	塑料/金属等

	79
	产品 规格
	★机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	80
	产品 规格
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于30L

	81
	性能 要求
	★CPU 物理核数
	≥8

	82
	性能 要求
	★CPU 主频
	≥2.0GHz

	83
	性能 要求
	★CPU 末级缓存容量
	≥2MB

	84
	性能 要求
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥6400MT/s

	85
	性能 要求
	★内存读写速率
	≥6400MT/s

	86
	性能 要求
	★显示分辨率
	≥1920x1080

	87
	性能 要求
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	88
	性能 要求
	★显存等效频率
	≥1000MT/s

	89
	性能 要求
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨
率应不低于 1920×1080

	90
	性能 要求
	★显示屏刷新率
	≥75Hz

	91
	性能 要求
	★显示屏位深
	≥8 位

	92
	性能 要求
	★显示屏色域
	≥99% sRGB

	93
	性能 要求
	★显示屏色准
	△E ≤ 4

	94
	性能 要求
	★显示屏响应时间
	≤8ms

	95
	性能 要求
	★显示屏亮度
	≥250 尼特

	96
	性能 要求
	★显示屏亮度一致性
	≥70%

	97
	性能 要求
	★显示屏对比度
	≥500：1

	98
	性能 要求
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定（灰度等级≥32 级）

	99
	性能 要求
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	100
	性能 要求
	支持无线网络通信技术协议
	本项目不涉及

	101
	性能 要求
	无线网卡频宽
	本项目不涉及

	102
	功能 要求
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个

	103
	功能 要求
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类 型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	104
	功能 要求
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能 要求
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	106
	功能 要求
	★I/O 接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能 要求
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配

	108
	功能 要求
	独立显卡数量
	≥0

	109
	功能 要求
	★显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	110
	功能 要求
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等

	111
	功能 要求
	★显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节

	112
	功能 要求
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	113
	功能 要求
	传声器降噪
	支持降噪功能

	114
	功能 要求
	键盘背光
	支持键盘背光

	115
	功能 要求
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于 8×358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于 24×150KB/s；
最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	116
	功能 要求
	★存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储
/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能

	117
	功能 要求
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不 影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	118
	功能 要求
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	功能 要求
	无线网卡频段
	本项目不涉及

	120
	功能 要求
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	121
	功能 要求
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能

	122
	功能 要求
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本

	123
	功能 要求
	★有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	124
	功能 要求
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分

	125
	功能 要求
	★网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	126
	功能 要求
	★音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	127
	功能 要求
	★视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口

	128
	功能 要求
	★HDMI、DP、Type-C 显 示接口要求
	若提供 HDMI或DP或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能 要求
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能；
b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1的功能

	130
	功能 要求
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF等存储卡接口

	131
	功能 要求
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能 要求
	★中文信息处理要求
	符合GB 18030的相关规定

	133
	功能 要求
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	功能 要求
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能 要求
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级

	136
	功能 要求
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件 进行升级

	137
	功能 要求
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB接口

	138
	功能 要求
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能 要求
	★固件设置启动顺 序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能 要求
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能 要求
	★固件设置网络引 导
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能 要求
	指纹识别
	指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定

	143
	功能 要求
	人脸识别
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定

	144
	功能 要求
	静脉识别
	指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定

	145
	功能 要求
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块

	146
	功能 要求
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	147
	功能 要求
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	148
	可靠 性要 求
	★固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	149
	可靠 性要 求
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	150
	可靠 性要 求
	★显示屏屏幕失效点
	符合GB/T 9813.2的要求

	151
	可靠 性要 求
	★键盘按键寿命
	≥1000 万次

	152
	可靠 性要 求
	★鼠标按键寿命
	≥500 万次

	153
	可靠 性要 求
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	154
	可靠 性要 求
	★风扇寿命
	≥4 万小时

	155
	可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	156
	可靠 性要 求
	★环境条件要求的气候环境 适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠 性要 求
	★环境条件要求的振动适应 性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠 性要 求
	★环境条件要求的冲击适应 性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠 性要 求
	★环境条件要求的碰撞适应 性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	161
	可靠 性要 求
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥3 万小时

	162
	兼容 要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件

	163
	兼容 要求
	★数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容 要求
	★中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容 要求
	★平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装 及运 输要 求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务 要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务 要求
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务 要求
	★服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	170
	服务 要求
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求 标准的正版操作系统

	171
	服务 要求
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务 要求
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或 视频

	173
	服务 要求
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务 要求
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不 小于 3 年，投标人出具原厂针对本项目的售后服务承诺函，并加盖投标人公章

	175
	服务 要求
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	176
	服务 要求
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务 要求
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务 要求
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道
（光盘、网站）

	179
	服务 要求
	跨架构平台应用兼 容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应 保障 要求
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应 保障 要求
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障

	182
	供应 保障 要求
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全 要求
	★关键部件安全要求3
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，其中CPU应满足安全可靠等级II级要求

	184
	安全 要求
	★密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定

	185
	安全 要求
	USB端口管控
	支持 USB 端口管控

	186
	安全 要求
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	187
	安全 要求
	★信息安全基本要求
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口

	188
	安全 要求
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全 要求
	★限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定



3.1 基本要求
3.1.1 采购标的需实现的功能或者目标
采购台式机及相关配套软硬件438套，功能要求详见规格参数要求。
3.1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
3.2服务内容及要求/货物技术要求
3.2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
详见规格参数要求
3.2.2采购台式计算机需满足的服务标准、期限、效率等要求参照采购需求168条-179条。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求
根据财政部 、发展改革委 、生态环境部 、市场监管总局 《关于调整优化节能产品 、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库[2019]9 号）  财政部 、生态环境部  《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019] 18号）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能 、环境标志产品认证机构名录的公告》 （2019 年第 16 号）等文件要求 ， 如投标人所投台式计算机属于上述品目清单范围的 ， 须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的 、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
3.4采购标的的其他技术、服务等要求
★台式计算机的CPU等关键部件、操作系统须提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心发布的“安全可靠测评”截图或相关证书，且所投产品型号须在列。
3.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
结合项目需求 ，供应商应提供项目整体质量保障方案。
包括但不限于： 1、供货计划 2、货物生产或采购管理方案3 、供货时的运输方案及运输途中的保障措施4 、货物验收配合准备方案
4. 验收标准
4.1. 采购人根据到货型号、数量、品牌检验是否与合同一致，包装箱外观是否破损（外包装运输破损除外）。如发现型号、数量、品牌有不一致的须当时拒收或当时通知中标人协商解决，隔日在通知无法界定责任，中标人不承担。
4.2. 采购人签收后3个工作日内完成对内在品质进行验收。若采购人发现中标人提供的产品存在质量问题，采购人有权要求中标人对产品进行更换，中标人提供24小时技术支持，超验收规定时间默认为验收合格。

