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1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	备注（核心产品）

	1
	台式计算机
	800
	套
	6000
	核心产品

	2
	一体式计算机
	137
	套
	6000
	



2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货期：合同签订后15个自然日内交付货物，最终交货时间以采购人要求为准。
交货地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）
中标人每次向采购人交付产品并经采购人验收合格后，采购人根据中标人该次交付产品的品种、单价、数量，双方确认采购人应向中标人支付的款项。采购人通知中标人开具相应金额的发票，采购人收到发票并确认发票内容和金额无误后，在收到发票后30个工作日内，支付相应的合同价款。
3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）
所有产品提供不少于3年的原厂保修。保修期过后，投标人仍负责合同标的物的质量保障服务，保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力，维修只收取材料成本费。
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
满足医院各科室挂号、收费、医嘱开立打印、住院病历、检查检验等业务所需，满足医院公共区域信息公示需求。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
GB/T9813《计算机通用规范》
2. 货物技术要求
2.1台式计算机
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持 DDR4 3200及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	配置内存≥1条，内存插槽数≥2

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个

	8
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	SATA接口≥2个，M.2接口≥2 个

	9
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	10
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB

	11
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1 块 M.2 SSD

	12
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥512GB

	13
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	不配置机械硬盘

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	不配置机械硬盘

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	不配置机械硬盘

	16
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口

	17
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	不配置机械硬盘

	18
	产品规格
	
	★固态存储接口协议
	NVMe PCIe Gen4x4

	19
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡形态，选用符合M.2的标准形态

	20
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥1个空置硬盘扩展位

	21
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	集成显卡

	22
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	不配置独立显卡

	23
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	不配置独立显卡

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	不配置独立显卡

	25
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	26
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	27
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥92 像素/英寸

	28
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178 °

	29
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23.8 英寸

	30
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9

	31
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	32
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式

	33
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	不配置传声器

	34
	产品规格
	
	扬声器数量
	不配置扬声器

	35
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个

	36
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个

	37
	产品规格
	
	摄像头数量
	不配置摄像头

	38
	产品规格
	
	光驱数量
	不配置光驱

	39
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	104 键

	40
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线

	41
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米

	42
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	43
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线

	44
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	45
	产品规格
	
	★鼠标 DPI分辨率
	800~1600

	46
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	47
	产品规格
	
	内置光驱
	不配置光驱

	48
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1

	49
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	不配置无线网卡

	50
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	不配置无线网卡

	51
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	机箱应提供不少于8个原生USB接口（含 4 个 USB3.0 及以上接口），须列明每种usb接口协议、类型、数量

	52
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥2 个接口，1 个原生 DP 接口和1 个原生 HDMI 接口

	53
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1

	54
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	
	
	
	
	b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	55
	产品规格
	
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	56
	产品规格
	
	★整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；

	
	
	
	
	b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；

	
	
	
	
	c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

	
	
	
	
	d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

	
	
	
	
	e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；

	
	
	
	
	f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；

	
	
	
	
	g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；

	
	
	
	
	h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；

	
	
	
	
	i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；

	
	
	
	
	j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；

	
	
	
	
	k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求。其中PCI扩展板卡免工具拆装，须提供实物照片并加盖公章；

	
	
	
	
	l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；

	
	
	
	
	m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；

	
	
	
	
	n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	57
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	58
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	59
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2025标准中能效等级 3 级及以上

	60
	产品规格
	
	★机身材质
	塑料/金属等

	61
	产品规格
	
	★机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	62
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于16L

	63
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	≥14核，20线程

	64
	性能要求
	
	★CPU 主频
	基本频率E核P核分别不低于 1.9GHz、2.6GHz，最大睿频E核P核分别不低于 3.7GHz、5.0GHz。

	65
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	≥24MB

	66
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	67
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥3200MT/s

	68
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080

	69
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	不配置独立显卡

	70
	性能要求
	
	★显存等效频率
	不配置独立显卡

	71
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	72
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥100Hz

	73
	性能要求
	
	★显示屏色域
	NTSC≥72% 或 sRGB≥99%

	74
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤8ms

	75
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250 尼特

	76
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥1500：1

	77
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	78
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	不配置无线网卡

	79
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	不配置无线网卡

	80
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	≥2 个

	81
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	82
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	83
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	84
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	85
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显示接口至少支持HDMI和DP 2种

	86
	功能要求
	
	独立显卡数量
	不配置独立显卡

	87
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	≥2个接口，至少包含1个HDMI，含HDMI数据线

	88
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架

	89
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；

	
	
	
	
	b)支持色温、亮度、对比度调节

	90
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	91
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	92
	功能要求
	
	无线网卡频段
	不配置无线网卡

	93
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	94
	功能要求
	
	蓝牙协议
	不配置蓝牙

	95
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	96
	功能要求
	
	无线网卡标准
	不配置无线网卡

	97
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	98
	功能要求
	
	★视频接口类型
	显示接口至少支持HDMI和DP 2种

	99
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	100
	功能要求
	
	★其他接口
	提供串行接口1个

	101
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	电源功率≥250W，电源适配器电线组件应符合GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	102
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	103
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	104
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	105
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	106
	功能要求
	
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	107
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	108
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	109
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	110
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	111
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	112
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	113
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	114
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	115
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	116
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	117
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	118
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	MTBF (m1)≥100万小时

	119
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	120
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	121
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	
	b)供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；

	
	
	
	
	c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	
	d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	122
	服务要求
	
	★服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；

	
	
	
	
	b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；

	
	
	
	
	c) 应明确产品发布日期

	123
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装正版操作系统

	124
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	125
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	126
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供满足采购人要求的操作系统定制化镜像及系统预部署服务。

	127
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	主机提供原厂原装配置。原厂质保≥3年，提供备件、人工、上门服务，以上费用包含在投标报价中，投标人提供售后服务承诺函及整机所有部件原厂原装承诺函。

	128
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	129
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	130
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	131
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	132
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	133
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	134
	安全要求
	关键部件
安全要求
	★关键部件安全要求
	关键部件应当符合相关安全要求

	135
	安全要求
	整机安全性要求
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	136
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	137
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	138
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572 中规定




2.2一体式计算机
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持 DDR5 4800及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	配置内存≥1条，内存插槽总数≥2个

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU、内存型号和数量

	7
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	8
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB

	9
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个

	10
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥1TB

	11
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	不配置机械硬盘

	12
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	不配置机械硬盘

	13
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	不配置机械硬盘

	14
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	不配置机械硬盘

	15
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	不配置机械硬盘

	16
	产品规格
	
	★固态存储接口协议
	NVMe PCIE Gen4x4

	17
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡形态，选用符合M.2的标准形态

	18
	产品规格
	
	★存储设备扩展盘位
	≥1个空闲M.2硬盘槽位

	19
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	集成显卡

	20
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	不配置独立显卡

	21
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	不配置独立显卡

	22
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	不配置独立显卡

	23
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	24
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178°

	25
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23 英寸

	26
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9

	27
	产品规格
	
	★显示器边框颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	28
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式

	29
	产品规格
	外设规格
	★传声器数量
	≥1个

	30
	产品规格
	
	★扬声器数量
	≥1个

	31
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个

	32
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个

	33
	产品规格
	
	★摄像头数量
	≥1个

	34
	产品规格
	
	光驱数量
	不配置光驱

	35
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	104 键

	36
	产品规格
	
	★摄像头像素
	≥200 万

	37
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	≥1920x1080

	38
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	39
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线

	40
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米

	41
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线

	42
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	43
	产品规格
	
	★鼠标 DPI分辨率
	800~1600dpi

	44
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	45
	产品规格
	
	内置光驱
	不配置光驱

	46
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	千兆网卡≥1个

	47
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	无线网卡≥1

	48
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥2

	49
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	机箱应提供不少于5个原生USB接口，至少包含 2 个 USB3.0 及以上标准接口

	50
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥2 个接口，1 个原生 DP 接口和1 个原生 HDMI 接口

	51
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1

	52
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数

	53
	产品规格
	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	54
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2025标准中能效等级3 级及以上

	55
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	56
	产品规格
	
	★机身颜色
	一般选用灰色/黑色等商务色系

	57
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	主机外形尺寸（含底座）须小于56cm宽 x 41cm高 x 23cm厚

	58
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	≥14核，20线程

	59
	性能要求
	
	★CPU 主频
	基本频率E核P核分别不低于 1.9GHz、2.6GHz，最大睿频E核P核分别不低于 3.7GHz、5.0GHz。

	60
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	≥24MB

	61
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	62
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥4800MT/s

	63
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080

	64
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	不配置独立显卡

	65
	性能要求
	
	★显存等效频率
	不配置独立显卡

	66
	性能要求
	
	★显卡可同时支持多屏显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	67
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥60Hz

	68
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥NTSC 72% 或 ≥sRGB 99%

	69
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤22ms

	70
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250 尼特

	71
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥1000：1

	72
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率宜不低于 1000Mbps，宜支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	73
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	支持WiFi6.0 及以上协议

	74
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	≥160MHz

	75
	性能要求
	电源适配器性能
	★电源适配器电源效率
	平均效率应不低于82%

	76
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2

	77
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、 SAS3.0、M.2 等类型接口

	78
	功能要求
	
	★主板 USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	79
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	80
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口，应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力

	81
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显示接口至少支持HDMI和DP 2种

	82
	功能要求
	
	独立显卡数量
	不配置独立显卡

	83
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器支架
	支持桌面支架安装和壁挂支架安装

	84
	功能要求
	
	显示屏参数调节
	支持色温、亮度、对比度等显示参数调节

	85
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	86
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	87
	功能要求
	
	光驱功能
	不配置光驱

	88
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。
产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互

	89
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭；
b)支持访问网络和数据交换功能

	90
	功能要求
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	91
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	92
	功能要求
	
	蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0 版本

	93
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	配备有线网络通信模块 ,宜支持RJ45 接口

	94
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持1个3.5mm孔径的3 段式或4 段式音频接口

	95
	功能要求
	
	★视频接口类型
	显示接口至少支持HDMI和DP 2种，同时主机至少1种接口具备视频输入、输出功能。

	96
	功能要求
	
	★HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 接口应同时支持视频和音频输出

	97
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	符合 GB 15934-2008
对于可拆线插头 GB15934 不做要求

	98
	功能要求
	中文信息处理
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	99
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	100
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	101
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	102
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	103
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	104
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	105
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	106
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	107
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	108
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	109
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	110
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	111
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	112
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	113
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	114
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100 万小时

	115
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	116
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	117
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	118
	服务要求
	
	★服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	119
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装正版操作系统

	120
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	121
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	122
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供满足采购人要求的操作系统定制化镜像及系统预部署服务。

	123
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	主机提供原厂原装配置。原厂质保≥3年，提供备件、人工、上门服务，以上费用包含在投标报价中，投标人提供售后服务承诺函及整机所有部件原厂原装承诺函。

	124
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	125
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	126
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	127
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	128
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	129
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	130
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	关键部件应当符合相关安全要求

	131
	安全要求
	整机安全性要求
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	132
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	133
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	134
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572 中规定


2.3为落实政府采购政策需满足的要求
★投标人承诺所投产品符合本文件中所有标注★的指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函。
本项目产品用于支撑采购人医疗业务系统，现有相关医疗专业软件运行于非信创架构环境。投标人所投产品须满足本文件所列技术参数及兼容性要求，以确保与现有医疗业务系统的正常对接。
3. 验收标准
按采购需求交付货物后进行验收，验收依据相关国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
