
采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（本项目不接受进口产品参与报价）
本次采购包括台式计算机（含操作系统）、便携式计算机（含操作系统）、机架式服务器及服务器操作系统，采购清单如下：
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	台式计算机（一）（含操作系统）
	251
	台
	工业
	

	2
	台式计算机（二）（含操作系统）
	108
	台
	工业
	核心产品

	3
	便携式计算机（一）（含操作系统）
	69
	台
	工业
	

	4
	便携式计算机（二）（含操作系统）
	29
	台
	工业
	

	5
	机架式服务器
	5
	台
	工业
	

	6
	服务器操作系统
	5
	套
	工业
	


注：★1.台式计算机（含操作系统）、便携式计算机（含操作系统）、机架式服务器、服务器操作系统须分项报价，各分项报价不得为0元，否则作无效报价处理。
★2.台式计算机（含操作系统）单价最高限价为5000元，便携式计算机（含操作系统）单价最高限价为7000元，供应商每个产品单价汇总后不得超过最高限价，否则作无效报价处理。
★3.台式计算机、便携式计算机属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效报价处理。
★4.供应商所投产品若属于《强制性产品认证目录》的产品，则供应商须承诺所投产品具有经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，提供加盖供应商公章的认证证书，否则作无效报价处理。
★5.供应商所投采购包的每一序号对应类型的产品，均须为同一品牌、规格、型号及配置，否则作无效报价处理。

2. 项目背景/项目概述
为保障北京市统计局信息终端设备需求，计划通过北京市统计局能力提升设备采购项目购置台式计算机359台、便携式计算机98台、机架式服务器5台及服务器操作系统5套。
拟采购台式计算机（含操作系统）、便携式计算机（含操作系统）、机架式服务器及服务器操作系统，产品需满足京办使用要求并适配北京市统计局已部署的统信集中域管平台；供货商应配合安装流式软件、版式软件和杀毒软件，并提供技术保障及相关服务。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付时间：于2026年12月15日之前完成交货、验收。
地点：北京市通州区宋庄南三街209号院北京市统计局。
2. 付款条件（进度和方式）
（1）第一次支付合同总额的80%，支付条件为合同签订后，采购人预算资金到位后，采购人通知且收到成交人开具的符合采购人要求的合法有效增值税发票后10个工作日内支付；
（2）第二次支付合同总额的20%，支付条件为项目通过采购人终验，采购人预算资金到位，采购人通知且收到成交人开具的符合采购人要求的合法有效增值税发票后。
3. 包装和运输
货物的包装及运输条件应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉及〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的相关要求，推广使用绿色包装，必要时请供应商在履约验收环节出具检测报告。
4. 售后服务（质保期）
（1）从验收合格之日起算，质保期三年，保修期不低于三年，保修权益生效15日内出现质量问题可申请更换。
（2）售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,提供符合专业服务体系标准的原厂中文服务，包含：技术咨询、故障排查、产品升级、产品培训，具体服务内容：一是技术咨询，成交人需提供7×24小时统一电话，包含产品使用、安装等相关技术咨询和疑难解答；二是故障排查，成交人需提供4小时技术响应服务，提供远程或现场产品故障分析、诊断，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应根据故障原因，提出可行的解决方案，并提供周转设备或更换设备（硬盘故障后，更换新的硬盘原盘由采购人保留），所涉及费用包含在报价中；三是软件产品升级，提供软件产品升级，修复软件产品问题及提升软件功能、性能；四是产品培训，提供远程或现场产品安装、实施、使用等方面的培训，所涉及费用包含在报价中。
5. 保险
无
3、 技术要求
1. 基本要求
本项目旨在实现以下几个主要功能和目标：
1）本项目采购产品的CPU、操作系统等关键部件必须符合安全可靠测评要求，以确保信息安全。
2）满足实际应用需求：本项目采购产品有助于满足北京市统计局实际办公需求，提升办公效率。
以上功能和目标共同确保了北京市统计局计算机终端采购的高效性、安全性。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目需执行以下标准：
· 《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
· 《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
· 《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
· 《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的要求
①★代表实质性指标，不允许负偏离，不满足该指标项将导致响应被拒绝。
②备注栏中标明“附证明材料”项，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料包含但不限于供应商或所投核心产品生产厂家官方网站截图、产品说明书、其他相关证明材料，所有证明材料均需加盖供应商的公章，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
★供应商应承诺：所投计算机终端配套操作系统需满足采购人需求，满足京办使用要求并适配北京市统计局已部署的统信集中域管平台，并安排实施人员在统信集中域管平台中完成本项目终端的纳管工作。
★供应商应承诺：供应商需安排不少于2名实施人员现场（北京市通州区宋庄南三街209号院北京市统计局）配合安装流式软件、版式软件及杀毒软件，并提供终端技术保障及相关维护服务，上述工作所产生费用由供应商承担。
指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请供应商明确提供响应具体内容。
（1）台式计算机（一）（含操作系统）详细技术要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	备注

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB
	

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	

	6
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个
	

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	如有特殊孔位及接口，供应商给出特殊孔位及接口信息
	

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容
量（板载内存不涉及）
	≥32GB
	

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量（板载内存不涉及）
	≥64GB
	

	12
	产品规格
	存储设备
规格
	★固态盘数量
	≥1 个
	

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥512GB
	

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	本项目不涉及
	

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	本项目不涉及
	

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	本项目不涉及
	

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	本项目不涉及
	

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	本项目不涉及
	

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态
	

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥1
	

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定
	

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥2GB
	

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	

	28
	产品规格
	显示设备
规格
	★显示屏屏占比
	≥80%
	

	29
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080
	

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥80像素/英寸
	

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°
	

	32
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥27 英寸
	

	33
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	

	34
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系
	

	35
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度
比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎
特拉每球面度）
	

	36
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	

	37
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	本项目不涉及
	

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	本项目不涉及
	

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1 个
	

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1 个
	

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	本项目不涉及
	

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥1
	

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	本项目不涉及
	

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	本项目不涉及
	

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	本项目不涉及
	

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	本项目不涉及
	

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	本项目不涉及
	

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	本项目不涉及
	

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线
	

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm
	

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米
	

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系
	

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定
	

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线
	

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米
	

	59
	产品规格
	
	★鼠标 DPI分辨率
	800~1600
	

	60
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	配置内置光驱
	

	63
	产品规格
	网络设备
规格
	★有线网卡数量
	≥1
	

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	本项目不涉及
	

	65
	产品规格
	
	无线网卡天线数量
	本项目不涉及
	

	66
	产品规格
	外部接口
规格
	★USB 接口数量
	机箱前面板应提供不少于 6 个 USB 接
口（含 4 个 USB3.0 及以上接口）
	

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	本项目不涉及
	

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥1
	

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1
	

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	本项目不涉及
	

	71
	产品规格
	整机基础
规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、
变形和污染等。表面涂层均匀，不应
起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部
件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、
标志，应清晰、端正、牢固
	

	72
	产品规格
	
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	

	73
	产品规格
	
	★整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	

	74
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	

	75
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	

	76
	产品规格
	
	★整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃
	

	77
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	

	78
	产品规格
	
	★机身材质
	塑料/金属等
	

	79
	产品规格
	
	★机身颜色
	灰色/黑色等商务色系
	

	80
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于 15L
	

	81
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	≥4
	

	82
	性能要求
	
	★CPU 主频
	≥2.5GHz
	

	83
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	≥16MB
	

	84
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥3200MT/s
	

	85
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥3200MT/s
	

	86
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080
	

	87
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	

	88
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1000MT/s
	

	89
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	

	90
	性能要求
	显示设备
性能
	★显示屏刷新率
	≥75Hz
	

	91
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8 位
	

	92
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99% sRGB
	

	93
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E ≤ 4
	

	94
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤8ms
	

	95
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250 尼特
	

	96
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%
	

	97
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥500：1
	

	98
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	

	99
	性能要求
	网络设备
性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	本项目不涉及
	

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	本项目不涉及
	

	102
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个
	

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不
涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	

	104
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	

	105
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	

	106
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	

	107
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0
	

	109
	功能要求
	显示设备
功能
	★显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	

	110
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	

	111
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节
	

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	本项目不涉及
	

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	本项目不涉及
	

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	本项目不涉及
	

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	

	116
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除
	

	118
	功能要求
	网络设备
功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	

	119
	功能要求
	
	无线网卡频段
	本项目不涉及
	

	120
	功能要求
	
	物理开关
	本项目不涉及
	

	121
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	本项目不涉及
	

	123
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	本项目不涉及
	

	125
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	本项目不涉及
	

	126
	功能要求
	外部接口
功能
	★音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	

	127
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	

	128
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	

	129
	功能要求
	
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107功能；
b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能
	

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	本项目不涉及
	

	131
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	

	132
	功能要求
	操作系统
及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定
	

	133
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	

	134
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	

	135
	功能要求
	
	★操作系
统及驱动
升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	

	136
	功能要求
	
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	

	137
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口
	

	138
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	

	139
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	

	140
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	

	141
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	

	142
	功能要求
	生物
识别功能
	指纹识别
	本项目不涉及
	

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	本项目不涉及
	

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	本项目不涉及
	

	145
	功能要求
	硬件
加速功能
	NPU/GPU等 AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块
	

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块
	

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块
	

	148
	可靠性要求
	存储设备
可靠性
	★固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	

	149
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	本项目不涉及
	

	150
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	

	151
	可靠性要求
	外设
可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000 万次
	

	152
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500 万次
	

	153
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	

	154
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4 万小时
	

	155
	可靠性要求
	整机可靠
性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境
适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应
性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应
性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应
性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	160
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装
件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	161
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥3 万小时
	

	162
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	

	163
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	

	164
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	

	165
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	167
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具
	

	168
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供 4h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立完整的技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	

	169
	服务要求
	
	★服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期
	

	170
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	

	171
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	172
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	

	173
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	

	174
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	

	175
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	

	176
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	

	177
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	

	178
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	

	182
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	提供加盖供应商公章的供货保障承诺函，承诺能够在合同履约期内完成供货。

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到II级及以上
	提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖供应商公章

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定
	

	185
	安全要求
	
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	

	187
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	

	188
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过
程中只有通过启动校验才能正常启动
	

	189
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定
	

	190
	预装软件要求
	操作系统要求
	操作系统服务要求
	供应商提供加盖公章的操作系统授权承诺函，承诺内容如下：
1）操作系统提供永久授权，且提供不少于3年售后服务，售后服务期间提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在报价中）
2）操作系统售后服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	191
	
	
	操作系统兼容性承诺
	供应商提供加盖公章的兼容性承诺函，具体内容如下：操作系统应适配北京市统计局当前部署的统信集中域管平台，若无法兼容，承诺提供集中域管平台同功能产品，并提供整体替换解决方案可接纳现有国产终端。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	192
	
	
	操作系统主要功能
	1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。
2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。
3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。
4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。
5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。
	需提供功能截图并加盖供应商公章


（2）台式计算机（二）（含操作系统）详细技术要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	备注

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB
	

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	

	6
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	供应商给出主板内置PCIe插槽数量
	

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	如有特殊孔位及接口，供应商给出特殊孔位及接口信息
	

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容
量（板载内存不涉及）
	≥16GB
	

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量（板载内存不涉及）
	≥16GB
	

	12
	产品规格
	存储设备
规格
	★固态盘数量
	≥1 个
	

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥512GB
	

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	本项目不涉及
	

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	本项目不涉及
	

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	本项目不涉及
	

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	本项目不涉及
	

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	本项目不涉及
	

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态
	

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥1
	

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定
	

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	

	28
	产品规格
	显示设备
规格
	★显示屏屏占比
	≥80%
	

	29
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080
	

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥80像素/英寸
	

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°
	

	32
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23.8 英寸
	

	33
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	

	34
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系
	

	35
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度
比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎
特拉每球面度）
	

	36
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	

	37
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	本项目不涉及
	

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	本项目不涉及
	

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1 个
	

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1 个
	

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	本项目不涉及
	

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥1
	

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	本项目不涉及
	

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	本项目不涉及
	

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	本项目不涉及
	

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	本项目不涉及
	

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	本项目不涉及
	

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	本项目不涉及
	

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线
	

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm
	

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米
	

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系
	

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定
	

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线
	

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米
	

	59
	产品规格
	
	★鼠标 DPI分辨率
	800~1600
	

	60
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	配置内置光驱
	

	63
	产品规格
	网络设备
规格
	★有线网卡数量
	≥1
	

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	本项目不涉及
	

	65
	产品规格
	
	无线网卡天线数量
	本项目不涉及
	

	66
	产品规格
	外部接口
规格
	★USB 接口数量
	机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接
口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）
	

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	本项目不涉及
	

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥1
	

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1
	

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	本项目不涉及
	

	71
	产品规格
	整机基础
规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、
变形和污染等。表面涂层均匀，不应
起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部
件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、
标志，应清晰、端正、牢固
	

	72
	产品规格
	
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	

	73
	产品规格
	
	★整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	

	74
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	

	75
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	

	76
	产品规格
	
	★整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃
	

	77
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 1 级及以上
	

	78
	产品规格
	
	★机身材质
	塑料/金属等
	

	79
	产品规格
	
	★机身颜色
	灰色/黑色等商务色系
	

	80
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于 15L
	

	81
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	≥6
	

	82
	性能要求
	
	★CPU 主频
	≥2.0GHz
	

	83
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	≥2MB
	

	84
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥6400MT/s
	

	85
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥6400MT/s
	

	86
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080
	

	87
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	

	88
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1000MT/s
	

	89
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	

	90
	性能要求
	显示设备
性能
	★显示屏刷新率
	≥75Hz
	

	91
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8 位
	

	92
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99% sRGB
	

	93
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E ≤ 4
	

	94
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤8ms
	

	95
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250 尼特
	

	96
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%
	

	97
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥500：1
	

	98
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	

	99
	性能要求
	网络设备
性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适
应
	

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	本项目不涉及
	

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	本项目不涉及
	

	102
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个
	

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不
涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	

	104
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	

	105
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	

	106
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	

	107
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0
	

	109
	功能要求
	显示设备
功能
	★显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	

	110
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	

	111
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节
	

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	本项目不涉及
	

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	本项目不涉及
	

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	本项目不涉及
	

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	

	116
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除
	

	118
	功能要求
	网络设备
功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	

	119
	功能要求
	
	无线网卡频段
	本项目不涉及
	

	120
	功能要求
	
	物理开关
	本项目不涉及
	

	121
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	本项目不涉及
	

	123
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	本项目不涉及
	

	125
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	本项目不涉及
	

	126
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	

	127
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	

	128
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	

	129
	功能要求
	
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107功能；
b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能
	

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	本项目不涉及
	

	131
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定
	

	133
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	

	134
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	

	135
	功能要求
	
	★操作系
统及驱动
升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	

	136
	功能要求
	
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	

	137
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口
	

	138
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	

	139
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	

	140
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	

	141
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	

	142
	功能要求
	生物
识别功能
	指纹识别
	本项目不涉及
	

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	本项目不涉及
	

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	本项目不涉及
	

	145
	功能要求
	硬件
加速功能
	NPU/GPU等 AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块
	

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块
	

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块
	

	148
	可靠性要求
	存储设备
可靠性
	★固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	

	149
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时
	

	150
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	

	151
	可靠性要求
	外设
可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000 万次
	

	152
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500 万次
	

	153
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	

	154
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4 万小时
	

	155
	可靠性要求
	整机可靠
性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境
适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应
性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应
性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应
性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	160
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装
件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	

	161
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥3 万小时
	

	162
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	

	163
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	

	164
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	

	165
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	167
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具
	

	168
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供 4h技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立完整的技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	

	169
	服务要求
	
	★服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期
	

	170
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	

	171
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	172
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	

	173
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	

	174
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	

	175
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	

	176
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	

	177
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	

	178
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要
求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	

	182
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	提供加盖供应商公章的供货保障承诺函，承诺能够在合同履约期内完成供货。

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到II级及以上
	提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖供应商公章

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定
	

	185
	安全要求
	
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	

	187
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	

	188
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过
程中只有通过启动校验才能正常启动
	

	189
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定
	

	190
	预装软件要求
	操作系统要求
	授权承诺
	供应商提供加盖公章的操作系统授权承诺函，承诺内容如下：
1）操作系统提供永久授权，且提供不少于3年售后服务，售后服务期间提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在报价中）
2）操作系统售后服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	191
	
	
	兼容性承诺
	供应商提供加盖公章的兼容性承诺函，具体内容如下：操作系统应适配北京市统计局当前部署的统信集中域管平台，若无法兼容，承诺提供集中域管平台同功能产品，并提供整体替换解决方案可接纳现有国产终端。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	192
	
	
	主要功能要求
	1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。
2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。
3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。
4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。
5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。
	需提供功能截图并加盖供应商公章


（3）便携式计算机（一）（含操作系统）详细技术要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	备注

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商给出CPU信息，包含 CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB
	

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4x及以上内存类型
	

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	

	6
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥0
	

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	如有特殊孔位及接口，供应商给出特殊孔位及接口信息
	

	9
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB
	

	10
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB
	

	11
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个
	

	12
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥512GB
	

	13
	产品规格
	
	★固态盘数量
	≥1个
	

	14
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	本项目不涉及
	

	15
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	本项目不涉及
	

	16
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	本项目不涉及
	

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	本项目不涉及
	

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	本项目不涉及
	

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	

	20
	产品规格
	
	固态存储形态
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或 mSATA等标准尺寸和接口定义
	

	21
	产品规格
	
	★存储设备扩展盘位
	本项目不涉及
	

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参与要求
	固态盘应符合 SJ/T11654相关规定
	

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥32位
	

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB
	

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe 协议版本大于等于 2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0 的独立显卡接口协议
	

	28
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%
	

	29
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080
	

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥150像素/英寸
	

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°
	

	32
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	不小于14英寸
	

	33
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10等
	

	34
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	

	35
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	

	36
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示器镜面反射率≤10%
	

	37
	产品规格
	外设规格
	★传声器数量
	≥1个
	

	38
	产品规格
	
	★扬声器数量
	≥1个
	

	39
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个
	

	40
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个
	

	41
	产品规格
	
	★触控板数量
	≥1个
	

	42
	产品规格
	
	★摄像头数量
	≥1个
	

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥1个（可配置外置光驱）
	

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	62 键/84键/105键等
	

	45
	产品规格
	
	★摄像头像素
	≥100万
	

	46
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	≥1280x720
	

	47
	产品规格
	
	★内置扬声器功率
	≥1瓦/个
	

	48
	产品规格
	
	★内置扬声器频率范围
	100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz：35dB及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB及以上
	

	49
	产品规格
	
	★内置扬声器总谐波失真
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	

	50
	产品规格
	
	★内置扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	

	51
	产品规格
	
	★键盘键程
	0.9mm ~ 2.3mm
	

	52
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力宜在0.3～0.8N之间
	

	53
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	

	54
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线或无线
	

	55
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5米
	

	56
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	800~1600
	

	57
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	

	58
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245的相关规定
	

	59
	产品规格
	
	★触控板尺寸
	≥70mm×50mm
	

	60
	产品规格
	
	★触控板材质
	采用麦拉片或玻璃等材质
	

	61
	产品规格
	
	光驱规格
	配备光驱设备，可为外置光驱
	

	62
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1（可通过扩展坞支持）
	

	63
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥1
	

	64
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥1
	

	65
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	USB 接口数量应不少于3个，至少包含 1个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	

	66
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥1
	

	67
	产品规格
	
	★输入充电接口数量
	≥1
	

	68
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1
	

	69
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0
	

	70
	产品规格
	电池规格
	★电池额定能量
	≥50Wh
	

	71
	产品规格
	
	★电池充放电次数
	≥500次（常温下 500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	

	72
	产品规格
	
	快速充电功能
	支持快速充电功能，如UFCS、USB PD
	

	73
	产品规格
	
	★电池安全要求
	符合 GB 31241的规定
	

	74
	产品规格
	
	电池电芯材质
	供应商给出电池电芯材料信息
	

	75
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	

	76
	
	
	★整机结构
	a)产品应符合GB/T4208的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000  次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；o)其它要求应符合GB/T9813.2的相关规定
	

	77
	
	
	★整机噪音
	25摄氏度环温条件：空闲小于等于38dBA满载小于等于45dBA
	

	78
	产品规格
	
	★整机散热
	产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃，各表面温度应符合以下要求：
a)键帽温度不高于38℃；
b) 键盘间隙温度不高于 40℃；
c) 掌托温度不高于 38℃；
d) 触控板温度不高于 38℃；
e) 底壳温度不高于 45℃
	

	79
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上
	

	80
	产品规格
	
	★整机重量
	≤2.2kg
	

	81
	产品规格
	
	★整机厚度
	≤22mm（不含脚垫）
	

	82
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等
	

	83
	产品规格
	
	★机身颜色
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	

	84
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	≥8
	

	85
	性能要求
	
	★CPU主频
	≥2.4GHz
	

	86
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	≥6MB
	

	87
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	≥3200MT/s
	

	88
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥3200MT/s
	

	89
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080
	

	90
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	

	91
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1000MT/s
	

	92
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080
	

	93
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥60Hz
	

	94
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位
	

	95
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99%sRGB
	

	96
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E ≤4
	

	97
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤30ms
	

	98
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250尼特
	

	99
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%
	

	100
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥500：1
	

	101
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292的相关规定
	

	102
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	

	103
	性能要求
	
	★支持无线网络通信技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0及以上协议
	

	104
	性能要求
	
	★无线网卡频宽
	≥20MHz
	

	105
	性能要求
	电源适配器性能
	★电源适配器电源效率
	在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%
	

	106
	性能要求
	待机性能
	★满载待机性能（LTP）
	≥1.5小时
	

	107
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	供应商给出内存扩展接口数量
	

	108
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	

	109
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能
	

	110
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	

	111
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	

	112
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1种显示接口
	

	113
	功能要求
	
	★显示功能
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	

	114
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	

	115
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能
	

	116
	功能要求
	
	音频处理功能
	支持音频效果处理功能
	

	117
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光
	

	118
	功能要求
	
	触控板多点触控
	支持2点及以上触控功能
	

	119
	功能要求
	
	★光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	

	120
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	

	121
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	

	122
	功能要求
	
	★无线网卡频段
	支持双频段
	

	123
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关
	

	124
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	

	125
	功能要求
	
	★蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本
	

	126
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45接口
	

	127
	功能要求
	
	★无线网卡标准
	符合 GB15629.11所有部分
	

	128
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	

	129
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	不少于 1个，宜支持 3.5mm 孔径的3段式或 4 段式接口。若支持4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	

	130
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1种显示接口
	

	131
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供 HDMI或 DP 或 Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	

	132
	功能要求
	
	★输入充电接口类型
	DC in或 Type-C接口
	

	133
	功能要求
	
	其他接口
	PS/2接口等
	

	134
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	本项目不涉及
	

	135
	功能要求
	电源功能
	电池快充
	支持快速充电功能，如UFCS、USB PD
	

	136
	功能要求
	
	★电源线适配能力
	符合GB15934-2008对于可拆线插头 GB15934不做要求
	

	137
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030的相关规定
	

	138
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	

	139
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	

	140
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	

	141
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	

	142
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS 关闭以太网及 USB接口功能
	

	143
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	

	144
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	

	145
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	

	146
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	

	147
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合GB/T 37742的相关规定
	

	148
	功能要求
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3的相关规定
	

	149
	功能要求
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合 GB/T33135的相关规定
	

	150
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 AI加速模块
	支持 NPU/GPU等 AI加速模块
	

	151
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块
	

	152
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块
	

	153
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
	

	154
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时
	

	155
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	

	156
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000万次
	

	157
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500万次
	

	158
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	

	159
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4万小时
	

	160
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	

	161
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	162
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	163
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	164
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	165
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的自由跌落适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	166
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	167
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时
	

	168
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	

	169
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容3 个及以上厂商的数据库产品
	

	170
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3 个及以上厂商中间件产品
	

	171
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容 3个及以上厂商云计算及大数据平台
	

	172
	包装及运输要求
	包装运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	173
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	提供自检测试工具
	

	174
	服务要求
	
	★服务响应
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足 4小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，上门服务覆盖率达100%
	

	175
	服务要求
	
	★服务周期
	支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）
	

	176
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	

	177
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	178
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	

	179
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	

	180
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
	

	181
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	

	182
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	

	183
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	

	184
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	

	185
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	

	186
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	

	187
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	

	188
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	提供加盖供应商公章的供货保障承诺函，承诺能够在合同履约期内完成供货。

	189
	安全要求
	关键部件安全要求
	 ★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到II级及以上
	提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖供应商公章

	190
	安全要求
	整机安全性要求
	USB端口管控
	支持USB端口管控
	

	191
	安全要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T0028的相关规定
	

	192
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	

	193
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	

	194
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	

	195
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定
	

	196
	配件
	配件
	配件
	配置黑色/灰色/银色等电脑包
	

	197
	预装软件要求
	操作系统要求
	授权承诺
	供应商提供加盖公章的操作系统授权承诺函，承诺内容如下：
1）操作系统提供永久授权，且提供不少于3年售后服务，售后服务期间提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在报价中）
2）操作系统售后服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	198
	
	
	兼容性承诺
	供应商提供加盖公章的兼容性承诺函，具体内容如下：操作系统应适配北京市统计局当前部署的统信集中域管平台，若无法兼容，承诺提供集中域管平台同功能产品，并提供整体替换解决方案可接纳现有国产终端。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	199
	
	
	主要功能要求
	1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。
2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。
3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。
4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。
5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。
	需提供功能截图并加盖供应商公章


（4）便携式计算机（二）（含操作系统）详细技术要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	备注

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商给出CPU信息，包含 CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB
	

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4x及以上内存类型
	

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	

	6
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥0
	

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	如有特殊孔位及接口，供应商给出特殊孔位及接口信息
	

	9
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB
	

	10
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB
	

	11
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个
	

	12
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥512GB
	

	13
	产品规格
	
	★固态盘数量
	≥1个
	

	14
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	本项目不涉及
	

	15
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	本项目不涉及
	

	16
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	本项目不涉及
	

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	本项目不涉及
	

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	本项目不涉及
	

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	

	20
	产品规格
	
	固态存储形态
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或 mSATA等标准尺寸和接口定义
	

	21
	产品规格
	
	★存储设备扩展盘位
	本项目不涉及
	

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参与要求
	固态盘应符合 SJ/T11654相关规定
	

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥32位
	

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB
	

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe 协议版本大于等于 2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0 的独立显卡接口协议
	

	28
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%
	

	29
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080
	

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥150像素/英寸
	

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°
	

	32
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	不小于14英寸
	

	33
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10等
	

	34
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	

	35
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	

	36
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示器镜面反射率≤10%
	

	37
	产品规格
	外设规格
	★传声器数量
	≥1个
	

	38
	产品规格
	
	★扬声器数量
	≥1个
	

	39
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个
	

	40
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个
	

	41
	产品规格
	
	★触控板数量
	≥1个
	

	42
	产品规格
	
	★摄像头数量
	≥1个
	

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥1个（可配置外置光驱）
	

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	62 键/84键/105键等
	

	45
	产品规格
	
	★摄像头像素
	≥100万
	

	46
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	≥1280x720
	

	47
	产品规格
	
	★内置扬声器功率
	≥1瓦/个
	

	48
	产品规格
	
	★内置扬声器频率范围
	100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz：35dB及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB及以上
	

	49
	产品规格
	
	★内置扬声器总谐波失真
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	

	50
	产品规格
	
	★内置扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	

	51
	产品规格
	
	★键盘键程
	0.9mm ~ 2.3mm
	

	52
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力宜在0.3～0.8N之间
	

	53
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	

	54
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线或无线
	

	55
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5米
	

	56
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	800~1600
	

	57
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	

	58
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245的相关规定
	

	59
	产品规格
	
	★触控板尺寸
	≥70mm×50mm
	

	60
	产品规格
	
	★触控板材质
	采用麦拉片或玻璃等材质
	

	61
	产品规格
	
	光驱规格
	配备光驱设备，可为外置光驱
	

	62
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1（可通过扩展坞支持）
	

	63
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥1
	

	64
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥1
	

	65
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	USB 接口数量应不少于3个，至少包含 1个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	

	66
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥1
	

	67
	产品规格
	
	★输入充电接口数量
	≥1
	

	68
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1
	

	69
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0
	

	70
	产品规格
	电池规格
	★电池额定能量
	≥50Wh
	

	71
	产品规格
	
	★电池充放电次数
	≥500次（常温下 500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	

	72
	产品规格
	
	快速充电功能
	支持快速充电功能，如UFCS、USB PD
	

	73
	产品规格
	
	★电池安全要求
	符合 GB 31241的规定
	

	74
	产品规格
	
	电池电芯材质
	供应商给出电池电芯材料信息
	

	75
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	

	76
	
	
	★整机结构
	a)产品应符合GB/T4208的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000  次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；o)其它要求应符合GB/T9813.2的相关规定
	

	77
	
	
	★整机噪音
	25摄氏度环温条件：空闲小于等于38dBA满载小于等于45dBA
	

	78
	产品规格
	
	★整机散热
	产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃，各表面温度应符合以下要求：
a)键帽温度不高于38℃；
b) 键盘间隙温度不高于 40℃；
c) 掌托温度不高于 38℃；
d) 触控板温度不高于 38℃；
e) 底壳温度不高于 45℃
	

	79
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上
	

	80
	产品规格
	
	★整机重量
	≤2.2kg
	

	81
	产品规格
	
	★整机厚度
	≤22mm（不含脚垫）
	

	82
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等
	

	83
	产品规格
	
	★机身颜色
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	

	84
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	≥6
	

	85
	性能要求
	
	★CPU主频
	≥2.0GHz
	

	86
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	≥2MB
	

	87
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	≥6400MT/s
	

	88
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥6400MT/s
	

	89
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080
	

	90
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	

	91
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1000MT/s
	

	92
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080
	

	93
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥60Hz
	

	94
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位
	

	95
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99%sRGB
	

	96
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E ≤4
	

	97
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤30ms
	

	98
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250尼特
	

	99
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%
	

	100
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥500：1
	

	101
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292的相关规定
	

	102
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	

	103
	性能要求
	
	★支持无线网络通信技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0及以上协议
	

	104
	性能要求
	
	★无线网卡频宽
	≥20MHz
	

	105
	性能要求
	电源适配器性能
	★电源适配器电源效率
	在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%
	

	106
	性能要求
	待机性能
	★满载待机性能（LTP）
	≥1.5小时
	

	107
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	供应商给出内存扩展接口数量
	

	108
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	

	109
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能
	

	110
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	

	111
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	

	112
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1种显示接口
	

	113
	功能要求
	
	★显示功能
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	

	114
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	

	115
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能
	

	116
	功能要求
	
	音频处理功能
	支持音频效果处理功能
	

	117
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光
	

	118
	功能要求
	
	触控板多点触控
	支持2点及以上触控功能
	

	119
	功能要求
	
	★光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	

	120
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	

	121
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	

	122
	功能要求
	
	★无线网卡频段
	支持双频段
	

	123
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关
	

	124
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	

	125
	功能要求
	
	★蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本
	

	126
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45接口
	

	127
	功能要求
	
	★无线网卡标准
	符合 GB15629.11所有部分
	

	128
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	

	129
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	不少于 1个，宜支持 3.5mm 孔径的3段式或 4 段式接口。若支持4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	

	130
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1种显示接口
	

	131
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供 HDMI或 DP 或 Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	

	132
	功能要求
	
	★输入充电接口类型
	DC in或 Type-C接口
	

	133
	功能要求
	
	其他接口
	PS/2接口等
	

	134
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	本项目不涉及
	

	135
	功能要求
	电源功能
	电池快充
	支持快速充电功能，如UFCS、USB PD
	

	136
	功能要求
	
	★电源线适配能力
	符合GB15934-2008对于可拆线插头 GB15934不做要求
	

	137
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合 GB 18030的相关规定
	

	138
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	

	139
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	

	140
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	

	141
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	

	142
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS 关闭以太网及 USB接口功能
	

	143
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	

	144
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	

	145
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	

	146
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	

	147
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合GB/T 37742的相关规定
	

	148
	功能要求
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3的相关规定
	

	149
	功能要求
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合 GB/T33135的相关规定
	

	150
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 AI加速模块
	支持 NPU/GPU等 AI加速模块
	

	151
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块
	

	152
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块
	

	153
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
	

	154
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时
	

	155
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	

	156
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000万次
	

	157
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500万次
	

	158
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	

	159
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4万小时
	

	160
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	

	161
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	162
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	163
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	164
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	165
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的自由跌落适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	166
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	167
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时
	

	168
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	

	169
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容3 个及以上厂商的数据库产品
	

	170
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3 个及以上厂商中间件产品
	

	171
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容 3个及以上厂商云计算及大数据平台
	

	172
	包装及运输要求
	包装运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	173
	★服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	提供自检测试工具
	

	174
	★服务要求
	
	★服务响应
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足 4小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员上门服务覆盖率达100%
	

	175
	★服务要求
	
	★服务周期
	支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）
	

	176
	★服务要求
	
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	

	177
	★服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	178
	★服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	

	179
	★服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	

	180
	★服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
	

	181
	★服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	

	182
	★服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	

	183
	★服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	

	184
	★服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	

	185
	★服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	

	186
	★供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	

	187
	★供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	

	188
	★供应保障要求
	
	★供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	提供加盖供应商公章的供货保障承诺函，承诺能够在合同履约期内完成供货。

	189
	安全要求
	关键部件安全要求
	 ★关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到II级及以上
	提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖供应商公章

	190
	安全要求
	整机安全性要求
	USB端口管控
	支持USB端口管控
	

	191
	安全要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T0028的相关规定
	

	192
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	

	193
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	

	194
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	

	195
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定
	

	196
	配件
	配件
	配件
	配置黑色/灰色/银色等电脑包
	

	197
	预装软件要求
	操作系统要求
	授权承诺
	供应商提供加盖公章的操作系统授权承诺函，承诺内容如下：
1）操作系统提供永久授权，且提供不少于3年售后服务，售后服务期间提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在报价中）
2）操作系统售后服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	198
	
	
	兼容性承诺
	供应商提供加盖公章的兼容性承诺函，具体内容如下：操作系统应适配北京市统计局当前部署的统信集中域管平台，若无法兼容，承诺提供集中域管平台同功能产品，并提供整体替换解决方案可接纳现有国产终端。
	提供加盖供应商公章的承诺函

	199
	
	
	主要功能要求
	1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。
2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。
3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。
4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。
5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。
	需提供功能截图并加盖供应商公章


（5）机架式服务器详细技术要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	备注

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	

	2
	
	主板规格
	★主板支持的CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	

	3
	
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个
	

	4
	
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1 种
	

	5
	
	
	★PCIe 插槽接口
	符合PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	

	6
	
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	服务器PCIe 插槽或接口应不少于6个
	

	7
	
	
	特殊孔位及接口
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A
	

	8
	
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应不少于4个1GE 网口
	

	9
	
	
	主板OCP 插槽数量
	支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于1 个
	

	10
	
	内存规格
	★内存数量
	≥4
	

	11
	
	
	★内存规格
	≥DDR4
	

	12
	
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC 或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	

	13
	
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	

	14
	
	
	★硬磁盘实配容量
	配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于480GB，NVMe SSD容量不小于960GB
	

	15
	
	
	硬盘接口类型
	a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口
b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	

	16
	
	
	★硬盘实配数量
	配备固态盘，实配盘数应不小于3块
	

	17
	
	
	★硬盘插槽数量及规格
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘
b) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于8 块，机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于4 块。
c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24 块
	

	18
	
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定；
b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定
	

	19
	
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的SAS接口数
	≥8
	

	20
	
	SAS 直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS 直通卡SAS 接口数量
	≥0
	

	21
	
	HBA 卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA 卡端口数量
	本项目不涉及
	

	22
	
	网络规格
	★网口速率和数量
	实配≥2个千兆电口，且网口速率不少于1GE；
	

	23
	
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个
	

	24
	
	
	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0
	

	25
	
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP 等
	

	26
	
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP 等
	

	27
	
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	

	28
	
	
	★USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等
	

	29
	
	
	特殊接口及孔位
	本项目不涉及
	

	30
	
	
	其他接口
	本项目不涉及
	

	31
	
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置
	

	32
	
	
	★电源模块数量
	≥2
	

	33
	
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	

	34
	
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	

	35
	
	整机规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；（本项目不涉及）
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	

	36
	
	
	★尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	

	37
	
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	

	38
	
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	供应商给出CPU 个数与机柜高度
	

	39
	
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
	

	40
	
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	

	41
	
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	

	42
	
	
	★噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB
	

	43
	
	AI 计算单元规格
	AI 计算单元
	若配备AI 计算单元应符合如下要求：a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种；
b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）
	

	44
	
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具
	

	45
	
	机柜规格
	★机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	

	46
	
	
	机柜管理板
	本项目不涉及
	

	47
	
	
	机柜电源规格
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换；
b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换
	

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	

	49
	
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	

	50
	
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	

	51
	
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	

	52
	
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	

	53
	
	
	★密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T 0028 的相关规定
	

	54
	
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	

	55
	
	
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	

	56
	
	
	SATA SSD单die 故障隔离
	支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	

	57
	
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	RAID 模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
	

	58
	
	
	RAID 卡BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元
	

	59
	
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）
	

	60
	
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	

	61
	
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	

	62
	
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	

	63
	
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能
	

	64
	
	管理系统功能
	★BMC 固件基础功能
	1) 支持DHCP 设置网络功能；
2)支持静态IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能
	

	65
	
	
	BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s
	

	66
	
	
	★BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	

	67
	
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	

	68
	
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	

	69
	
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能
	

	70
	
	
	★操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求
	

	71
	
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB 18030 的有关规定
	

	72
	
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	

	73
	
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	

	74
	
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能
	

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖供应商公章

	76
	
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	

	77
	
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	

	78
	
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	

	79
	
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路
	

	80
	
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	

	81
	
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	

	82
	
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	

	83
	
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	

	84
	
	
	CPU 核重启隔离
	支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止OS 再次使用导致系统异常，核0 除外
	

	85
	
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	

	86
	
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	

	87
	
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	

	88
	
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	

	89
	
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	

	90
	
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制
	

	91
	
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	

	92
	
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	

	93
	
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	

	94
	
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	

	95
	
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	

	96
	
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	

	97
	
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	

	98
	
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定
	

	99
	
	
	增强要求
	a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定；
g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	

	100
	
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定
	

	101
	
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 主频
	≥2.2GHz
	

	103
	
	
	★单CPU 核数
	≥24
	

	104
	
	
	★单CPU 末级缓存容量
	≥8MB
	

	105
	
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB
	

	106
	
	
	★内存速率
	≥2933MT/s
	

	107
	
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于5400rpm
	

	108
	
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	若配备RAID 卡且RAID 卡有缓存容量，容量不少于1GB
	

	109
	
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	本项目不涉及
	

	110
	
	网络性能
	独立网卡速率
	本项目不涉及
	

	111
	
	
	板载网卡速率
	≥1GE
	

	112
	
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定
	

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	

	114
	
	
	★固态存储兼容性
	适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	

	115
	
	
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA 应适配两种或以上厂商产品
	

	116
	
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品
	

	117
	
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	

	118
	
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	

	119
	
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	

	120
	
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3 个及以上厂商的数据库产品
	

	121
	
	
	★中间件兼容
	兼容3 个及以上厂商的中间件产品
	

	122
	
	
	★平台软件兼容
	兼容3 个及以上厂商的大数据平台
	

	123
	
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2 款及以上虚拟化软件
	

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h
	

	125
	
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h
	

	126
	
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	

	127
	
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供4h技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立完整的技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	

	130
	
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	131
	
	服务周期
	★服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	

	132
	
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	

	133
	
	
	辅助工具
	支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 网络的数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的自动安装功能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	

	134
	
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	

	135
	
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
	

	136
	
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	

	137
	
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	

	138
	
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	

	139
	
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	

	140
	
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	

	141
	
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务
	

	142
	
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	

	143
	
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	

	145
	
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	提供加盖供应商公章的承诺函


（6）服务器操作系统详细技术要求
	序号
	分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	备注

	1
	功能要求
	操作系统支持多CPU架构
	★同源兼容多CPU平台架构
	操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU
	

	2
	
	操作系统支持CPU内置功能
	★多核支持
	操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度
	

	3
	
	
	★CPU虚拟化支持
	操作系统支持CPU虚拟化技术
	

	4
	
	
	★动态调节CPU运行频率
	操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率
	

	5
	
	
	★支持多CPU
	支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构
	

	6
	
	
	★支持CPU内置安全功能
	操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁
	

	7
	
	安装部署
	★安装方式
	操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装
	

	8
	
	
	★安装模式
	操作系统支持图形或文本安装模式
	

	9
	
	
	★安装过程配置
	操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统
	

	10
	
	
	★系统引导
	a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导；
b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT
	

	11
	
	
	★引导修复
	操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导
	

	12
	
	
	★引导参数编辑
	操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护
	

	13
	
	
	★数据保护
	安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据
	

	14
	
	
	★分辨率自适应
	操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外)
	

	15
	
	
	★安装配置正确性校验
	操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示
	

	16
	
	系统内核
	★内核要求
	a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核
b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
	

	17
	
	进程、线程调度
	★NUMA
	操作系统支持基于NUMA的亲和调度
	

	18
	
	
	★多核轮询
	操作系统支持CPU多核轮询调度
	

	19
	
	
	★进程调度
	操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查
	

	20
	
	内存管理
	★内存容量
	操作系统支持最大内存不小于4TB
	

	21
	
	
	★内存大页管理
	操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换
	

	22
	
	
	★NUMA
	操作系统支持NUMA近节点优化
	

	23
	
	
	内存超分
	操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率
	

	24
	
	存储管理
	★RAID支持
	操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10
	

	25
	
	
	★虚拟文件系统
	操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备
	

	26
	
	
	★文件管理
	操作系统支持文件存储、检索和共享
	

	27
	
	
	★可移动存储
	操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等
	

	28
	
	
	★外部独立存储
	操作系统支持使用外部独立存储设备
	

	29
	
	
	★多路径聚合
	操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡
	

	30
	
	
	★故障检测
	操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集
	

	31
	
	
	★虚拟内存
	操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩
	

	32
	
	
	★网络块设备挂载
	操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用
	

	33
	
	
	存储缓存
	操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速I/O
	

	34
	
	网络管理
	★网络链路检测
	操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询
	

	35
	
	
	★TCP卸载引擎
	操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡
	

	36
	
	
	★网络协议
	操作系统支持IPv4、IPv6
	

	37
	
	
	★多网卡绑定
	操作系统支持多网卡绑定
	

	38
	
	
	用户态TCP/IP协议栈
	操作系统支持用户态TCP/IP协议栈
	

	39
	
	文件系统
	★文件系统支持
	操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等
	

	40
	
	
	★日志式文件系统
	操作系统支持日志式文件系统
	

	41
	
	
	★文件处理能力
	操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节
	

	42
	
	
	★分区大小调整
	操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变
	

	43
	
	授权激活
	产品许可机制
	a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；
b)免激活的系统不适用
	

	44
	
	应用开发运行环境
	★集成开发环境/开发框架
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等
	

	45
	
	
	★开发工具库
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNU C、GNUC++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等
	

	46
	
	
	★编译器开发工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等
	

	47
	
	
	★文本编辑工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等
	

	48
	
	
	★软件包管理
	操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包
	

	49
	
	
	★开发文档
	供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档
	

	50
	
	服务支持
	★网络服务
	操作系统支持TCP/UDP
	

	51
	
	
	★网络共享
	操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务
	

	52
	
	
	★WEB服务
	操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务
	

	53
	
	
	★加密传输服务
	操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务
	

	54
	
	
	★数字证书服务
	操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务
	

	55
	
	
	★访问控制服务
	操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务
	

	56
	
	
	★网络管理服务
	操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务
	

	57
	
	
	★时间同步服务
	操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务
	

	58
	
	
	★远程连接服务
	操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务
	

	59
	
	
	★邮件服务
	操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务
	

	60
	
	
	★身份鉴别服务
	操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务
	

	61
	
	
	★数据存储和查询服务
	操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务
	

	62
	
	
	
	操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务
	

	63
	
	
	
	操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库
	

	64
	
	
	★存储服务
	操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储
	

	65
	
	
	★集群支持
	操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式
	

	66
	
	
	
	操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式
	

	67
	
	
	
	操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式
	

	68
	
	
	★分布式服务
	操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务
	

	69
	
	
	★负载均衡模式
	操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式
	

	70
	
	
	
	操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式
	

	71
	
	
	★高可用服务
	操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测
	

	72
	
	开源组件
	开源数据库
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	

	73
	
	
	开源中间件
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	

	74
	
	
	单机虚拟化管理
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	

	75
	
	
	容器虚拟化软件
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	

	76
	
	
	容器管理工具
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器管理工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	

	77
	
	
	分布式存储软件
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	

	78
	
	
	云计算管理平台
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	

	79
	
	虚拟化
	★虚拟化部署
	操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统
	

	80
	
	
	★内核虚拟化(KVM)
	操作系统支持KVM虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacy BIOS方式启动；支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定
	

	81
	
	
	★KVM虚拟机管理
	操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传
	

	82
	
	容器
	★容器虚拟化
	操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息
	

	83
	
	
	★容器镜像和存储管理
	操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入
	

	84
	
	
	★容器资源隔离和调配
	操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率
	

	85
	易用性要求
	中文支持
	★字符编码集
	操作系统应符合GB 18030的要求
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	★中文帮助文档
	操作系统内置中文帮助文档
	

	87
	
	
	多语言图形界面
	操作系统的多文种图形用户界面应支持GB 18030规定
	

	88
	
	
	中文图形界面
	操作系统支持中文图形操作界面
	

	89
	
	管理工具
	★系统信息查看工具
	操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息
	

	90
	
	
	★网络管理工具
	操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合
	

	91
	
	
	★日期和时间管理工具
	操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置
	

	92
	
	
	★日志服务管理工具
	操作系统支持收集系统日志
	

	93
	
	
	★帐户管理工具
	操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等
	

	94
	
	
	★用户操作审计工具
	操作系统支持用户操作痕迹查询
	

	95
	
	
	★存储管理工具
	操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理
	

	96
	
	
	★SNMP协议工具包
	操作系统支持SNMP设备和操作信息检索
	

	97
	
	
	★文本终端连接工具
	操作系统支持多终端协同管理
	

	98
	
	
	★服务管理工具集
	操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系
	

	99
	
	
	★配置管理工具
	操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理
	

	100
	
	
	★监控管理工具
	操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等
	

	101
	
	
	★守护进程
	操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行
	

	102
	兼容性要求
	基础组件兼容
	★版本兼容
	操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备
	

	103
	
	
	★兼容周期
	操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等
	

	104
	
	
	兼容方式
	操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新
	

	105
	
	运行环境
	★文件系统层次结构
	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构
	

	106
	
	
	★运行库
	供应商应给出长期兼容支持的运行库
	

	107
	
	
	★命令
	供应商应给出长期兼容支持的常用命令
	

	108
	
	软件包格式
	软件包格式转换
	操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换
	

	109
	
	软件兼容
	★集群软件
	供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品
	

	110
	
	
	★虚拟化云平台
	供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品
	

	111
	
	
	★容器云
	供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品
	

	112
	
	
	★存储软件
	供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品
	

	113
	
	
	★数据库管理系统
	供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品
	

	114
	
	
	★中间件
	供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品
	

	115
	
	
	★运维平台
	供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品
	

	116
	
	
	★备份软件
	供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品
	

	117
	
	
	★大数据平台
	供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品
	

	118
	
	
	★终端防护及杀毒
	供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品
	

	119
	
	
	★网络防护
	供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品
	

	120
	
	
	★身份认证
	供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品
	

	121
	
	硬件兼容
	★服务器整机
	供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	

	122
	
	
	★AI服务器
	供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	

	123
	
	
	★存储
	供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
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	★部件兼容
	供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单
	

	125
	可靠性要求
	稳定性
	★操作系统连续运行168小时
	操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障
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	备份还原
	★备份还原
	操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态
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	内存纠错
	★内存纠错
	操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错
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	热插拔
	CPU热插拔
	硬件支持时，操作系统支持CPU热插拔
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	内存热插拔
	硬件支持时，操作系统支持内存热插拔
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	★硬盘热插拔
	硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔
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	可维护性要求
	维护工具
	★远程维护
	操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护
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	★文件完整检查
	操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复
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	★内核分析
	操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪
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	集中管可控
	操作系统提供集中管控工具，支持对区域内服务器操作系统进行集中管理维护
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	兼容性评价
	操作系统提供软硬件兼容性检查工具，自动分析应用软件、硬件兼容性，定位兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容性分析工具，在迁移前检查分析软硬件，定位兼容性问题。
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	性能调优
	操作系统提供性能测试调优工具，按系统工作特点（如计算为主、存储为主等）自动优化系统配置
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	日志管理
	★日志记录与存储
	操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问
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	★日志处理与分析
	操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制
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	脆弱性管理
	★脆弱性管理
	操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复
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	热补丁
	★热补丁
	操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯
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	系统升级
	★升级内容
	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级
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	★升级方式
	操作系统支持在线升级和离线升级
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	★数据保护
	操作系统升级不得修改破坏用户数据
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	★兼容性
	操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户
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	★回退
	操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户
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	服务要求
	交付方式
	★交付方式
	供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式
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	服务周期
	★产品维护周期
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年
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	★产品延伸服务周期
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年
	

	149
	
	
	★产品延伸安全服务周期
	≥3年
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	★售后服务最小保障期
	≥8年
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	售后服务
	★原厂服务
	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供
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	★服务热线电话
	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线
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	★技术服务标准
	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务
	

	154
	
	
	定制优化增值服务
	操作系统厂商提供代码级定制优化服务
	

	155
	
	
	★技术服务时效
	操作系统厂商满足4h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案
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	★技术服务保障
	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换
	

	157
	
	现场交付与安装调试
	★现场安装调试
	操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备
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	★配套资料
	交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等
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	系统更换
	★系统更换
	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）
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	厂商能力要求
	★服务团队
	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务
	

	161
	供应保障要求
	数据安全保障
	★数据收集安全保障
	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内
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	★数据供给安全保障
	涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等
	

	163
	
	代码无风险
	★代码无风险
	操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构
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	工程构建体系
	工程构建体系
	操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度
	

	165
	安全要求
	基本要求
	★基本要求6
	操作系统应当符合安全可靠测评要求
	

	166
	
	密码算法支持
	★密码算法实现
	操作系统支持GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T 0004规定的密码算法运算
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	★随机数生成
	操作系统随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》
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	★内置数字证书
	操作系统内置国家电子认证根CA的根证书
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	★密码协议实现
	操作系统支持符合GB/T 38636—2020的TLCP
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	安全管理
	★防火墙
	操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击
	

	171
	
	
	★安全框架
	操作系统提供统一访问控制安全框架
	

	172
	
	
	三员管理
	操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理
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	文件完整性
	操作系统支持静态文件度量（如IMA）和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性
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	可信计算
	操作系统支持机密计算框架，提供机密计算SDK，能接入1种以上可信执行环境
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	内核保护
	操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制
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	身份鉴别
	★身份鉴别服务
	用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置
	

	177
	
	访问控制
	★自主访问控制
	允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予
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	★强制访问控制
	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制
	

	179
	
	
	★安全审计
	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能
	

	180
	
	漏洞管理
	★漏洞管理
	操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况
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	服务要求
	服务要求
	授权承诺
	供应商提供加盖公章的操作系统授权承诺函，承诺内容如下：
1）操作系统提供永久授权，且提供不少于3年售后服务，售后服务期间提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在报价中）
2）操作系统售后服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用。
	提供加盖供应商公章的承诺函



2.2为落实政府采购政策需满足的要求供应商所投所有产品均满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》《财库〔2019〕18号)的要求。
3. 验收标准
货物到达采购人指定地点由采购人确认验收后，签署验收报告。
（1）‌外观检查‌：包装应完好无损，无明显划痕、变形、脱漆等现象；连接口应齐全，无松动、生锈、接触不良等情况；标识应清晰可见，无模糊、脱落等情况‌。
（2）‌功能测试‌：各项功能应能够正常开启、关闭、切换，无卡顿、死机、重启等现象；硬件设备应能够正常连接网络，无断线、信号不稳定等情况；外设设备应能够正常识别、使用，无驱动不兼容、无法识别等问题；预装软件满足所有功能要求，能够平稳高效运行‌。
（3）‌性能评估‌：运行速度应符合预期要求，无明显卡顿、慢速现象；响应时间应短，无明显延迟、等待现象；稳定性应良好，无频繁死机、蓝屏等现象‌。
（4）‌安全性检查‌：硬件设备无明显安全隐患；硬件设备应能够正常工作，不会对用户造成伤害‌。
供应商需提供加盖公章的承诺函，确保货物满足以上验收标准。

4. 其他要求
供应商需接受采购人对采购工作的监督、检查，记录设备采购相关到货工作事项、需负责向采购人提交规范、完整、真实、准确的数据和文档。
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