
采购需求
一、采购标的
（一） 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	不锈钢保温杯
	200,000
	个
	否


（二）项目背景/项目概述
为做好2026年实事拥军项目服务，由市双拥办赠送一批长效保温水杯。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
供货期：合同签订后30日内完成全部供货。
交付地点：采购人指定地点。
交付方式：分批或一次性交付，具体以采购人通知为准。
（二）付款条件（进度和方式）
合同签订后支付80%预付款，验收合格后支付20%尾款。报价须含税、运输费、包装费及定制费，不得另行加收。
   （三）包装和运输
须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）售后服务（质保期）
质保期不少于1年，质保期内非人为损坏免费维修或更换。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
用于对外赠送的定制保温杯，须满足日常饮水保温需求，具备茶水分离功能。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范GB/T 29606《不锈钢真空杯》、GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1.核心技术指标
	指标项
	要求

	容量
	≥500ml

	内胆材质
	304或316不锈钢

	保温性能
	95℃热水，室温20℃左右，12小时后水温仍≥60℃

	密封性能
	密封防漏

	食品接触安全
	符合GB 4806.9标准

	茶水分离
	具备茶水分离功能

	颜色
	不锈钢本色

	


2.Logo定制要求
（1）杯身须刻印“北京市双拥办赠”字样。
（2）不得刻印任何其他涉及敏感信息（提供承诺函）。
（3）刻印工艺须清晰、耐磨，不因正常使用而脱落。
[bookmark: _GoBack]3.样品及检测报告
（1）供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告（检验项目：容量、内胆及外壳接触液体部分材质、密封材料、保温性能、密封性能、耐冲击性、配件强度、开关性能、外观缺陷、迁移物检测、标识检测。检测项目标准：合格、轻缺陷项、不合格。）。
（2）须提供实物样品供采购人确认。
（3）样品制作的标准和要求：不锈钢保温杯：递交样品为不锈钢保温杯，数量：1个 ，容量、内胆及外壳接触液体部分材质、密封材料、保温性能、密封性能、耐冲击性、配件强度、开关性能、外观缺陷、迁移物检测、标识检测符合核心技术指标及相关法律法规要求。。
4.验收标准
（1）数量验收：到货数量与合同约定一致。
（2）质量验收：对照本需求技术参数逐项核验，第三方检测报告齐全。
（3）外观验收：Logo刻印内容、位置、清晰度符合要求，无错字、漏字。
（4）样品比对：量产产品须与确认样品一致。
（5）验收不合格的，供应商须在合理期限内完成更换或整改，由此产生的费用由供应商承担。
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