北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
[bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Hlk243493314][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873935]   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的
说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品，表明核心产品。
	序号
	标的名称
	数量
	是否为核心产品
	是否允许采购进口产品
	最高限价（万元）

	[bookmark: _Hlk242454646]1
	台式计算机1
	262
	是
	否
	152.746

	2
	台式计算机2
	4
	否
	否
	2.04



2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
[bookmark: OLE_LINK20]交付（实施）的时间：合同签订后规定45日历天内完成全部设备到货、安装、调试、部署、验收交付。
交付（实施）的地点：北京财贸职业学院指定地点
2. 付款条件（进度和方式）
本合同的付款方式为：采用分期付款方式。具体付款方法如下：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交履约保证函后，中标人向采购人开具60%的增值税发票，采购人向中标人支付合同总额的60%预付款；所购设备完成安装、调试、全部完成验收合格无质量问题后，7个工作日内，中标人向采购人开具40%的增值税发票，采购人向中标人支付合同总额的40%。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）
项目质保期：3年
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本项目属于需要投标人提供配套部署方案、调试方案、运维保障方案的信息化设备采购项目，具体基本要求如下：
1. 核心功能要求
采购的台式计算机可满足日常教学、实习、实训等，具备高速读写、稳定输出、低延迟、高兼容性的专业算力支撑能力。
2. 主要应用场景
设备主要应用于日常专业设计工作、数据分析、图形图像处理、三维模型搭建、动画渲染、工程仿真计算、多媒体制作、业务数据处理、专业软件运行等教学场景，适配长时间、高负载、高精度的专业工作需求。
3. 项目建设目标
通过采购高性能台式计算机，替换原有老旧设备，提升专业设计科研计算、图文处理、数据分析的整体工作效率，解决现有设备算力不足、运行卡顿、无法承载专业软件、渲染速度慢等问题；保障业务工作稳定、高效、高质量开展，提升整体信息化办公与科研作业能力，满足中长期业务发展算力需求。
4. 方案交付要求
投标人须根据本项目需求，提供完整的设备供货方案、现场部署实施方案、软硬件调试优化方案、质量保障方案、售后服务保障方案，确保设备到货即用、性能达标、运行稳定、服务可控。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
一、国家相关标准
GB/T 9813.1‑2016《计算机通用规范》
GB 4943.1‑2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》
二、行业标准
YD/T 2164‑2010《通信电子设备环境试验》
[bookmark: OLE_LINK18]满足财政部、发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。
本招标文件所列标准、规范均指发布时现行有效版本。如在项目实施过程中，所列标准已被新的国家标准、行业标准替代或废止，则以最新现行有效标准执行；若新旧标准条款内容发生冲突，以新标准规定为准。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
参数标识说明：标注“★”的为实质性响应指标，投标人所投产品如不满足该项要求，其投标将被否决；标注“#”的为重要指标，要求提供证明材料的可以是官方彩页、技术白皮书或其它证明材料均可，有明确要求按照具体要求提供。

[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK1]★投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版》(财库〔2023〕29号》中所有★指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函。否则做无效投标处理。
★以下表格中涉及需供应商给出或提供的，供应商需给出具体数值等内容，否则作无效投标处理。
台式计算机1：  核心产品
	[bookmark: _Hlk241076360]序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	说明

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk238221061][bookmark: OLE_LINK7]1
	性能要求
	CPU 性能
	★CPU 物理核心数、 CPU主频、末级缓存容量、线程数
	[bookmark: OLE_LINK15]CPU物理核心数：≥8核,CPU主频：≥3.0GHz，末级缓存容量：≥16M,线程数：≥16 支持超线程技术。
	/

	[bookmark: _Hlk243552701][bookmark: _Hlk242784169][bookmark: _Hlk241076441]2
	[bookmark: OLE_LINK6]产品规格
	[bookmark: OLE_LINK21]内存规格3
	[bookmark: OLE_LINK37]#内存配置容量
	[bookmark: OLE_LINK22]内存配置容量：≥16G；

	需提供产品彩页

	
	
	
	★内存类 型
	内存类型:支持 DDR4及以上内存类型。
	/

	[bookmark: _Hlk244854566][bookmark: _Hlk242784252][bookmark: _Hlk243553290][bookmark: _Hlk241076499]3
	产品规格
	存储设备规格
	★固态存储容量
	≥500GB SSD
	/

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK5]★机械硬盘总容量
	≥1TB 机械
	/

	[bookmark: _Hlk244854729]4
	产品规格
	外设规格
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK11]★内置光驱或U盘
	刻录光驱（含外置）或≥32GB U盘。
	/

	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: _Hlk243553446]5
	产品规格
	主板规格
	[bookmark: OLE_LINK19]★主板内置PCIe 插槽数量
	[bookmark: OLE_LINK23]支持 PCIe 插槽数量不少于2个；

	[bookmark: OLE_LINK38]需提供产品彩页

	[bookmark: _Hlk242784511]6
	产品规格
	显卡规格
	#独立显卡显存容量
	显存容量≥2GB
	需提供产品彩页

	[bookmark: _Hlk244089947]7
	产品规格
	显示设备规格
	#显示屏占比
	显示屏屏占比≥85%
	需提供产品彩页

	8
	产品规格
	外部接口规格、外设要求
	★USB接口数量
	[bookmark: OLE_LINK12]	 USB接口数量:≥3个
	/

	9
	产品规格
	整机基础规格
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应≤30L。
	/

	10
	可靠
性要求
	整机可靠性
	★ MTBF 测试
	提供≥3W小时。
	需提供产品彩页

	[bookmark: _Hlk241076627]11
	服务要求
	操作系统要求
	[bookmark: OLE_LINK46]★预装操作系统
	支持银河麒麟、UOS、中科方德等国产桌面操作系统等主流操作系统。
	/

	12
	安全要求
	关键部件安全要求
	[bookmark: OLE_LINK24]★关键部件安全要求
	所投计算机整机产品BIOS密码模块使用商密算法，符合商用密码认证要求，并通过专业机构的商密认证。
	需提供应商承诺函

	[bookmark: _Hlk244854992]13
	功能要求
	操作
系统
及软
件功
能
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	[bookmark: OLE_LINK27]需提供软件著作权或彩页

	14
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	[bookmark: OLE_LINK13]CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	需提供安全可靠测评结果网站截图

	[bookmark: _Hlk243553902]15
	产品规格
	CPU 规格
	★CPU 信息
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	16
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的 CPU和内存情况

	[bookmark: OLE_LINK17]供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量
	/

	17
	产品规格
	主板规格
	★主板其他内置接口
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	/

	18
	功能要求
	主板功能
	★存储扩展
接口(板
载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	/





台式计算机2
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	说明

	1
	性能要求
	CPU 性能
	★CPU 物理核心数、 CPU主频
	[bookmark: OLE_LINK10]配置≥2颗国产架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.1GHz，支持超线程技术。
	[bookmark: OLE_LINK39]需提供产品彩页

	2
	产品规格
	内存规格
	#内存配置容量
	内存配置容量：≥16G；

	需提供产品彩页/

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK9]★内存类 型
	内存类型:支持 DDR4及以上内存类型，
	/

	[bookmark: _Hlk244854300]3
	产品规格
	存储设备规格
	★固态存储容量
	≥500GB SSD
	/

	
	
	
	★机械硬盘总容量
	≥1TB 机械
	/

	4
	产品规格
	外设规格
	★内置光驱或U盘
	刻录光驱（含外置）或≥32GB U盘。
	/

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板内置PCIe 插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于2个；

	需提供产品彩页

	6
	产品规格
	显卡性能
	#独立显卡规格
	显卡类型: 配置独立显卡，显存容量≥4GB；最大支持≥2片全长、全高、双宽专业图形卡或GPU卡，支持全系列显卡。
	需提供产品彩页

	7
	服务要求
	操作系统要求
	[bookmark: OLE_LINK51]★预装操作系统
	支持银河麒麟、UOS、中科方德等国产桌面操作系统等主流操作系统。
	/

	9
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	提供安全可靠测评结果网站截图

	10
	功能要求
	操作
系统
及软
件功
能
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	需提供软件著作权或彩页

	19
	产品规格
	CPU 规格
	★CPU 信息
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	20
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的 CPU和内存情况

	供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量
	/

	21
	产品规格
	主板规格
	★主板其他内置接口
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	/

	22
	功能要求
	主板功能
	★存储扩展
接口(板
载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	/



2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
本次采购的台式计算机设备整体服务、交付、售后保障须满足政府采购服务标准及正规服务规范，具体要求如下：
1. 交付期限要求
[bookmark: _Hlk241049487]投标人须在合同签订后规定45日历天内完成全部设备到货、安装、调试、部署、验收交付，交付周期满足采购人项目进度要求；逾期交付须承担相应违约责任。
2. 交付与实施效率要求
设备到货后5个工作日内完成现场安装、系统部署、驱动适配、软硬件调试、环境适配，确保设备可正常投入业务使用；实施过程做到文明施工、不影响单位正常办公秩序，完工后清理现场、整理交付资料。
3. 售后服务标准
设备须提供原厂正规全新行货，不接受翻新、拆机、工包、改装设备。整机提供不低于三年原厂整机免费质保、硬件上门服务。质保期内出现硬件故障，投标人须提供快速响应服务，现场故障处理响应时限不超过2小时，一般故障4小时内修复，重大故障24小时内解决，无法现场修复的须提供备用设备保障业务不间断运行。
4. 技术支持与培训服务
投标人须提供现场部署调试、系统优化、兼容性调试服务，提供操作指导、基础使用培训，提供电话、远程、现场多级技术支持，质保期内全天候技术咨询服务，此部分服务含在报价内。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
本项目严格落实国家及地方政府采购相关政策要求，投标人须满足以下政策性条件：
1. 节能、环保产品政策：本项目优先采购列入国家节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品，优先选择节能、低碳、低辐射、绿色环保电子信息产品，符合国家绿色采购政策要求。
[bookmark: OLE_LINK4]2. 禁止壁垒与公平采购政策：不设置排他性、歧视性条款，兼容主流通用标准，充分保障市场公平竞争。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
1. 设备兼容性要求
台式计算机须兼容主流设计、仿真、数据分析等专业软件，部署后无兼容性冲突、无运行卡顿、蓝屏、死机等问题。
2. 设备稳定性与可靠性要求
设备出厂符合国家计算机可靠性标准，支持长时间高负载连续运行，满足高强度图形运算、数据处理、多任务并发工作场景，整机运行稳定、散热良好、噪音合规。
3. 资料交付要求
交付时须同步提供完整设备资料，包括产品合格证、原厂保修证明、出厂检测报告、设备清单、驱动介质、使用说明书等全套资料，确保资料齐全、可溯源、可验收。
4. 质保期外服务要求
质保期满后，投标人须持续提供优惠维保、备件更换、技术升级、系统优化等增值服务，提供长期技术支撑，保障设备生命周期稳定运行。
5. 合规性要求
所有设备符合国家电磁兼容、安全、节能、环保标准，无有害物质超标，符合电子信息产品绿色制造规范。
2.5需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要

3. 验收标准
本项目所有台式计算机设备验收严格遵循国家、行业现行有效标准及本采购项目需求，坚持公平、公正、全面、合规的验收原则，分为到货初验、安装调试终验两个阶段，所有验收指标达标后方可完成项目整体验收，具体验收标准如下：
一、到货初验标准
1. 货物合规性：所有设备为全新原厂正品、未拆封、未使用、无翻新、无改装、无工包设备，机身序列号、包装盒序列号、出厂信息一一对应，可在厂商官方平台溯源查验，设备外观完好，无划痕、磕碰、变形、掉漆等破损问题。
2. 配置一致性：设备硬件配置（CPU、显卡、内存、硬盘、电源、主板等）完全响应采购需求及投标承诺参数，无降配、改配、替换配件情况，通过专业检测工具核验配置参数。
3. 资料完整性：同步交付产品合格证、出厂检测报告、原厂质保凭证、设备说明书、配件清单、驱动程序及相关合规证明资料，所有资料真实有效、信息齐全、可归档备查。
4. 配件齐全性：设备原配电源线、数据线、键鼠、配件、包装等齐全完好，无缺失、无损坏。
二、硬件验收标准
1. 设备整机结构稳固，开机正常、按键灵敏、接口完好，所有USB、视频、网络、音频等接口均可正常使用，无接触不良、失灵、故障等问题。
2. 硬件运行稳定，开机自检无报错、无硬件故障提示，风扇运转正常，散热系统工况良好，运行过程中无异常噪音、异响、过热、死机、蓝屏等问题。
3. 整机符合国家安全、电磁兼容、节能环保标准，无有害物质超标，设备噪音、散热、功耗指标合规，满足室内长期办公使用要求。
三、软件及兼容性验收标准
1. 预装正版合规操作系统，系统运行流畅、无捆绑恶意软件、无系统漏洞高危风险，可正常更新系统补丁。
2. 完整适配单位现有办公系统、业务系统及各类专业设计、仿真、渲染、数据分析软件，驱动程序安装齐全、适配精准，无软件冲突、运行闪退、功能异常等兼容性问题。
3. 外设设备可正常联动适配，软硬件协同运行稳定，满足日常业务及专业算力工作需求。
四、性能验收标准
1. 设备空载、常规负载、高负载多场景运行正常，支持长时间连续高负荷运算，多任务并发处理流畅，无卡顿、降频、死机现象。
2. 设备读写速度、运算效率、图形处理能力均达到同规格设备标准性能，无性能虚标、性能不达标等情况。
五、施工及现场验收标准
1. 投标人严格按照规范完成现场安装、布线、调试、系统优化工作，施工文明规范，不破坏现场环境、不影响单位正常办公秩序。
2. 安装完成后现场整洁干净，设备摆放规整、布线整齐规范，无杂乱线路、安全隐患。
3. 完成操作人员基础培训，使用人员可熟练掌握设备基础操作、软件使用、简单故障排查等技能。
六、售后及质保验收标准
1. 落实承诺的原厂质保服务，明确质保期限、上门服务、故障响应等售后条款。
2. 明确质保期内故障响应、维修、备用设备保障机制，售后服务方案完整、可落地、可执行。
七、验收不合格处理标准
1. 若设备外观破损、配置不符、资料缺失、性能不达标、兼容性异常等验收不合格情况，中标人须在3个工作日内无条件更换全新合格设备，重新完成安装调试及验收，产生的所有费用由中标人自行承担。
2. 因设备质量、施工问题导致无法按期验收的，视为逾期交付，投标人承担相应违约责任，直至所有验收指标达标、项目验收合格。
八、信用要求
为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：
1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；
2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；
3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；
4.存在拖欠工资的；
5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：
（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；
（2）供应商不公平竞争；
（3）供应商恶意串通；
（4）其他串通行为；
（5）未按规定签订合同；
（6）未按规定履行合同；
（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。
[bookmark: _GoBack]
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