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设备采购清单
	序号
	包件号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	投标人专用资格条件
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	1
	手提式电焊机
	/
	台
	2
	/
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	2
	
	数字水准仪（3M长标尺）
	/
	台
	2
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	3
	
	移动照明灯具（充电式）
	/
	套
	5
	投标物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构依据现行国家标准(标准号:GB/T4208-2017、GB31241-2022)出具的近五年内产品质量检测报告。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	4
	
	充电式头灯
	/
	台
	61
	投标物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构依据现行国家标准(标准号:GB/T4208-2017、GB31241-2022)出具的近五年内产品质量检测报告。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	5
	
	摄像手电
	/
	台
	6
	/
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	6
	2
	扣件检查仪
	/
	台
	1
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	7
	3
	轨道检查仪
	/
	套
	3
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	8
	
	轨道检查仪(大机作业综合测量系统)
	/
	台
	2
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	9
	4
	快速轨道测量仪
	/
	台
	1
	1.投标物资须具有第三方检测机构依据现行铁路行业标准(标准号:TJS/Rb(GW)08-2017)出具的近五年内试验报告。
2.投标物资须具有第三方检测机构依据现行铁路行业标准(标准号:TJS/Rb(GW)06-2023)出具的近五年内试验报告。
3.须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	10
	5
	焊缝探伤仪
	/
	台
	10
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	11
	
	手推式双轨探伤仪
	/
	台
	2
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	12
	6
	钢轨波磨测量仪
	/
	台
	1
	1.投标物资须具有第三方检测机构依据现行铁路行业标准(标准号：Q/CR650-2018)出具的近5年内产品质量检测报告。
2.须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	13
	
	钢轨平直度测量仪
	/
	台
	5
	1.投标物资须具有第三方检测机构依据现行铁路行业标准(标准号：TB/T3323-2013)出具的近5年内产品质量检测报告。
2.须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	14
	
	钢轨轮廓测量仪
	/
	台
	2
	1.投标物资须具有第三方检测机构依据现行铁路行业标准(标准号：Q/CR649-2018)出具的近5年内产品质量检测报告。
2.须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	15
	7
	道岔闪光焊机
	/
	台
	1
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	

	16
	8
	便携式线路检查仪
	/
	台
	2
	须提供投标物资近5年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
	合同签订后一个月内
	太原高铁工务段管内
	



注：持电子钥匙通过北京市公共资源交易服务平台，申请需要购买的包件。将汇款凭证上传至交易服务平台，审核通过后下载招标文件
